Приложение 2 к Тендерной документации

**Техническая спецификация**

**Лот № 1**

**Счетчик для устройства стерильного спаивания трубок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед изм.** | **Кол-во** |
| **Счетчик для устройства стерильного спаивания трубок** | Предназначен для фиксации количества запаек. Тип соединения – стерильное.  Количество запаек – не менее 500.  Приобретается для имеющегося у Заказчика устройства для стерильного спаивания трубок – CompoDock, и должен быть совместим с ним. | **шт** | **9** |