**Петропавл қаласының**

**қауіпсіздік паспорты**

**Мазмұны**

|  |  |
| --- | --- |
| Ріс 1. Жалпы ақпарат (мінездеме) | 3 |
| Жалпы ақпарат | 3 |
| Бөлім 2. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың туындау қатерінің көрсеткіштері | 6 |
| Гидрологиялық қауіпті құбылыстар тәуекелінің көрсеткіштері | 6 |
| Табиғи өрттердің туындау қатерінің көрсеткіштері | 16 |
| Геологиялық қауіпті құбылыстардың туындау қатерінің көрсеткіштері | 18 |
| Тарау 5. Қауіпті геофизикалық құбылыстардың туындау қатерінің көрсеткіштері | 20 |
| Тарау 6. Індеттердің туындау қаупінің көрсеткіштері | 31 |
| Тарау 7. Эпизоотиялардың туындау қаупінің көрсеткіштері | 42 |
| Тарау 8. Ауыл шаруашылығы және басқа да өсімдіктердің аурулармен және зиянкестермен зақымдану қаупінің көрсеткіштері | 45 |
| Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындау қатерінің көрсеткіштері | 46 |
| 9 тарау. Көлік апаттарының тәуекел көрсеткіштері | 46 |
| 10 тарау. Күшті әсер ететін улы заттардың (бұдан әрі - КӘУЗ) шығарындыларымен авариялардың туындау қатерінің көрсеткіштері | 63 |
| 11 тарау. Радиациялық қауіпті объектілерде, иондаушы сәулелену көздерінде (бұдан әрі - ИСК) төтенше жағдайлардың туындау қаупінің көрсеткіштері | 103 |
| 12 тарау. Биологиялық қауіпті объектілерде авариялардың туындау қатерінің көрсеткіштері | 114 |
| 13 тарау. Жарылыс, өрт қауіпті объектілерде (елді мекендерге қауіп төндіретін) өрттердің (жарылыстардың) туындау қаупінің көрсеткіштері | 115 |
| 14 тарау. Газ, мұнай, өнім құбырларында авариялардың туындау тәуекелдері | 190 |
| 15 тарау. Жылыту кезеңінде жылу желілерінде авариялардың туындау қаупінің көрсеткіштері | 194 |

**РАЗДЕЛ 1**

**Жалпы ақпарат (мінездеме)**

**1 тарау. Жалпы ақпарат**

таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Облыстың қысқаша сипаттамасы (облыстық қауіпсіздік паспорты үшін),**  **республикалық маңызы бар қаланың, астананың,**  **ауданның, қаланың (аудандық, қалалық қауіпсіздік паспорты үшін)** | |
| Рорналасуы;  алаң (км2);  шектес мемлекеттермен шекаралары бар ма, олардың жалпы ұзындығы (км);  аудандардың, қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың (селолардың) саны;  халық саны жалпы:  оның ішінде ерлер,  әйелдердің,  балаларды;  мүгедектер (1 және 2 топтар);  мүгедектер (3 және 4 топтар);  халықтың тығыздығы. | Петропавл қаласы аумақты алып жатыр 224,91 шаршы км., Ықшам, ежелгі Қызылжар шатқалының шетінде, негізінен өзеннің оң жағалауында орналасқан Есіл, географиялық координаттарымен 540 50/ солтүстік ендік 690 59/ шығыс бойлықтың. Қазақстанның солтүстігінде, Батыс Сібір жазығының оңтүстік шетінде орналасқан;  Соңғы 8 жылдағы қала тұрғындарының динамикасын ескере отырып, 2004-2005 жылдары олардың санының күрт төмендегенін, содан кейін соңғы жылдары біртіндеп өсіп келе жатқанын атап өткен жөн.  **Бір тұрғынға шаққандағы халық саны 1 қаңтар 2024 жылдың — 222724 адам** немесе 41,6облыстың жалпы халқына шаққанда %  - 1 топтағы мүгедектер – 1099 адам  - 2 топтағы мүгедектер – 3955 адам  - 3 топтағы мүгедектер – 4210 адам  - 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар – 797 адам  - 16 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар – 103 адам  жалпы саны 10164 адам |
| Орельефтің, топырақтың жазбасы | Петропавл қаласы Есіл-Камышлов суайрық жазығында\*өзен аңғарында орналасқан.Есіл, ол білдіреді әлсіз ендірілген батпақтанған тегіс беті төмендетулермен жүзеге асырылады. |
| Хаумақтың арактерлік белгілері;  жылдың белгілі бір уақытындағы аумақтың жай-күйі (төтенше жағдайларға ұшыраудың қысқаша сипаттамасы табиғи сипаттағы жағдайлар бойынша). | жПетропавл қаласы табиғи сипаттағы төтенше жағдайларға (мұз басу, дауылдар, су тасқыны (су тасқыны), аса қауіпті эпизотиялық инфекцияларға (соның ішінде құстардың патогенді тұмауы) бейім. |
| Техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға ұшырағыштықтың қысқаша сипаттамасы | жПетропавл қаласы техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға (өндірістік апаттар мен апаттар, өрттер, жарылыстар, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріндегі апаттар, химиялық қауіпті объектілердегі апаттар, көлік апаттары, мұнай және мұнай өнімдері құбырларындағы апаттар) ұшырайды. . Қала аумағы сейсмикалық белсенді емес. |
| Туралы мәліметтер: |  |
| Төтенше жағдайларх жағдаяттарых табиғи сипаттағы  (түрлерге бөле отырып төтенше жағдайлар)  бқуантқандар;  қаза болғандар;  мүліктік залал. |  |
| Төтенше жағдайларх жағдаяттарых техногендік сипаттағы  (түрлерге бөле отырып төтенше жағдайлар)  бқуантқандар;  қаза болғандар;  материалдық залал, оның ішінде: | 21.02. 15-59 ж.Петропавл, ст.Интернациональная 21, 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің 1 қабатында орналасқан "Қаражорға" кафесінде *(бұрынғы* *дәліз үлгісіндегі жатақхана, 1971 ж.т., 109 пәтер, жалпы ғимараттың ауданы 3609 ш.м.)* көлемі 27 литр болатын газ баллонының жарылуы орын алды, одан кейін 110 шаршы метр аумақта өрт шықты. м. және 81 шаршы метр аумақта ішкі қалқалардың құлауы.м. ТЖД күштері баспалдақпен 120 адамды, оның ішінде 23 баланы эвакуациялады *(барлығы уақытша орта мектептің спорт залына орналастырылды №2 мектеп, одан әрі 11 0 адам бойынша тарқасты туыстарына және 10 адам Солтүстік Қазақстан университетінің жатақханасына орналастырылды).* 18-19-да үйінділер астында 1-қабаттағы пәтерден 1999 жылы туған А.М. Нұрахметтің мәйіті табылды. Сағат 19-11-де өрт сөндірілді. Барлығы 16 адам қаланың медициналық мекемелеріне жүгініп, жеткізілді, оның ішінде Камалтай С., 1994 ж.т. - қайтыс болды, 8 адам түрлі жарақаттармен және көмірқышқыл газымен уланумен ауруханаға жатқызылды, оның ішінде 2010 ж.т. Бала. *(үшеуі ауыр,петярларда ауырлығы орташа бөліністегі сору бар) және 7 адам үйлеріне жіберілді. Жарылыс және одан кейінгі өрт салдарынан дәмхана, шаштараз және екі пәтер зардап шекті.* |
| өрттерде,  олардан келтірілген залал (5 жыл ішінде) | 2019 жылы 208 өрт тіркелді, оның материалдық шығыны 28 млн. 091 мың 154 теңгені құрады. Қаланың өртке қарсы қызмет гарнизонының өрт сөндіру бөлімшелері өрттен 215 адамды құтқарды, 89 млн. 650 мың теңгеге материалдық құндылықтарды құтқарды.  2020 жылы 196 өрт тіркелді, оның материалдық шығыны 19 млн. 590 мың теңгені құрады. Қалалық өртке қарсы қызмет гарнизонының өрт сөндіру бөлімшелері өрттен 48 адамды құтқарып, 22 миллион теңгеге материалдық құндылықтарды құтқарды.  2021 жылы тіркелді – 201 өрттердің салдарынан материалдық шығын 16 млн. 825 мың теңгені құрады. Қалалық өртке қарсы қызмет гарнизонының өрт сөндіру бөлімшелері өрттен құтқарылды 48, 100 млн. теңге сомасына материалдық құндылықтар құтқарылды.  202 жылға2 тіркелген жылы – 152 материалдық залалын құраған өрттер 49 млн. 825 мың теңге.  202 жылға3 тіркелген жылы – 128 материалдық залалын құраған өрттер 79 млн. теңге |
| су басу және су басу жағдайларында,  олардан келтірілген залал (5 жыл ішінде) | Су тасқыны кезеңінде 2017 мПетропавл қаласы ауданындағы Есіл өзенінің су деңгейінің максималды көтерілуі 06 мамырда теңіз деңгейінен 1193 м биіктікте немесе 941 см биіктікте тіркелді (нөлдік белгі 85,0 м Б.с., су тасқыны басталғандағы белгі 252 м.), осы кезеңде судың ең көп шығыны 2620 текше метр/сек жылдамдықпен байқалды. Ол кезде келтірілген шығын 96 млн.теңгеден астам соманы құраған. Төлемге 256 өтініш беруші жүгінген Су басқан үйлердің жалпы саны - 189.  2018 жылы Есіл өзенінің су деңгейінің көтерілуіне байланысты Петропавлда 619 саяжай құрылыстары орналасқан 1200-ден астам саяжай учаскелерін су басты.  2019 жылы в деңгейін көтеру нәтижесіндеаудандағы Есіл өзеніне құяды Петропавл қаласында 103 саяжай учаскесін су басты.  Заречный кентінің жеке тұрғын үй секторын көктемгі су тасқыны басталғанға дейін су басуын болдырмау үшін ұзындығы 75 метр болатын үйінді жұмыстары жүргізілді. Бұл іс-шаралар үлкен судың келу кезеңінде өзінің тиімділігін көрсетті. Заречный кентін қорғау жұмыстары 2019-2020 жылдары жалғасады.  2020 жылы в деңгейін көтеру нәтижесіндеаудандағы Есіл өзеніне құяды  Петропавл қаласында су тасқыны болды 5000 мыңнан астам саяжай учаскелері. Зардап шеккендер мен жеке тұрғын үйлерге қауіп төніп тұрған жоқ.  2021 жылы аудандағы Есіл өзеніне су деңгейінің көтерілуі нәтижесінде  Петропавл қаласында су тасқыны болды 1495 саяжай учаскелерінің.  Республикалық және жергілікті маңызы бар автожолдарда еріген жер үсті суларының ағыны, сондай-ақ Есіл өзеніндегі су деңгейінің көтерілуіне байланысты мыналар тіркелді 2 толып кету арналған республикалық б а/д"Челябинск-Новосибирск" бағыттары. |
| қорғаныш құрылыстарының, радиацияға қарсы баспаналардың, жерасты кеңістіктерінің саны туралы мәліметтер  (баспана үшін қосымша жабдықтау мүмкіндігімен) | Петропавл қаласында 68 қорғаныс құрылысы есепте тұр. |

**2 бөлім**

**Туындау тәуекелінің көрсеткіштері төтенше жағдайлар табиғи сипаттағы**

**Тарау 2**

**Гидрологиялық қауіпті құбылыстар тәуекелінің көрсеткіштері**

Су тасқыны кезеңінде 2024 қалада қ. су тасқынына ұшырады 2176 тұрғын үйлердің (немесе 148 пәтерлердің) және 6591 саяжай учаскелері, оның ішінде 110 тұрғын саяжайлар (Кожзавод, Заречный, Подгора елді мекендерінде, 2618 аялдама пункті). Көшірілді 5904-тен астам адам, ІҚМ – 153, ҰСАҚ МАЛ – 245, шошқалар – 189, жылқылар – 42.

Эвакуацияланғандар саны 2802 эвакуацияға орналастырылған адампункттерде Петропавл қ. қызмет көрсету саласы колледжінің жатақханалары, СКППК, ГТК, Теміржол колледжі, Олимпиадалық резерв колледжі, олардың барлығы бірінші қажеттіліктегі мүлікпен қамтамасыз етілген. Зардап шеккендер мен зардап шеккендер жоқ.

Қаланың су басқан аудандарының тұрғындары осы аудандардағы бөлшек сауда дүкендерінің жұмысы есебінен азық-түлікпен және қажетті тауарлармен қамтамасыз етілді, сонымен қатар жергілікті кәсіпкерлік субъектілерінің демеушілігімен азық-түлік тауарлары жеткізілді.

Актіге сәйкес қарап-тексеру, жергілікті атқарушы органдар жүргізген тексеріс нәтижесінде Есіл өзенінің жайылмасында судың күрт көтерілуі салдарынан су тасқыны орын алып, Кожзавод елді мекеніндегі қолданыстағы қоршау бөгетінің тығыздалмауы анықталды, бұл бөгеттің денесі арқылы судың ағып кетуіне әкелді. . Ескі бөгеттің жотасынан асып, оның жекелеген учаскелеріне серпіліс пайда болды. Қолданыстағы бөгет Кожзавод ауылының бүкіл аумағын қорғай алмады. Су қолданыстағы бөгетті айналып өтіп, ауылдың бір бөлігін басып қалды.

Қаланың су басқан аудандарында көшелердің жол жамылғысы (16,9 км.) қанағаттанарлықсыз жағдайға жетті (жарықтар, шұңқырлар, шөгулер, деформациялар).: 1-ші Заречная, 2-ші Заречная, Л.Чайкина, Заозерная, Рыжова (асфальтбетон жабыны қираған - 1,963 км., 0,957 км., 1,9 км., 0,69 км., 2,54 км.тиісінше).

Жолдың үстінен асып кету салдарынан 3 кіреберіс жолдың асфальт-бетон жабыны қирады: су торабы жағынан Заречный ауылына, Мамлют трассасы жағынан Заречный ауылына, өзен портына (0,813 км., 1,9 км., 3,24 км.).тиісінше).

9 су тасқыны орын алып, нәтижесінде 18 шақырым жергілікті және республикалық маңызы бар автожолдар су астында қалды, оның ішінде   
Заречный кенттерінде 3 жағдайда көлік қатынасы бұзылған, Былғары зауыты және Подгора шағын ауданы.

10 сәуір күні сағат 21-10-да республикалық маңызы бар "Челябинск-Новосибирск" автожолы арқылы 528 км, Заречный кентінің маңында (ені 300 м және тереңдігі 90 см) су тасқыны болды, нәтижесінде жол жабылды. 525-тен 530 км-ге дейін.

10 сәуір сағат 11.00-де, 529 км. республикалық маңызы бар "Челябинск-Новосибирск" автожолдары, Петропавл су қоймасы бөгетінің жанындағы (ені 500 м., тереңдігі 120 см.) автожолдан асып кетті, нәтижесінде жол жабылды, ескерту белгілері орнатылды, кезекшілік ұйымдастырылды. .

10 сәуір күні сағат 12.00-де жергілікті маңызы бар тас жолда балық питомнигі ауданындағы Заречный кентіндегі тас жол көпірінің жағасынан жол асып кетті (ені 1900 м және тереңдігі 1,62 м), жол жабылды. Заречный ауылы.

Жолдардың жабылуына байланысты 12 уақытша белгі қойылып, айналма жолдардың сызбасы бар 2 панно орнатылды.

Заречный кентіндегі кіреберіс жолдарға су тасқыны кезінде жолдың шекарасын белгілеу үшін 100 дана (Мамлют трассасы жағынан ұзындығы 1200 м және су торабы жағынан 40 м болатын тіректер орнатылды).).

2018 жылы Есіл өзенінің су деңгейінің көтерілуіне байланысты Петропавлда 619 саяжай құрылыстары орналасқан 1200-ден астам саяжай учаскелерін су басты.

2019 жылы Есіл өзенінің су деңгейінің көтерілуі салдарынан Петропавл қаласының аумағында 103 саяжай учаскесін су басты.

Жеке тұрғын үй алабының су басуын болдырмау үшінЗаречный кентінің ктора көктемгі су тасқыны басталғанға дейін ұзындығы 75 метр болатын үйінді жұмыстары жүргізілді. Бұл іс-шаралар үлкен судың келу кезеңінде өзінің тиімділігін көрсетті. Заречный кентін қорғау жұмыстары 2019-202 жылдары жалғасады3қ.

**Жалпы мәліметтер**

**су тасқыны қаупі бар учаскелер (аумақтар) туралы**

кесте 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың атауы, аудандық мәндері** | **Объектілер саны,**  **су тасқыны қаупі бар аймақтардағы** | | | | | **Автомобиль жолдары** | | | | | | **Т/Ж** | | **Әуежайлар** | |
| елді мекендердің (атаулары) | объектілердің (тұрғын және саяжай үйлерінен басқа) | тұрғын үйлердің | саяжай үйлерінің | тұрғындардың | республикалық (учаскелер саны, орналасқан жері) | оның ішінде км-мен | облыстық (учаскелер саны, орналасқан жері) | оның ішінде км-мен | жергілікті (учаскелер саны) | оның ішінде км-мен | учаскелер саны, орналасқан жері | оның ішінде км-мен | учаскелер саны | оның ішінде км-мен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Петропавл | 4 |  | 4036 | 11560 | 9863 | 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| **Барлығы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Мәліметтер**

**су тасқыны қаупі бар елді мекендер туралы**

кесте 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Елді мекеннің атауы** | **Халықтың жалпы саны** | **Су басу аймағына түседі** | | **Су басудың ықтимал себептері** (су объектісі деңгейінің көтерілуі, жер асты суларының көтерілуі, жаңбыр, еріген қар суы, ГТҚ зақымдануы) | **Су басуы мүмкін аумақ**  (км2) | **Су объектілерінің болуы** (өзендер, көлдер және т.б.), **су басу қаупі төнген** (объектінің параметрлері) | **Инженерлік-қорғаныш құрылыстарының болуы**  (параметрлер, күй) |
| **халық саны** | **үйлер саны** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Петропавл** | **1 Адамға шаққандағы халық саны қаңтар 2024 жылдың — 222724 адам** |  |  | **су объектісінің деңгейін көтеру, еріген сулар** |  | **Есіл өзені** |  |
| **Барлығы бойынша қалаға** | | **222724** |  | 4036 |  |  |  |  |
| **Облыс бойынша барлығы** | |  |  |  |  |  |  |  |

**Су басуы мүмкін аймақтардың сипаттамасы (картада көрсетіле отырып)**

таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Өзен** ( ...-дан ...-ға дейінгі учаске) | **Су тасқынының себебі** | **Кезең** (мерзімдері, ұзақтығы) | **Ықтимал су басу аймақтарының өлшемдері** | | | **Сындарлы деңгей көтеру су** | **Тәуекелі жоғары елді мекендердің атауы су басулар** (координаттары, ауданы) | **Аймаққа кіретін елді мекендердің, объектілердің, жолдардың, электр желілерінің саны мүмкінақұ су басулар** | **Бақылау бекеттерінің саны** (координаттары, орналасқан жері) |
| **Ұзындығы, км** | **Ені** (орташа)**, км** | **Ауданы, км2** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Петропавл** | | | | | | | | | | |
| **Өзен бассейні және оның сипаттамасы, қауіпті учаскелердің саны** | | | | | | | | | | |
| **1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Ауданның атауы, қалалар** | | | | | | | | | | |
| **Өзен бассейні және оның сипаттамасы, қауіпті учаскелердің саны** | | | | | | | | | | |
| **2.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ықтимал су тасқыны кезінде зардап шеккен тұрғындарды жинау пункттері туралы ақпарат**

таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Елді мекендердің атауы** | **Қысқаша сипаттама** (орналасқан жері, мекенжайы, жиналу пунктінің атауы, байланыстары) | **Максималды сыйымдылық** (адам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Аудан атауы** | | | |
| 1 | **Заречный кенті** | **Заречная 1-ші, 59, Орта мектеп №13**  **тел.50-50-22** | **40** |
| 2 | **мкр.-Подгора ауылы** | **Калюжная, 22, №14 орта мектебі** | **30** |
| 3 | **Кожевенный кенті** | **Петра Рыжова, 51 №12 орта мектеп** | **40** |
| 4 | **ш.а. Жас Өркен** | **Борис Петров көшесі, 44 №40 орта мектеп** | **20** |

**Ақпарат**

**су басқан учаскелер және м туралыавтомобиль көліктеріндегі толып кету жағдайларында және темір жолдарда**

таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жолдың атауы** | **Жолдар мен көпірлер қызметінің құрылымдық бөлімшелеріне қызмет көрсету (атауы, орналасқан жері, л/с саны, жабдықтар, басшының аты-жөні, ұялы телефондар, телефон нөмірлері)** | **Учаскенің орналасқан жері, км** | **Учаскенің ұзындығы, м** | **Ең жақын елді мекендер, ТЖ кезінде зардап шегуі мүмкін (атауы, тұрғындар саны, көлік қозғалысына немесе елді мекенге төнетін қауіптің қысқаша сипаттамасы)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| *1.* | *а\д Челябинск-Новосибирск* | *"ҚазАвтожол ҰК" АҚ* | *525 км.* | *100* | *Заречный кенті* |
| *2.* | *а\д Челябинск-Новосибирск* | *"ҚазАвтожол ҰК" АҚ* | *529 км.* | *200* | *Заречный кенті* |
| 3. | "Айналма жол  Петропавл қ." км 0-30 | Дэу 63 Дэп 1  (Петропавл қ.) Данилов Қ.А. сот. 8-777-536-41-10  ж/қ 31 адам  техниктер 13 бірлік | 4,5,25,26,14,21 | 6 | қ. Петропавл. Үлкен тасқын сулар кезінде а/д Н арқылы 0,5 м-ге дейін су құйылуы мүмкін |

**Ақпарат**

**су шаруашылығы объектілерінің саны туралы**

(су қоймалары, тоғандар, бөгеттер, бөгеттер, гидротораптар және басқалар гидротехникалық құрылыстар)

**аудандар бөлінісінде**

9 кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың атауы** | **БАРЛЫҒЫ** | | | | | | | | **меншік түрі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **республикалық** | | | | | | | | **коммуналдық** | | | | | | | | **жеке меншік** | | | | | | | | **иесі жоқ** | | | | | | | |
| **барлығы** | **су қоймасы** | **тоғандар** | **бөгеттер** | **бөгеттер** | **су тораптары** | **басқа ГТҚ** | **оның ішінде авариялық** | **барлығы** | **су қоймасы** | **тоғандар** | **бөгеттер** | **бөгеттер** | **су тораптары** | **басқа ГТҚ** | **оның ішінде авариялық** | **барлығы** | **су қоймасы** | **тоғандар** | **бөгеттер** | **бөгеттер** | **су тораптары** | **басқа ГТҚ** | **оның ішінде авариялық** | **барлығы** | **су қоймасы** | **тоғандар** | **бөгеттер** | **бөгеттер** | **су тораптары** | **басқа ГТҚ** | **оның ішінде авариялық** | **барлығы** | **су қоймасы** | **тоғандар** | **бөгеттер** | **бөгеттер** | **су тораптары** | **оның ішінде авариялық** | **басқа ГТҚ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| **Петропавл** | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Авариялық ГТҚ туралы мәліметтер**

таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Атауы және сменшік иесі ГТС** | **Объектінің орналасқан жері** (облыс, аудан, қала координаттары) | **Техникалық сипаттамасы** (салынған жылы, жобаның максималды көлемі, ағымдағы көлемі, бөгеттің түрі, соңғы зерттеу күні, жергілікті ескерту жүйесінің болуы және т.б.) | **Мәселенің сипаттамасы** (авариялылық) | **Проблемаларды жою бойынша қабылданатын алдын алу шаралары** | **Пайда болған жағдайда халыққа ықтимал қауіп төтенше жағдай туралы** | | | | | | | |
| елді мекендердің атауы | саны тұратын адамдар | алаң зақымданулар км2 | саны тұрғын үйлердің | саны жолдардың | саны көпірлер | электр беру желілері | экономика объектілері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БАРЛЫҒЫ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Апаттар на ГТҚ жоқ**

**Тарау 3**

**Табиғи өрттердің туындау қаупінің көрсеткіштері**

Жалпы "Қызылжар орман шаруашылығы" КММ ауданы 68107 га. "Қызылжар орман шаруашылығы" КММ аумағында Петропавл қаласының 4404 гектар жері орналасқан (1003 га Теплов орманшылығы, 3401 га Куйбышев орманшылығы). Қалалық ормандарға "Зеленое Кольцо" орман саяжайы (ЛД), "Городская" немесе "Мещанский Лес", "Қарға аралы", "Куйбышевская" және "Жылы бұталар" сияқты орман алқаптары жатады. қайың мен қарағай басым түрлер болып табылады. "Қызылжар орман шаруашылығы" КММ жыл сайын өрт қаупі бар маусымға дайындық жоспарында қарастырылған белгілі бір жұмыстарды жүргізеді. Оның ішінде жасыл аймақ аумағында және қалалық ормандарда. Жыл басынан бері 202 жылғы өрт қауіпті маусымға арналған негізгі іс-шаралар жоспары әзірленді4 "Қызылжар орман шаруашылығы" КММ жылы, онда орман өрттерімен күресте өрт сөндіру күштерінің өзара іс-қимыл мәселелері көрсетілген және мерзімдері көрсетілген. Сонымен қатар, орман өрттерімен күресу күштерінің өзара іс-қимыл жоспары әзірленіп, төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиямен, төтенше жағдайлар департаментімен келісуге дайындалды. Петропавл және "СҚО ТЖД ӨСжАҚЖҚ" ММ. Сондай-ақ жыл басынан бастап Өртке қарсы іс-шаралар жоспарын келісуде барлық (18) орман пайдаланушылармен, өз қызметін Петропавл қаласының аумағында мәдени-сауықтыру, рекреациялық және спорттық мақсаттарда жүзеге асыратындар.

Қазіргі уақытта орманшылықтар өрт қаупі бар маусымға МТЗ-82 4 өрт сөндіру тракторын, Газ-33081 базасында 1 өрт сөндіру көлігін (өрт қаупі бар маусымның басына қарай жаңарту жоспарлануда), 5 "Ермак" жоғары қысымды сорғыларын, 24 дана дайындап жатыр. аспалы бүріккіштер, "Суқұйғыш" және ПЕП-3А-01 типті 2 жылжымалы өрт сөндіру цистерналары (өрт қаупі бар маусымның басына қарай жаңарту жоспарлануда), патрульдеу үшін 8 жол талғамайтын көліктер. Минералданған жолақтарды күтіп-баптау және орналастыру үшін мыналар қолданылады топырақ өңдеушілер жабдықтар – ПН-3 соқасы, 3 корпусты 1 бірлік. және ПКЛ-70 соқасы – 2 бірлік. Куйбышев орман шаруашылығы аумағында 1 типті 1 ЛПС бар, қажетті мөлшерде алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған ("Тыныш" үрлегіштер - 2 дана, крекерлер 50, күректер 50, тырмалар 12, балталар 10, шелектер 10, шынжырлар 2 дана және т.б.). .).

Үздіксіз сапалы байланысты қамтамасыз ету үшін барлық GLU қондырғылары "Kenwood" және "радиостанцияларымен жабдықталған.Hytera" саны 92 дана. (1 стационарлық, 10 автомобиль және 9 портативті радиостанциялар).

Петропавл қаласының Жасыл сақинасында өртке қарсы және табиғатты қорғау тақырыбына арналған 32 аншлаг пен панно орнатылды (жылудың басталуымен жаңарту жүргізіледі), орман күзетінің қызметкерлері мемлекеттік орман қоры аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарда 18 лекция мен әңгімелесу өткізуді жоспарлап отыр. ("демалыс аймақтары" сияқтыGreen Park", "Қарағайлы орман", "Green Wood", "Березка" және "Достық" лагерлері және т.б.).

Сондай-ақ, барлық өрт қауіпті кезең ішінде жоспарланған 3 рет өткізілетін болады- еселенген күтім минералданғандардың артында жалпы жолақтармен ұзақтығымен 854 км.

Сондай-ақ, 37 шақырымдық жаңа минералданған жолақтарды орнату жоспарланған.

2020 жылдың өрт қаупі бар маусымы кезеңінде қалалық орман алқаптарында 1 орман өрті 18.04.2020 жылы тіркелді, ауданы 0,3 га, Куйбышев орманшылығы 25 квартал 11,12 залал 1794 теңгені құрады, оның ішінде сөндіруге 1794 теңге. № 16 айналма жол Фатхулисламова Н.С. Өрт материалдары төтенше жағдайлар бөліміне тапсырылды Петропавлда кінәлі мен себеп анықталған жоқ.

202 Өрт қауіпті маусымы кезеңінде3 қалалық ормандар аумағында бір жыл тіркелдіо 2 орманых өртов

5.06.2023 жылы Куйбышев орман шаруашылығында орман өрті тіркелді, 27–квартал 6-учаске - 2,85 га, түбі қашқын, қарқындылығы әлсіз. Шығын 8 581 515 теңгені құрады.

7.06.2023 жылы Куйбышев орман шаруашылығында орман өрті тіркелді, 27–квартал, 7-учаске - 2,0 га, түбі қашқын, қарқындылығы әлсіз. Шығын 18793 теңгені құрады, кінәлі анықталған жоқ.

**Табиғи өрттердің туындау қатерлерінің жалпы сипаттамасы**

таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Аудан атауы** | **Өрт қауіптілігі жоғары аймаққа жататын елді мекендердің саны** | **Өрт қауіптілігі жоғары аймаққа түсетін үйлер саны** | **Өрт қауіптілігі жоғары аймаққа түсетін халық саны** (мың адам) | **Ормандар туралы мәліметтер** (орман жамылғысының сипаттамасы, екпелер алқабы) | **Дала алқаптары туралы мәліметтер** | **Ауыл шаруашылығы алқаптары туралы мәліметтер** (алаң, егін жинаудан кейінгі өсімдік қалдықтарының болуы, егістіктерді өңдеу техникасы туралы мәліметтер мен саны) | **Найзағайлық және жел белсенділігі туралы мәліметтер**  (пайда болу жиілігі) | **Орманды дала аймағындағы ЭБЖ туралы мәліметтер** (ұзындығы, сымдардың қабаттасу ықтималдығы, электр беру желілері бойында минералданған жолақтардың болуы) | **Орманды дала аймағы ауданында автомобиль және теміржол жолдарының болуы** (орманды дала аймағынан қашықтығы, жолдар бойында минералданған жолақтардың болуы) | **Саны орындары (пирстері) бар табиғи және жасанды су айдындарының өрт сөндіру автомобильдерімен су алу үшін**  (орманды дала аймағынан қашықтығы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Тарау 6**

**Э туындау қаупінің көрсеткіштеріпидемий**

Эпидемиялық ауру – жұқпалы аурудың белгілі бір аумақта жаппай және үдемелі түрде таралуы, осыған ұқсас кезеңдегі қалыпты тіркелген сырқаттанушылық деңгейінен айтарлықтай жоғары.

Жұқпалы аурулар – жұқпалы аурулармен, инкубациялық кезеңнің болуымен, жұқтырған организмнің қоздырғышқа реакцияларымен және, әдетте, циклдік ағымымен және инфекциядан кейінгі иммунитеттің қалыптасуымен сипатталатын патогендік микроорганизмдер тудыратын аурулар тобы.

Қала аумағы оба бойынша энзоотиялық емес. Оба жұқтырған аймақтар жоқ. Қырым геморрагиялық қызбасы бойынша қала эндемиялық емес.

1994 жылдан бері күйдіргіге шалдығу жағдайлары тіркелген жоқ.

Соңғы бес жылда карантиндік және аса қауіпті жағдайлардың жергілікті және сырттан әкелінуі қауіпті инфекциялар тіркелген жоқ.

Соңғы 7 жылда (2006 жылы г.) туляремиямен сырқаттанушылықтың 1 жағдайы тіркелді.

2009 жылдың 5 тамызында Петропавлда шошқа тұмауының А вирусымен ауыру фактісі анықталды(H1N1). Науқас азамат Солянин Андрей Владимирович 30.10.1993 ж.т., Англиядан 03.08.2009ж. Келген Слухаевский атындағы лицейдің 1 "б" сыныбының 10-сынып оқушысы, ол жерде 2009 жылдың 5 шілдесінен 2 тамызына дейін болған. 03.08.2009 ж. "Лондон-Мәскеу-Омбы" бағыты бойынша ұшақпен ұшып, Омбыдан Қазақстан Республикасының аумағына автокөлікпен келді және сол күні көмек сұрады дәрігерге. Алдын ала тексеруден өткеннен кейін науқас анасымен бірге мына мекен-жай бойынша оқшауланады   
Петропавл қ., к-сі. Интернациональная 24, 49 пәтер, олар үйде жан-жақты емделді. Науқаспен байланыста болған 5 адам, анализдер тапсырғаннан кейін вируспен ауру диагнозы қойылған H1N1 оларда расталған жоқ.

**Covid-19**

11.01.2021 жылға коронавирустық инфекцияны жұқтырғандар саны 4340 адамды құрайды.

**Мінездеме денсаулық сақтау объектілерінің**

таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мекеменің атауы** | **Ауруханалық төсектердің саны** | **Операциялық бөлмелер саны** | **Мәйітханалардың саны және олардың сыйымдылығы** | **Дәрігерлер саны** | **Орта медициналық персоналдың саны** | **Жұмыс ауысымы (адам саны)** | **Науқастардың максималды сыйымдылығы** | **Қызмет көрсету аймағы** | **Азаматтық қорғаудың құралымдары** | **Басқа сипаттамалар (зардап шеккендерді тасымалдауға арналған көліктердің болуы, медициналық көмек бөлімшелерінің саны және т.б.)** | **Басшының аты-жөні, байланыс телефондары (ұялы, жұмыс телефоны), кезекшінің телефоны** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Ауданның атауы: Петропавл** | | | | | | | | | | | |
| **1. Қалалық емханалар:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) "№1 қалалық емхана" ШЖҚ КМК, К.М.Әуезов к-сі, 130 | 50 | 1 | 0 | 104 | 276 | 252 | 824 | Петропавл қ. | 1. Байланыс және хабарлау буыны.  2.Өрт сөндіру бөлімі.  3.Күзет тобы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету.  4.Хирургиялық бейіндегі мамандандырылған медициналық көмек көрсету бригадасы.  5. Травматологиялық бейіндегі мамандандырылған медициналық көмек көрсету бригадасы.  6.Медициналық сараптама бригадасы  7.Алғашқы медициналық көмек көрсету жасағы. | 3 машина (10 бригадалардың) | Новиков А.А,  тел.87772290846  жұмыс тел.527013 |
| 2) "№2 қалалық емхана" ШЖҚ КМК, к-сі.Васильев көшесі, 123 | 0 | 0 | 0 | 72 | 234 | 57 | 120 | ж.Петропавл | ҚЖӘДҚ | Жоспарға сәйкес СҚО ДСБ | Әбілев Ж.М.,  8-701-654-02-62, жұм. 50-16-18 |
| 3) "№3 қалалық емхана" ШЖҚ КМК,  ж.к. Қизатов к-сі, 7 а | күндізгі стационардың 16 төсегі | Жоқ | Жоқ | 96 | 287 | 190 | ауысымына 637 адам | Қызмет көрсету радиусы 13 км | бар | 3 шұғыл медициналық көмек көрсету машиналары | Өтебаев Асхат Оңғарұлы,  46-53-58, 775-172-02-02 |
| **Облыстық денсаулық сақтау ұйымдарының:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШЖҚ "Көпбейінді облыстық аурухана" КМК к-сі. Брусиловский көшесі, 20 | 313 | 4 | - | 109 | 300 | - | 313 | Адамдарға медициналық көмек | БМП-1 | Жоспарға сәйкес Бойынша ДСБ АҚ және ТЖ | Белоног Ю.А.  46-46-63  87017270946 |
| "Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы" ШЖҚ КМК, Пушкин көшесі, 23 | 370 | 3 | 0 | 60 | 210 | 245 | 370 | СҚО, қ. Петропавл | ҚЖӘДҚ | 1 - ЖПДҚ | Айманов Нұрлан Бағдәулетұлы, ұялы.  Сол. 46-43-27 |
| "Бірінші қалалық аурухана" ШЖҚ КМК, ул.. Сәтбаев, 3 | 60 | - | - | 3 | 11 | 14 | 60 | қ. Петропавл | Бомбадан қорғануға қызмет көрсету бөлімі, жеке қорғаныс құралдарын шығару бөлімі, хабарландыру және байланыс бөлімі, өрт сөндіру бөлімі | 1 УАЗ автокөлігі  Инфекциялық бейіндегі ЖЖЖА | Бапанова Мәриям Қалуқызы  бас дәрігер  жұм.тел: 50-15-46  Ұялы:8 7775531752  Қабылдау бөлімінің телефоны: 50-15-63 |
| "Көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ КМК, Рига көшесі, 102 | 392 | 6 | 1/24 | 82 | 268 | 250 | 392 | Петропавл қ. | 3 (травматологиялық, жалпы хирургиялық, жақ-бет хирургиясы) | - | Маутова Жанна Қабиденқызы, 8777 213 01 00, жұм. 51-57-32, 51-54-56, тел.кезекшіның 51-56-45 |
| "Облыстық фтизиопульмонологиялық орталық" ШЖҚ КМК, СҚО: Петропавл қ., 4-ші линия к-сі, 2 | 250 | 2 | 1 | 45 | 164 | 2 ауысымдар - 70 адам | 250 | СҚО | 1 дәрігерлік ЖМЖА отряды | 2 автокөлік | Бижанов К.Б.жұм. 53-75-14, 62-57-75-302, ұялы. 8-701-432-28-93 |
| Облыстық жедел медициналық жәрдем орталығы" ШЖҚ КМК», СҚО,  қ. Петропавл, к. Ульянова 98 | - | - | - | 18 | 141 | 48 | - | Қала аумағы | ЖМК күштерімен және құралдарымен | Санитарлық көлік, бригадалар саны 16 | Белоног Ю.А.  46-46-63  87017270946 |
| "Психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ КМК, СҚО,  ж. Петропавл,  к. Ригалық 6 | 260 | - | - | 21 | 101 | 77 | 260 | СҚО | 9 құрылым, 44 адам. | 2 автокөлік | Бейсембаев Д.Ж. жұм, 34-02-02, қабылдау бөлмесі 45-20-77, ұялы 8-777-534-03-33, кезекші.дәрігер 50-16-67 |
| "Көпсалалы облыстық аурухана" ШЖҚ КМК тері-венерологиялық диспансері, ул. Интернационалдық, 90 | Емхана – ауысымына 307 келуші  Круглосүйрек төсектері – 53  Күндізгі стационар - 16 | - | - | 15 | 36 | 59 | Емхана – ауысымына 307 келуші  Тәулік бойғы төсектер – 53  Күндізгістационар - 16 | СҚО | - | - | Бас дәрігер Белоног Ю.А.  46-46-63  ОӘО меңгерушісі Омарова А. С.  33-15-30 |
| "Көпбейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК кардиологиялық орталығы, Васильев көшесі, 123 | 147 | 4 | - | 53 | 146 | 215 | 147 | СҚО | СҚО ДСБ АҚ және ТЖ жоспарына сәйкес жедел жәрдем көлігі |  | Молжігітов А.А.  т/ф 33-45-45  8-701-345-42-35 |
| Перинаталдық орталық "Көпбейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Каахстанская правда к-сі, 233 | 175 | 3 | 0 | 53 | 138 | 120 | 175 | СҚО | 1 ҚЖҚЕАЕҚЕАЕҚЕАЕҚ 1 | СҚО ДСБ АҚ ТЖ жоспарына сәйкес | Калюжная Е.С. 8-777-327-64-62, деж.42-18-96 |
| Онкологиялық диспансер "Көпбейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Әуезов көшесі №133. | 193 | 2 | - | 44 | 122 | 13 | 193 | СҚО | - | - | Дудяк О.В. 52-55-84; 36-32-38 |
| "Облыстық стоматологиялық емхана" ШЖҚ КМК, Петропавл қ., Абай к-сі, 43а | - | - | - | 10 | 28 | 68 | - | СҚО | 1 "Облыстық стоматологиялық емхана" ШЖҚ мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын құру | тасымалдауға, медициналық көмек көрсетуге арналған 1 бригада (жүргізуші, тіс дәрігері, медбике) | Гирицан Д.Ш., жұм.тел.46-75-94, ұялы.8-701-640-57-49,  кезекшінің тел. 50-47-72 |
| "Облыстық қан орталығы" ШЖҚ КМК  Мекен-жайы: СҚО, Петропавл қаласы,  Театральная көшесі, 56 | - | - | - | 12 | 32 | Бір жұмыс ауысымы  (44) | - | СҚО | Бар | Көлік:  - УАЗ, Лада Ларгус (донорлар мен медициналық қызметкерлерді тасымалдау үшін);  - ОЙЫҚ (қан алу үшін);  Медициналық көмек жасақтарының саны: 1; | Тәукелов Сабыржан Әбдірахманұлы  Ұялы 87478307293  Раб.8(7152)465797  Кезекші тел. 8(7152)465666 |
| "Солтүстік Қазақстан жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ Петропавл қ., Шухов к-сі, 42 |  |  |  | 17 | 6 |  |  |  |  |  | Дюсембаев Әділет Қизатұлы жұм тел: 50-21-83  ұялы тел:87780200608 |
| ЖИТС орталығы, 2-Ші Кирпичная көшесі, 4 |  |  |  | 17 | 25 | 67 |  | СҚО | Жауапты – меңгеруші. АХЖ | 3 автокөлік | Сыздыкова Айман Кеңесқызы, ұялы тел.:87055600405; жұм.тел.:340174; кезекші тел.(ПСК):475737 |
| **Барлығы аумақта Петропавл қаласының** | **2295** | **25** | **1** | **831** | **2525** | **1789** | **4117** |  |  | **16** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сипаттамасы жәнекәсіптікх стационарлар**

таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ауруханалық мекеменің атауы** | **Ауруханалық төсектердің саны** | **Дәрігерлер саны** | **Орта медициналық персоналдың саны** | **Науқастардың максималды сыйымдылығы** | **Қызмет көрсету аймағы** | **Басшының аты-жөні, байланыс телефондары** (ұялы, жұмыс телефоны), кезекшінің телефоны) | **Азаматтық құрылыс құралымдары қорғау** (күштер мен құралдар, л/с, техника) | **Мінездеме** (техника, зертханалардың, зарарсыздандыру құралдарының және т.б. болуы) | **Саны өкпені жасанды желдету аппараттарының** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1. Ауданның атауы (барлық аудандар толтырылады)** | | | | | | | | |  |
| **1.** | "Бірінші қалалық аурухана" ШЖҚ КМК,  к.. Сәтбаев, 3 | 160 | 34 | 72 | 160 | Петропавл қ. | Бапанова Мәриям Қалуқызы - бас дәрігер жұм. тел: 50-15-46  Ұялы:8 7775531752  Қабылдау бөлімінің телефоны: 50-15-63 |  |  | 11 |
| **2.** | ШЖҚ КМК "Көпбейінді облыстық аурухана" к-сі. Брусиловский көшесі, 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | СҚО | Белоног Юрий Анатольевич  46-46-63  87017270946 | БМП-1 |  | 3 |
| **3** | ШЖҚ "Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы" КМК, инфекциялық бөлімше | 85 | 6 | 38 | 85 | СҚО, Петропавл қ., балалар тұрғындары | Коптяева Елена Витальевна, меңгеруші. балалар жұқпалы аурулар бөлімшесі, тел. 51-56-60, ұялы. 87054523686 | ОПВП инфекциялық жасағы | Хлораторлық - 1 | - |
| **4** | "Облыстық фтизиопульмонологиялық орталық" ШЖҚ КМК, СҚО: ж.Петропавл, 4-ші линия көшесі, 2 | 360 | 38 | 199 | 360 | СҚО | Бижанов Қ.Б. жұм. 53-75-14, 62-57-75-302, ұялы. 8-701-432-28-93 | 1 дәрігерлік жасақ көмек, ЖЖЖА | 1-вирусологиялық зертхана, Никохлор, Хлортабс | 21 |
|  | **Барлығы арналған аумақтар қалалар** | **125** | **13** | **56** | **135** |  |  | **ЖМЖА 1/7/1** | **-** |  |

**З объектілерінің сипаттамасыжүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарыныңх саласындағы қызмет**

**халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы**

таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Орналасқан жері** | **Дәрігерлер саны** | **Төсек саны** | **Зертханалар саны** (атауын көрсете отырып ) | **Филиалдар саны** (орналасқан жерін көрсете отырып) | **Басшының аты-жөні, байланыс телефондары** (ұялы, жұмыс телефоны), кезекшінің телефоны) | **Азаматтық құрылыс құралымдары қорғау** (күштер мен құралдар, л/с, техника) | **Қызмет көрсету аймағы** | **Қысқаша сипаттама** (қорғаныш костюмдерінің сипаттамасы, дезинфекциялау машиналарының саны мен маркасы, өңдеуге арналған химикаттардың көлемі, вакциналардың саны мен атауы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | "Солтүстік Қазақстан облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы" РМҚК АРК ПЗПП | Петропавл қ. Бейбітшілік, 236 | 25 |  | санитарлық-гигиеналық-1  вирусологиялық-1  рентгенологиялық-1  АҚИ-1  бактериологиялықеск-1 | 13 | Петр Алексеевич Петушков  ө. 500814  б. 87775363434  деж. 411198 | Аспаптар қуанышты.бақылауды:  ДКС-96–2 дана.  ОӘҚ-2000 – 2 дана.  РАА-10 –1 дана.  ДП-5 – 1 дана.  РКС-01 СОЛО – 1 дана.  РКС-01 Стора – 8 дана.  ДКГ-РМ 1621 – 3 дана.  МСС-05 Терра – 2 дана.  Химиялық аспаптар.барлау::  АМ-5 – 2 дана.  ВПХР – 1 дана.  ГАНК-4АР – 1 дана.  УГ-2 - 2 дана. | облыс | Қорғаныш костюмдері - 24 костюм, обаға қарсы -14 костюм  ГП - 7 -15 дана.  Дез.хлор - 18 банка лизоформин - 2 құты |
| **2** | "Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті" ММ | ж. Петропавл Бейбітшілік көшесі, 236 | 17 |  |  | 14 | Исенеев Қайырғали Қапызұлы  ө. 521437  б. 87013431103  деж. 521450 | СЭҚ ТН 1/60/  БЭСПП 1/9/1  КҚҚБ 1/15/1  ЗРХР 1/4/1 | облыс |  |
| **3** | Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі "Петропавл қалалық залалсыздандыру станциясы" РМҚК | Петропавл қ.  Универсальная к-сі, 3А | 4 |  | бактериологиялық - 1 |  | Сыздықов Руслан Қайырбекұлы  ө. 312957  б. 87017550141  деж. 422172 |  | қала | Обаға қарсы костюмдер – 12 дана.  ГП - 5 -22 дана.  Деодез – 144 л  Ақмохлр – 12210 табл.  медифокс – 2 л |

**Тарау 7**

**Эпизоотиялардың туындау қаупінің көрсеткіштері**

Петропавл қаласында күзгі-қысқы кезеңде Петропавл қаласына түлкілердің, қарсақтардың, борсықтардың кіру жағдайлары тіркеледі.

Қала аумағында ұйымдастырушылық іс-шараларды өткізу үшін күштер мен құралдар тобы құрылды, оның құрамына 1 адамнан тұратын жануарлар мен өсімдіктерді қорғау қызметінің 9 бөлімшесі кіреді.

Облыста жануарларды қорғау бойынша нақты міндеттерді орындау үшін құрамында эпизоотиялық тұрақтылықты қамтамасыз ететін ветеринарлық қызмет жұмыс істейді:

- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің қалалық аумақтық инспекциясы

- СҚО Ауыл шаруашылығы басқармасының ветеринария бөлімі

- "Республикалық ветеринариялық зертхана" РМҚК СҚОФ.

**Мал қорымдары туралы жалпы мәліметтер**

таблица 26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жерленген жылы** | **Жерлеу түрі** | **Жер асты суларының деңгейі** | **Ең жақын елді мекенге дейінгі қашықтық** | **Қоршаудың болуы** | **Өзге де ақпарат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | 1948 ж.  08.1965 ж. | Сібір жарасы – ІҚМ – 2 бас |  | 9 км. | Жаншылған | алаңдағы н.п. аумағы S=50 га |

**РАЗДЕЛ 3**

**Туындау тәуекелінің көрсеткіштері төтенше жағдайлар техногендік сипаттағы**

**Тарау 9 Көлік апаттарының тәуекел көрсеткіштері**

**1. Автомобиль көлігі объектілерінде төтенше жағдайлардың туындау қатерінің көрсеткіштері**

**Автомобиль жолдарының жалпы сипаттамасы**

(аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында толтырылады)

таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Мәні** | **Пайдалануға берілді** | **Ұзындығы, км** | **Жабу** | **Мүмкін болатын төтенше жағдайлар/учаскелер** | **Себептері** | **Жол полициясының стационарлық бекеттері** (жауапкершілік аймағы) | **Трассалық медициналық-құтқару пункттері** | **Автомобиль жолдарына жақын жол бойындағы елді мекендерде орналасқан мамандандырылған өрт сөндіру бөлімдері** (атауы, орналасқан жері) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Айналма жол  Петропавл қ.",  км 0-30 | республикалық | 1978-1981 | 30 | асфальтбетонды | 1-8(4273)  8-16(6887)  16-30(4235) | жол-көлік оқиғалары, апаттық тоқтау автокөліктер, қар көшкіні және мұздану, өрт. | Жол қозғалысы ережелерін бұзу,  а/м ақаулығы, отынның қатуы, бұрқасын, бұрқасын,  мол жауын-шашынның түсуі, қатты аяз | автопатруль | Жоқ |

**Автомобиль көпірлерінің сипаттамасы**

(аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында толтырылады)

таблица 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Орналасқан жері** | **Көпірдің ені/ ұзындығы, м** | **Пайдалануға берілген жылы** | **Техникалық жағдайы** | **Баланстық тиесілілік** | **Соңғы жөндеу жұмыстарының жүргізілген күні** (күрделі, аралық және т.б.) | **Табиғи және техногендік сипаттағы ықтимал тәуекелдердің сипаттамасы** (су тасқынына, жер сілкінісіне және т.б., су тасқынына төзімділік, жүк көтергіштігі және т.б. ақпарат) | **Саны елді мекендердің, көпір бұзылған жағдайда зардап шегетін, атаулары мен ықтимал жағдайын көрсете отырып** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Ауданның атауы және жалпы саны автомобиль көлігі көпірлер на аумақтар** | | | | | | | | |
| 1 | Р-49 Петропавл қаласының айналма жолы, 3 км, Есіл өзенінде | 345  Ж-7+2\*0,75  4\*83,9 | 1961 | - | ҚР ИДМ Автомобиль жолдары комитеті | күрделі жөндеу 2004ж | Су тасқынына төзімді.  Техногендік сипаттағы ТЖ жағдайында құлау орын алады көпір конструкцияларының | Көлік қатынасы тоқтатылады.  Тұрғындарға төнетін қауіптер тармақтарға жоқ.  Төтенше жағдайда Петропавл қаласының айналма жолдары арқылы қозғалыс ұйымдастырылады |
| 2 | Р-49 Петропавл қаласының айналма жолы, 8 км, өзен бойында.  Есіл | 52  Ж-23+2\*1,5  14+24+14 | 1985 | өте жақсы | ҚР ИДМ Автомобиль жолдары комитеті | 2018 жыл - қайта құру | Су тасқынына төзімді.  Техногендік сипаттағы ТЖ жағдайында көпір конструкцияларының құлауы орын алады | Қаладағы көлік қатынасы тоқтатыладыКөкшетау  Елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ.  ТЖ жағдайында қозғалыс ұйымдастырылады арқылы  Петропавл қ. айналма жолдары |
|  | | | | | | | | |

**Жол-көлік оқиғаларының туындау қаупі неғұрлым ықтимал жол учаскелеріых оқиғаларй**

(аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында толтырылады)

таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жолдың атауы** | **Жолдар мен көпірлер қызметінің қызмет көрсететін құрылымдық бөлімшелері (атауы, орналасқан жері, л/с саны, техникасы, н/с тел.)** | **Учаскенің орналасқан жері** | **Учаскенің ұзындығы** | **Ең жақын медициналық мекеме, қашықтық, орналасқан жері** | **Ең жақын жол полициясы бекеті** | **ІІМ трассалық медициналық-құтқару пункттері** | **Мінездеме (2018-2019 жылдарға арналған деректер)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ****1**** | ****Көшелер**** | ****"Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ (Коммуналдық шаруашылық)**** 46-36-14,  Қазақстан Конституциясы көшесі, 23 | ****Украиндық-Керуендік**** | ****Қиылыс**** | ****"Петропавл станциясының бөлімшелік емханасы" НУЗ**** Сәтбаев к-сі, 19 |  |  | ****(9-0-10)********9 ЖКО–0 қаза тапқандар –10 зардап шеккендер**** |
| ****2**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Сүтішев-Назарбаева**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****5-0-5**** |
| ****3**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Партизанская-Жамбыл**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****4-0-7**** |
| ****4**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Интернациональная-Жұмабаева**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, 5ст.Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****3-0-6**** |
| ****5**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Жамбыл-Интернациональная**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****3-0-7**** |
| ****6**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Хименко-Уәлиханов**** | ****қиылыс**** | ****"№3 қалалық аурухана" ШЖҚ КМК, Мұхаммед-Рахимов көшесі, 102**** |  |  | ****3-0-4**** |

**Ауданаралық травматологиялық бөлімшелердің сипаттамасы**

таблица 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жолдың атауы** | **Жолдар мен көпірлер қызметінің қызмет көрсететін құрылымдық бөлімшелері (атауы, орналасқан жері, л/с саны, техникасы, н/с тел.)** | **Учаскенің орналасқан жері** | **Учаскенің ұзындығы** | **Ең жақын медициналық мекеме, қашықтық, орналасқан жері** | **Ең жақын жол полициясы бекеті** | **ІІМ трассалық медициналық-құтқару пункттері** | **Мінездеме (2018 жылғы деректер-2020 жылдар)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ****1**** | ****Көшелер**** | ****"Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ (Коммуналдық шаруашылық)**** 46-36-14,  уҚазақстан Конституциясының л. 23 | ****Украиндық-Керуендік**** | ****Қиылыс**** | ****"Петропавл станциясының бөлімшелік емханасы" НУЗ**** К. Сәтбаев 19 |  |  | ****(9-0-10)********9 ЖКО–0 қаза тапқандар –10 зардап шеккендер**** |
| ****2**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Сүтішев-Назарбаева**** | ****Қиылысуок**** | ****ШЖҚ КМК "Облыстық аурухана", Брусиловский к-сі, 20**** |  |  | ****5-0-5**** |
| ****3**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Партизанская-Жамбыл**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****4-0-7**** |
| ****4**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Интернациональная-Жұмабаева**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, 5ст.Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****3-0-6**** |
| ****5**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Жамбыл-Интернациональная**** | ****Қиылыс**** | ****"Облыстық аурухана" ШЖҚ КМК, Брусиловский көшесі, 20**** |  |  | ****3-0-7**** |
| ****6**** | ****Көшелер**** | ****ТҮКШ**** | ****Хименко-Уәлиханов**** | ****қиылыс**** | ****"№3 қалалық аурухана" ШЖҚ КМК, Мұхаммед-Рахимов көшесі, 102**** |  |  | ****3-0-4**** |

**2. Қысқы кезеңде автомобиль жолдарында төтенше жағдайлардың туындау қаупінің көрсеткіштері.**

**Автожолдардағы қар басылатын учаскелер туралы ақпарат**

(деректер картаға түсіріледі)

кесте 33

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жолдың атауы** | **Жолдар мен көпірлер қызметінің қызмет көрсететін құрылымдық бөлімшелері** (атауы, орналасқан жері, л/с, техника саны, басшының аты-жөні, ұялы тел, т.б.) | **Қар басылатын учаскенің орналасқан жері, км**  (жергілікті жерге байланыстыра отырып) | **Қар басылатын учаскенің ұзындығы, м** | **Жақын маңдағы жылыту пункттері** (қысқаша сипаттамаорналасқан жері, атауы, байланыстары, сыйымдылығы және т.б.), **оның ішінде тамақ дайындайтын жылыту пункттерінің болуы** | **Саны**  **қар ұстайтын қалқандар** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | |  |
| 1 | *"Петропавл қаласының айналма жолы" км 0-30* | *СҚОФ "Казавтодор" ЖШС ДЭУ 63 ДЭП 1 (Петропавл қ.) Данилов К.А. сот: 8-777-536-41-10 л/с 31 техника адамы 13 бірлік* | *14, 26-30* | *5* | *"Казавтодор" ЖШС СКОФ ДЭУ 63 ЭП 1 (Петропавл қ.) 20 адам, Данилов К.А. сот: 8-777-536-41-10* | *"Петропавл қаласының айналма жолы" км 0-30* |

**3. Пайда болу қаупінің көрсеткіштері төтенше жағдайлар темір жол көлігі объектілерінде**

Солтүстік Қазақстан облысының аумағы арқылы Оңтүстік Орал темір жолының Петропавл бөлімшесі - "Ресей темір жолдары" ААҚ филиалы өтеді (Петропавл филиалының бастығы Петр Иванович Мелашенко, тел. 8 (7152) 38-33-00, "Қазақстан Темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ - "Ақмола жол бөлімшесі" (жетекшісі Сүлейменов Серікуайысұлы, байланыс телефондары).: р. 8(7162)29-22-53, сот. 87013509216), темір жолдардың жалпы ұзындығы құрайды 916 км.

***Оңтүстік Орал темір жолының Петропавл бөлімшесі - "Ресей темір жолдары" ААҚ филиалы*** Транссібір темір жолының жүк тасымалы бағытында орналасқан. Жол бөлімшесінің учаскелерінің жалпы ұзындығы 182,3 шақырымды құрайды, кеңейтілген ұзындық бойынша жолдардың Қара-Гуга – Петропавл – Мамлютканың негізгі бағыты 587,134 шақырымды құрайды. Жол бөлімшесі, негізінен, Петропавл тораптық станциясымен транзиттік электрлендірілген учаске болып табылады. Петропавл станциясының торабы оның құрамына кіретін кәсіпорындары мен ұйымдары бар санатталған объект болып табылады.

Негізгі қызметі – жолаушылар мен жүктердің барлық түрлерін тасымалдау.

Жол бөлімшесінде ерекше кезеңде авариялық жағдай кез келген сәтте және жол бөлімшесінің кез келген учаскесінде туындауы мүмкін. Жүктерді тасымалдау кезінде жарылғыш, радиоактивті және химиялық заттар болуы мүмкін жылжымалы құрамның рельстен шығып кетуі және құлауы мүмкін. Тасымалданатын химиялық заттар апат болған жағдайда химиялық ластану ошағы пайда болуы мүмкін, оның ластану аймағында 1500 мыңнан астам адам болуы мүмкін.

Өндірістік және әкімшілік ғимараттардың көпшілігі орналасқан теміржол төсемінің орташа жақындығы емес.

Петропавл жол бөлімшесінің неғұрлым осал учаскелері болып табылады:

- Петропавл станциясы;

- өзен арқылы өтетін теміржол көпірі Есіл 2617+КҚ271;

- темір жол арқылы өтетін жол өтпелері: Мамлютка, Петропавл, Булаево;

- қауіпті объектілер орналасқан экономикалар темір жол маңында;

- мұнай құбырлары, олар кесіп өтеді теміржол жол.

Қауіпті табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың әсеріне ұшыраған теміржол учаскелері Кондратовка – Петропавл аралығының қауіпті учаскелері *(2604-2606 км жұп және тақ жолдар, 2609 км жұп жолдар, 2611 км жұп жолдар, 2614-2615 км жұп және тақ жолдар, 2617 км жұп және тақ жолдар, 2616-2619 км жұп және тақ жолдар, 2622 км жұп және тақ жолдар, 2623-2624 км жұп және тақ жолдар, 2626 км – Петропавл станциясының 4 жолы ; 2659-2651 км Тоқшы – Петропавл аралығының тақ жолы).*

Петропавл бөлімшесінің учаскесінде тоннельдер жоқ. Бөлімшенің теміржол жолдарында 43 көпір орналасқан, оның ішінде:

Өзен үстіндегі металл көпір. Есіл (жұп) 1

Өзен үстіндегі металл көпір. Есіл (тақ) 1

Темірбетон көпірлер 37

Жаяу жүргіншілер көпірлері 4

Петропавл бөлімшесінде әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін қалпына келтіру пойызы (ВП) бар.*,* өрт сөндіру пойызы (НОРБ)*,* сондай-ақ мамандандырылған техника *("Сокол" краны - 1 бірлік., ЕДК - 1000/2 кран-1 бірлік. жүк көтергіштігі 125 тонна; ЕДК – 300/2 кран 1 бірлік. жүк көтергіштігі 60 тонна; ДЕТ – 250 тракторы 1 бірлік., бульдозер Т-170 1 бірлік.; трактор Т-330 1 бірлік.; автомобиль ЗИЛ - 1 бірлік.; гидрооқшаулағыш ХЭШ 1 дана. (домкраттар жинағы, жарық мұнарасы - 2 дана., "Энергпред" су қондырғысы, дәнекерлеу қондырғысы 1 дана..* Өрттерді жою және сөндіру үшін қажетті техника мен жабдықтар бар (*өрт сөндіру көлігі АЦ-40 (131) 1 бірлік.; өрт сөндіру көлігі АЦ-40-5 Камаз 1 бірлік.; АБ-6 электр станциясы; АД-10 электр станциясы 1 бірлік.; стационарлық мотопомпалар МП-1600 2 бірлік стационарлық мотопомпалар МП-1000 1 бірлік; көбіктендіргіш қоры 3 600л, резервуар цистернасы (50 м3) 3 бірлік.; "АП-98-7К" тыныс алу аппараттары 4 дана.; гидравликалық авариялық-құтқару құралдары 1 комп.; СПИ-20 12 дана.; бір сорғы -120-100-65 Қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған қысқа тұйықталу 1 дана; вагон – нейтролизатор. 1 бірлік.* Қалпына келтіру және өрт сөндіру пойыздары компрессоры бар тыныс алу аппараттарының баллондарын зарядтауға арналған сығылған ауаның. Төмендетілмейтін қор 3 тәулік ішінде 60 адамға есептелген. Қалпына келтіру және өрт сөндіру пойыздарының орналасу орындары - Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл станциясы.

***Петропавл станциясының вокзалы*** Петропавл қаласы, Ахременко көшесі, 47 мекенжайында орналасқан бірінші класты вокзалға жатады. Жолаушылар пойыздарының саны, жыл бойы айналымдағы, ішінде тәуліктер, – 22 жұп, оның ішінде 3 жұп – қала маңы қатынасы. Жазғы кезеңде қосымша пойыздар тағайындалады. Ауысымда, жұмыс күндері жұмыс істейтіндердің саны – демалыс және мереке күндерін қоспағанда, 44 адам (33 адам).

Нысанның жұмыс тәртібі – тәулік бойы. Күзет – ЛОП және ЖШС "ОА "ЖАУЫНГЕР".

Петропавл вокзалы мен жолаушылар платформалары цифрлық стандарт негізінде бейнебақылау жүйесімен жабдықталған IP, QNAP VS-4016U VioStor NVR, ол 61 камера мен 5 мониторды қамтиды. Мониторлар вокзал бастығының, диктордың, вокзал бастығының кезекші көмекшісінің және кезекші полиция бөлімшесінің кеңсесінде орналасқан.

Вокзалдың бірінші қабатында 3 айырбастау пункті, 2 банкомат орналасқан. Ойын залдары мен ломбардтар – жоқ.

Объектінің профилі - жолаушылар мен багажды тасымалдау билеттерін сату, үшінші медициналық-санитарлық көмек (дәрігерге дейінгі), жүк және жолаушылар тасымалы, сыртқы экономикалық қызмет бойынша қызметтер көрсету. Қалааралық және қала маңындағы қызметтерде тәулігіне орташа жолаушылар ағыны 2600 - 3000 жолаушыны құрайды. Вокзал ғимараты вокзал маңындағы алаңда, шығыс жағында багаж бөлімі және "Петропавл автовокзалы" ЖШС, батыс жағында сауда кешені (базар), вокзал маңындағы алаңға орталық кіреберіс орналасқан. Вокзал аумағы бойынша көптеген инженерлік желілер өтеді: су құбыры, кәріз, электр кабельдері. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі: энергиямен жабдықтау, сумен жабдықтау, канализация, орталық жылыту.

Жол бөлімшесінде ерекше кезеңде авариялық жағдай кез келген сәтте және жол бөлімшесінің кез келген учаскесінде туындауы мүмкін. Жүктерді тасымалдау кезінде жарылғыш, радиоактивті және химиялық заттар болуы мүмкін жылжымалы құрамның рельстен шығып кетуі және құлауы мүмкін. Тасымалданатын химиялық заттар апат болған жағдайда химиялық ластану ошағын тудыруы мүмкін, оның ластану аймағында 100 мыңнан астам адам болуы мүмкін.

Өндірістік және әкімшілік ғимараттардың көпшілігі орналасқан теміржол төсемінің орташа емес жақындығы.

Барлық ғимараттарға автокөліктердің еркін кіруі қарастырылған.

Петропавл жол бөлімшесінің неғұрлым осал учаскелері болып табылады:

* Петропавл станциясы;
* Төтенше жағдайлар қаупі төнген және туындаған кезде іс-шараларды жүзеге асыру үшін тартылатын күштер мен құралдар.
* Петропавл станциясындағы қалпына келтіру және өрт сөндіру пойыздарының орналасу орындары, Солтүстік Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы.
* 1. Қалпына келтіру поезының (ҚП) жеке құрамы – 32 адам
* ВП бастығы - 5-22-64
* кезекші – 5-33-57
* дайындық - 40 минут
* ТЕХНИКА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕДК - 1000/2 кран | 1 бірлік. | жүк көтергіштігі | 125 | тонна |
| ЕДК – 300/2 кран | 1 бірлік. | жүк көтергіштігі | 60 | тонна |
| ДЕТ - 250 тракторы | 1 бірлік. |  |  |  |
| бульдозер Т-170 | 1 бірлік. |  |  |  |
| Т-330 тракторы | 1 бірлік.. |  |  |  |
| ЗИЛ 432720 автокөлігі | 1 бірлік. |  |  |  |
| "ТАЛ" тыныс алуға арналған аппараттар | 10 дана. |  |  |  |
| Гидроқұрылыс ХЭШІ | 1 дана. | (жинақ   домкраттардың) |  |  |

* 2. Өрт сөндіруші пойыз (НОРБ) жеке құрам – 33 адам
* ҰҚБ бастығы - 5-33-55
* кезекші – 5-21-01, 5-71-01
* дайындық - 10 минут
* ТЕХНИКА:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АЦ-40 өрт сөндіру автомобилі (131) | 1 бірлік. |  |  |
| АЦ-40 өрт сөндіру автомобилі (130) | 1 бірлік. |  |  |
| АБ-6 электр станциясы  АД-10 электр станциясы | 1 бірлік.  1 бірлік |  |  |
| жылжымалы мотопомпа МП-800 | 1 бірлік. |  |  |
| жылжымалы мотопомпа МП-1600 | 2 бірлік. |  |  |
| көбіктендіргіш |  |  |  |
| басшылардың |  |  |  |
| суы бар цистерна (50) | 2 бірлік. |  |  |
| "ТАЛ"24М тыныс алу аппараттары | 6 дана. |  |  |
| "АИР-317" тыныс алу аппараттары | 8 дана. |  |  |
| гидравликалы авариялық-құтқару құралы | 1ком. |  |  |
| СПИ-20 | 12 дана. |  |  |
| Сорғы УОДН -120-100-65 Қауіпті жүктерді айдауға арналған ҚТ | 1ком. |  |  |
|  |  |  |  |
| Бейтараптандырғыштары бар вагон – қойма |  |  |  |

**Теміржол инфрақұрылымы (қалпына келтіру пойыздары)**

таблица 34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Саны** | **Дислокация** | **Қызмет көрсету аймағы** | **АТЫ-ЖӨНІ, мобильді басшының тел., кезекшінің тел. аудандық жол бөлімшесі бойынша** | **Мінездеме** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Қалпына келтіру пойызы** | **1** | **Петропавл станциясы** | Петропавл-Горбуново  Петропавл-Исилькөл | Доброд Думов Юрий Анатольевич  тел. жұм 38-22-64  8-777-247-14-13 | жеке құрамы – 30 адам  ӘПБ бастығы - 5-22-64  кезекші – 5-33-57  дайындық - 40 минут  ЕДК - 1000/2 кран  1 бірлік. жүк көтергіштігі 125 тонна  "Сұңқар" шүмегі  1 бірлік. жүк көтергіштігі 60 тонна  ДЕТ – 250 тракторы 1 бірлік  бульдозер Т-170 1 бірлік  Т-330 тракторы 1 бірлік  ГАЗ -330210 автокөлігі 1 бірлік  Гидроқұрылыс ХЭШІ  1 дана. (домкраттар жиынтығы) |

**Теміржол инфрақұрылымы** (өрт сөндіру пойыздары)

таблица 35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Ұзындығы** | **Дислокация** | **Қызмет көрсету аймағы** | **АТЫ-ЖӨНІ, мобильді басшының тел., аудандық бойынша кезекшінің тел.** (облыстық) **жол бөлімшесіне** | **Мінездеме** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Өрт сөндіру пойызы** | **1** | **Петропавл станциясы** | **Петропавл-Горбуново**  **Петропавл -Исилькөл** | **Пуртов В.Д.**  **тел.38-33-55**  **8-777-319-22-71** | жеке құрам – 32 адам  ҰББ бастығы - 5-33-55  кезекші – 5-21-01, 5-71-01  дайындық - 10 минут  АЦ-40 (ЗИЛ- 131)  1 бірлік. сыйымдылығы 2,1м3  АЦ-5-40 (КАМАЗ- 43253)  1 бірлік. сыйымдылығы 5м3  АБ-6 электр станциясы 1 бірлік.  АД-10 электр станциясы 1 бірлік.  жылжымалы мотопомпа МП-1000 1 бірлік.  мотопомпа стационарлық ӨҚБ-40 2 бірлік.  көбіктендіргіш 5,00т  жеңдер 1320м  суы бар цистерна (50) 3 бірлік  тыныс алу аппараттары  "АП-98-7К" 4 дана.  БОП-1 32комп қорғаныш костюмі  Жеңіл Л-1 20 костюмі құраст.  Костюм ТОК-200 8 жинақ.  Костюм КИХ-5м 9 жинақ.  гидравликалық авариялық-құтқару құралы 4 комп.  ГП-7 20 дана.  Сорғы УОДН-120-100-65 КЗ  мұнай өнімдерін айдау үшін 1 комп.  Бейтараптандырғыш вагон:  Сорбент 1884 кг.  әк 0,7м3  үгінділер 4 м3  натрий гипосульфиті 4 м3  жазғы уақытта су 150 м3  қысқы уақытта су 100 м3 |

**5. Пайда болу қаупінің көрсеткіштері төтенше жағдайлар теңіз, өзен көлігі объектілерінде**

Петропавл қаласының аумағында "ЖШС барЕсілөзен флоты басқармасы", оның негізгі қызметі Есіл өзенінен өзен құмын өндіру және оны Петропавл қаласы мен облысының қажеттіліктері үшін одан әрі жүзеге асыру болып табылады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Кеме қатынасы үшін ашық кеме қатынайтын су жолдарының тізбесін бекіту туралы" 2006 жылғы 19 желтоқсандағы №1318 қаулысына сәйкес кеме қатынайтын жолдың ұзындығы Есіл өзенінің ағысымен жоғары қарай 63 шақырымды құрайды. Қызылжар ауданы, Приишимка. Меншікте 2 кеме қатынайтын баржа және 3 буксир, 1 айлақ бар. ЖШС "Есілөзен флоты басқармасы" құм өндіруді тек жазғы маусымда жүзеге асырады.Өзен көлігінде төтенше жағдайлардың туындау тәуекелдері – өрт шығуы және өрт шығуы мүмкін.

Төтенше жағдайларды жою үшін портта өртке қарсы құрал-жабдықтар, әр кемеде өртке қарсы құрал-жабдықтар (өрт сөндіргіштер, гидранттар және өрт сөндіру құралдары, құм салынған жәшік және арнайы жабдықтар) бар. Әрбір кемеде әкімшілік пен выховтың өртке қарсы командасын хабардар ету үшін ұялы байланыс бар.

ЖШС "Есілөзен флотының "ское басқармасы" бар:

1. "Ертіс" сүйреткіш тракторы - № Р-966 "ИШ-2-19" регистрлік жобасы, қозғалтқыш қуаты 150 а.к., баржаларды сүйрету үшін қолданылады.
2. "Сибиряк" сүйреткіш тракторы - № Р-966 "ИШ-2-19" регистрлік жобасы, қозғалтқыш қуаты 150 а.к., баржаларды сүйрету үшін қолданылады.
3. "Волга" сүйреткіш тракторы - жоба № ЛС-56А, кеме куәлігі " № Иш-2-0482РС, қозғалтқыш қуаты 300 а.к., баржаларды сүйрету үшін қолданылады. Бірнеше жылдан бері айлақта – консервацияда тұр
4. "Есіл" экскаваторы - өзен құмын өндіруге арналған өздігінен жүрмейтін кеме, кеме куәлігі Иш-2-0483 ХАНЫМ.

**Порттардың сипаттамасы**

таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **нұсқау** | **Орналасқан жері**  **ру** | **Навигация** | **Координаттар** | **Айлақтардың саны, ұзындығы** | **Жүкайналымы т/тәулік** | **Пайдаланушы ұйым** (буксирлердің, крандардың, өртке қарсы және құтқару, мұнай жинайтын кемелердің және т.б. болуы) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Өзен порты | Петропавл қ. | **--** | **--** | **1/50** | **800** | ЖШС "Есілөзен флотының калық басқармасы:  Сүйреткіштер – 3 дана.: жағалық кран -1 дана.; жүзу.кран – 1 дана.  жер снаряды -1 дана. |
|  | | | | | | | |

**Тарау 10**

**Күшті әсер ететін улы заттардың шығарындыларымен авариялардың туындау қатерінің көрсеткіштері**

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қала аумағында 6 химиялық қондырғы орналастырылды шаруашылық кешенінің қауіпті объектілерінің, темір жол Петропавл станциясы.

Шаруашылық кешені объектілеріндегі КӘУЗ-дың жалпы мөлшері 52,16 тонна хлор мен 80,00 тоннаға дейін болуы мүмкін аммиактан тұрады.

Химиялық қауіпті объектілердегі авариялар кезінде КӘУЗ жұқтыру аймақтары 22,4 км-ге дейін болуы мүмкін2, онда 45800 адамға дейін болуы мүмкін.

Күшті әсер ететін улы, тез тұтанатын және жарылғыш заттардың басым бөлігі қалаға теміржол көлігімен жеткізіледі.

Петропавл теміржол станциясында, апаттар кезінде, сондай-ақ Петропавл станциясында жиналған улы заттарды тасымалдауға арналған цистерналардағы ақаулар кезінде КӘУЗ-мен зақымдану аймақтарының пайда болуы мүмкін.

Ластанған ауаның таралу аймақтары КӘУЗ объектілерінің жанында тұратын халықтың өмірі мен денсаулығына елеулі қатер төндіреді. Сондай-ақ химиялық қауіпті объектілердің жұмысшылары мен жұмысшылары арасында айтарлықтай шығындар болуы мүмкін.

Жұқтыру ошақтарының пайда болуына байланысты осы ошақтарда орналасқан кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі тоқтатылады, көлік қатынасы бұзылады. Ластану аймақтарында және улы зат бұлтының қозғалу жолында орналасқан барлық ашық су көздері қауіпті концентрацияларға дейін ластануға ұшырайды, соның салдарынан халықты сумен қамтамасыз ету қиындайды.

КӘУЗ-ді теміржол көлігімен тасымалдау кезінде Петропавл теміржол станциясында адам шығыны мен ең көп материалдық шығынға әкеп соқтыруы мүмкін апаттар мен апаттар. Бір теміржол пойызы апатқа ұшыраған кезде атмосфераға 480 тоннаға дейін КӘУЗ шығарылуы мүмкін. Бұл жағдайда жұқтыру аймақтары 78,4 км-ден асуы мүмкін2 халық саны 245 мың адамға дейін. Шығындар болуы мүмкін: өліммен аяқталған 43 мың адам, ауыр және орташа дәрежедегі 51 мың адам, жеңіл дәрежедегі 30,7 мың адам.

Петропавл қаласының алушыларымен КӘУЗ-ді автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде шығарындылары (төгілуі) бар авариялар КӘУЗ тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде және тікелей тасымалдау кезінде мүмкін болады. Бұл жағдайда жұқтыру аймақтары 5,38 км-ге жетуі мүмкін2 халық саны 17,3 мың адам. Адам өліміне әкеп соққан шығындар 3,0 мың адамды, ауыр және орташа дәрежедегі шығындар 3,5 мың адамды, жеңіл дәрежедегі шығындар 2,2 мың адамды құрайды.

Резервуарлардың толық бұзылуымен және хлордың бөлінуімен болған апаттар кезінде инфекцияның тұрақтылығы жазда 1,5 тәулікке, қыста 1,7 тәулікке, аммиак шығарындыларымен болған апаттар кезінде жазда 1,3 тәулікке, қыста 1,5 тәулікке жетуі мүмкін.

Ыдыстардың (технологиялық желілердің) ішінара бұзылуы (қысымының төмендеуі) кезінде КӘУЗ-дың жарамдылық мерзімі едәуір артады.

**24 қазан 2011 ж.. сағат 02: 10-да апат КӘУЗ шығарындысымен тіркелген сағат**. Бстанцияны қабылдау-жөнелту паркінде пойыздың жүк құрамын тексеру. Петропавл Ресей Федерациясы Ішкі істер Министрлігі Оңтүстік Орал темір жолының Петропавл бөлімшесі вагон-цистернаның үстіңгі тиеу-түсіру люгі қақпағының астынан 5-10 минут аралықпен хлорсутек қышқылының (ҚҚҚҚ) булануы жүретіні анықталды. Вагон химге айдалды. тұйық станциясы. Петропавл, онда люк қақпағының 8 болтының 2-сі ауыстырылды. 16-да:Сағат 00-де вагон межелі жерге қарай жүрді.

**Жалпы сипаттамасы**

таблица 40-41

**"Масло Дел" ЖШС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Объектінің атауы:** | | |
| **1** | Басшының аты-жөні (байланыс телефондары: ұялы, жұмыс телефоны) | Нұрпейісов Қанат Елубайұлы үй. 53-30-96,  Жұм. 54-04-99 жүзінші телефон 8 7152 54 05 07, |
| **2** | Ұйымның толық пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы | Қазақстан Республикасы, 150004, г.. Петропавл, М.Әуезов к-сі, 266, т/ф 8 (7152) 54-04-99,  E-mail: [priem\_toopetr@maslodel.kz](mailto:priem_toopetr@maslodel.kz) |
| **3** | КӘУЗ түрі | Аммиак |
| **4** | Объектінің орналасқан жерінің сипаттамасы | Петропавл қаласының шығыс бөлігі өнеркәсіптік аймақ |
| **5** | Табиғи-климаттық жағдайлар | Климаты шұғыл континенттік |
| **6** | Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау | Қалалық су құбыры желілері |
| **7** | Ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы сипаттамалары | В-Г өрт қауіптілігі санатындағы күрделі темірбетон және кірпіш құрылыстар |
| **8** | Жұртшылықты хабардар етуге және олармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты тұлға туралы мәліметтер | Техникалық директор – Нұрпейісов Қанат Елубайұлы |
| **9** | Өндірістік қызметтің қысқаша сипаттамасы | Сүтті қайта өңдеу және сүт өнімдерін өндіру |
| **10** | Қауіпті заттардың тізбесі және негізгі сипаттамалары | Аммиак - өткір, өзіне тән иісі бар түссіз газ (аммиак иісі). Сұйылту температурасы – минус 34ºС, қауіптіліктің IV класы (қауіптілігі төмен заттар) МЕМСТ 12.1.007 сәйкес. Кәсіпорында салқындатқыш ретінде пайдаланылады және газ күйінде де, сұйық күйде де болуы мүмкін. |
| **11** | Ықтимал авариялар, төтенше жағдайлар және олардың салдары туралы қысқаша мәліметтер. | Кәсіпорындағы аммиактың максималды мөлшері 3 тоннаға дейін жетеді. Барлық қолда бар аммиак буланған кезде 10 000 м3 дейін өлімге әкелетін (ингаляциялық) газ-ауа қоспасы түзілуі мүмкін. |
| **12** | Авариялар кезінде халықты хабардар ету тәсілдері және апат кезінде қажетті іс-қимылдар туралы ақпарат. | Телефон байланысы |
| **13** | Принциптік технологиялық схемалар | Сүтті қабылдау және сақтау - сүтті бөлу және пастерлеу – дайын өнімді өндіру |
| **14** | Объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі | Жабдық жұмысының журналдарын жүргізу, ӨЖЖ іс-шараларын жүргізу, сондай-ақ сондай-ақ жабдықтың жай-күйін жүйелі түрде тексеру. Кәсіпорында автоматты басқару жүйелері жоқ. |
| **15** | Қызметтер тізбесі және олардың сандық құрамы | 1-қосымшаны қараңыз (кәсіпорын құрылымы) |
| **16** | Объектідегі жарақаттану және авариялылық туралы мәліметтер | Кәсіпорын тарихында ТЖ-ға байланысты жарақаттану жағдайлары тіркелген жоқ |
| **17** | Мәліметтер о кәсіптік және аварияға қарсы дайындықтар персоналдың | Техникалық минимумдар жыл сайын өткізіледі, содан кейін сертификаттау жүргізіледі. Аммиак-компрессорлық цехының техникалық қызмет көрсету персоналы арнайы курстан өтеді. өндірістік оқыту. қауіпсіздік талаптарында белгіленген тәртіппен |
| **18** | Объект персоналы мен халықты хабардар етудің жергілікті жүйесі | Сиреналар саны 2 дана. |
| **19** | Төтенше жағдайлар туралы хабарлаудың сызбалары мен тәртібі (сызба қоса беріледі) | 2-қосымшаны қараңыз (апат туралы хабарлау схемасы) |
| **20** | Күштер мен құралдарды қолдануға әзірлікті құру және қолдау жөніндегі іс-шаралар | Оқу дабылдары (оқу дабылдарының жоспарына сәйкес) |
| **21** | Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі күштер мен құралдардың іс-қимыл тәртібі | Аварияларды жою жоспарынан (АЖЖ) үзінді:  п 2.2 АЖЖ  Ірі ТЖ жағдайында қажет:   * болған жағдайдың жағдайын бағалау * электр энергиясының көздерін өшіру * өндірісті тоқтату * адамдарды қауіпсіз жерге көшіру * жоғары тұрғандарды хабардар ету ұйымдар * қажет болған жағдайда қала мен облыстың құрама жасақтарын тарту |
| **22** | Бротивоөрттен қорғау | Өрт сөндіру крандары, өрт қалқандары, өрт сөндіргіштер. |
| **23** | Объектідегі медициналық қамтамасыз ету күштерінің құрамы | Жоқ |
| **24** | Жабдықтың істен шығуы мен ақауларын, персоналдың ықтимал қате әрекеттерін, табиғи және техникалық сипаттағы сыртқы әсерлерді ескере отырып, авариялық жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері | Ықтимал себеп – жабдықтың қасақана механикалық зақымдануы. |
| **25** | Авариялар кезіндегі жағдайды болжай отырып, ықтимал авариялардың сценарийлерін айқындау | Аммиакты хладагенераторлар контурларының герметикалығын бұзу. Аммиактың тән иісі қызмет көрсетуші персоналдың назарын бірден аударады, содан кейін бұзылған контурдың қабаттасуы және төтенше жағдайдың локализациясы болады. |
| **26** | Аварияға қатысуға қабілетті заттардың мөлшерін бағалау | Барынша мүмкін тасталғандардың саны атмосфераға аммиак 400 кг-нан аспауы мүмкін (желілік қабылдағыштың механикалық бұзылуымен) |
| **27** | Авариялар мен төтенше жағдайлардың салдарлары | Деректер жоқ |
| **28** | Негізгі зақымдаушы факторлардың әсер ету аймақтары | Кәсіпорынның санитарлық қорғаныс аймағы – 50м |
| **29** | Азаматтық қорғаныс құралымдары (Т.а.ә., басшының деректері, л/с, техника саны) | Слепенко Аркадий Романович  моб. 8-701-377-79-57  л/с саны – 7 адам  техника – 1 автобус |
| **30** | Тәуекелді азайту бойынша әзірленген шаралардың тізбесі | 1.Аварияларды жою жоспары (АЖЖ)  2. Оқу дабылдарының жоспары  3. Кәсіпорынның МО жоспары |
| **31** | Негізгі қорлардың тозуы % | 60% |
| **32** | Халықты эвакуациялау аудандары | Көзделмеген |
| **33** | Жылды көрсете отырып, соңғы 10 жылдағы объектідегі авариялардың саны; (аварияның сипаттамасы) | Болған жоқ |
| **34** | Объектідегі соңғы 10 жылдағы өрттердің саны, жылын көрсете отырып (өрттің сипаттамасы) | Болған жоқ |
| **35** | Тізбе алдын алу іс-шаралары, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған | 1.Аварияларды жою жоспары (АЖЖ)  2. Оқу дабылдарының жоспары  3. Кәсіпорынның МО жоспары |

**Жалпы сипаттамасы** *(әрбір объект бойынша бояу)*

**ТОО «Кызылжар су»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Әзірлеу сәтіндегі жағдай бойынша көрсеткіштің мәндері** |
| **Су тазарту құрылыстарының хлораторлық бөлмесі** | | |
| 1 | Басшының аты-жөні (байланыстар, ұялы, жұмыс телефоны) | Сұлтанов Жеңіс Хамзинович, жұм.тел.53-59-96, 8-701-570-15-62. |
| 2 | Ұйымның толық пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы | Петропавл қ. Киров даңғылы, 2 факс 53-59-96 тел: 53-59-96 PetroravIsu@ maiI.ru |
| 3 | КӘУЗ түрі | Сұйық хлор |
| 4 | Объектінің орналасқан жерінің сипаттамасы | Қаланың оңтүстік-батыс шетінде қаланың қоныстану бөлігінің жайылма аймаққа өту баурайында |
| 5 | Табиғи-климаттық жағдайлар | Ауаның орташа температурасы Цельсий бойынша 0,8 градус, желдің басым бағыты оңтүстік-батыстан, макс. желдің жылдамдығы 38 м/сек., макс. қар жамылғысының биіктігі 25 см, жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 351 мм. |
| 6 | Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау | Өртке қарсы су қоймаларының саны 3, өртке қарсы су құбыры 1, объектіден қашықтығы 86 м, ең жақын орналасқан өрт сөндіру гидранты 200 метр |
| 7 | Ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы сипаттамалары | Әкімшілік ғимаратының алаңы 464 м2, қабаттылығы 3, өндірістің өртке қарсы қауіпсіздік санаты "Д" |
| 8 | Жұртшылықты хабардар етуге және олармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты тұлға туралы мәліметтер | б. Бастықа ҚҚТ Мосягина Елена Сергеевна тел: 53-59-90  ұялы 771 09 11 229 |
| 9 | Өндірістік қызметтің қысқаша сипаттамасы | Халықты, заңды тұлғаларды, кәсіпорындарды, ұйымдарды сумен жабдықтау және су бұру (кәріз) |
| 10 | Қауіпті заттардың тізбесі және негізгі сипаттамалары | Сұйық хлор, формуласы С1.2, қайнау температурасы 101 кПА қысымда - 1,533 С, тығыздығы 20 С кг/м3—99,79 пайыз, класс 0-2 өте уытты, өткір тітіркендіргіш 1 спецификалық, күшті тотықтырғыш, қыздырғанда жарылғыш, жанбайтын, өртке қауіпті емес |
| 11 | Ықтимал авариялар, төтенше жағдайлар және салдарлар туралы қысқаша мәліметтер | Жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуіне, контейнерлер мен хлор баллондарының қысымының төмендеуіне, ( ағып кетудің пайда болуы), баллондар мен контейнерлердің корпусында саңылаулардың, саңылаулардың пайда болуына, фланецті қосылыстардағы тығыздағыштардың уақтылы ауыстырылмауына, электр қуатының жүйелі түрде өшуіне, техникалық қызмет көрсету персоналының қате әрекеттеріне байланысты., ТБ ережелерін бұзу, сүзгі станциясын жөндеу кезінде өрт сөндіру жұмыстарын жүргізу, лаңкестік әрекет. |
| 13 | Принциптік технологиялық схемалар | Қоса беріліп отыр (соңғы 10 жылда өзгеріссіз) |
| 14 | Объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі | Санын өндірістік бақылау |
| 15 | Қызметтердің тізбесі, олардың сандық құрамы | АҚАҚ-26 адам, хабарлау бөлімі - 4 адам, барлау және зертханалық бақылау бөлімі - 4 адам, өрт сөндіру бөлімі - 5 адам, санитарлық-құтқару бөлімі - 7 адам, патрульдік-күзет бөлімі -3 адам. |
| 16 | Объектідегі жарақаттану және авариялылық туралы мәліметтер | Жіберілген жоқ |
| 17 | Мәліметтер о кәсіптік және аварияға қарсы дайындықтар персоналдың | Арнайы курстар - жыл сайын, арнайы уаварияларды жою жөніндегі іс-шараларды өткізу кестесі бойынша ай сайын бір рет. |
| 18 | Объект персоналы мен халықты хабардар етудің жергілікті жүйесі | Электрлік сиренаны іске қосу арқылы улау сияқты, 2 қалалық дауыс зорайтқыш |
| 19 | Төтенше жағдайлар туралы хабарлаудың схемасы мен тәртібі (схема қоса беріледі) | Басшы құрамды жұмыс уақытында және жұмыс уақытынан тыс уақытта хабардар ету схемасымен жобаланғанмын. Тарату жоспарына қоса тіркелді. |
| 20 | Күштер мен құралдарды қолдануға әзірлікті құру және қолдау жөніндегі іс-шаралар | Командалық-штабтық оқу-жаттығуларды өткізу, күштер мен құралдардың жауынгерлік әзірлігін тексеру, мамандандырылған оқу-жаттығу орталықтарында оқыту |
| 21 | Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды оқшаулау жөніндегі күштер мен құралдардың іс-қимыл тәртібі | КӘУЗ-дан қорғау жоспарында көзделген |
| 22 | Өртке қарсы қорғаныс | Шатырдың ағаш конструкцияларын отқа төзімді қосылыстармен сіңдіру, құрылыс жұмыстарында пластикалық материалдарды пайдалануды болдырмау, технологиялық жабдықтарды жаңарту, қорғаныс құрылыстарын жаңарту. |
| 23 | Объектідегі медициналық қамтамасыз ету күштерінің құрамы | Фельдшер - 1 бірлік |
| 24 | Жабдықтың істен шығуы мен ақауларын, персоналдың ықтимал қате әрекеттерін, табиғи және техникалық сипаттағы сыртқы әсерлерді ескере отырып, төтенше жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері | Авариялардың туындауының ықтимал себептері: контейнердің тиекті арматурасында хлоры бар контейнерлер мен баллондардың герметикасының бұзылуы, баллондар мен контейнерлердің корпусында тесіктердің немесе жыланкөздердің пайда болуы;  Хлоратор бөлмесіндегі газ құбырларында фланецті қосылыстардағы төсемдерді уақтылы ауыстырмау;  Электр энергиясын жүйелі түрде өшіру;  Қызмет көрсетуші персоналдың қате әрекеті:  Үй-жайларда жөндеу кезінде отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргізу;  Террористік акт. |
| 25 | Авариялар кезіндегі жағдайды болжай отырып, ықтимал авариялардың сценарийлерін айқындау | 1. Хлоратор операторы цехқа кірген кезде сыртқы есіктен шыққан өткір иісті сезіп, противогаз киіп, контейнердің бұрандаларын жауып, диспетчерге хабарлайды. Кәсіпорынның азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар жөніндегі басшысын қорғау жоспары енгізілуде. Келген СКПО буыны газ құбырына жөндеу жұмыстарын жүргізуде. ӘКҚ жұмысшылары мен қызмет көрсетуші персоналын қорғау бойынша шаралар қабылдануда.  2. Хлоратор бөлмесінде контейнердің қысымы төмендейді және хлор төгіледі. Диспетчер дабыл қағып, ӘКҚ басшысына және кәсіпорын директорына хабарлайды. Төтенше жағдай туралы хабарланады, ҚҚТ диспетчері дабылды қосады және апат пен эвакуация туралы хабарлау үшін динамикті пайдаланады. Су шымылдығы ӨЖБТК буыны мен шұғыл ден қою күштері буыны келгенге дейін қойылады. Қорғау жоспары енгізіледі. |
| 26 | Апатқа ұшырауға қабілетті заттардың мөлшерін бағалау | Қауіпті заттың максималды салмағы дейінгі мөлшерде 1000 кг. |
| 27 | Авариялар мен төтенше жағдайлардың салдары | 18,67 мың адам тұратын халық. инфекцияға ұшырауы мүмкін, жалпы шығын 9,35 мың адамды, санитарлық 6,08 мың адамды, қайтарымсыз 3,27 мың адамды құрауы мүмкін. желдің жылдамдығы 1 м / сек. |
| 28 | Негізгі зақымдаушы факторлардың әсер ету аймақтары | Зақымдану аймағы тереңдікте болуы керек 3,95 шақырым ауданы 22,4 км2 |
| 29 | Азаматтық қорғаныс құралымдары (аты-жөні, басшының деректері, жеке құрамның, техниканың саны) | АҚҚ отряды саны 26 адам Кириллов Геннадий Николаевич - кәсіпорынның АҚҚ отрядының бастығы, тел 8777 29 39 730 және 6 бірлік көлеміндегі арнайы техника. |
| 30 | Тәуекелді азайту бойынша әзірленген шаралардың тізбесі | Хлорды сақтау, тасымалдау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау, жабдықты жүйелі түрде жаңарту, газ анализаторларын сатып алу, бейтараптандыратын заттардың қорын құру, хлораторда жұмыс істейтіндерді жыл сайын оқыту, тоқсан сайын хлорлау жұмыстарын жүргізу.біз барлық OASS буындарының жаттығуларын жейміз, арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен және жарамды құралдармен жабдықтау |
| 31 | Негізгі қорлардың тозуы | 25 пайыз |
| 32 | Халықты эвакуациялау аудандары | Мамлюталық және Қызылжар қаланың атқарушы органының жоспары бойынша. |
| 33 | Соңғы 10 жылдағы авариялардың саны, жылын көрсете отырып (авариялардың сипаттамасы) | Жоқ |
| 34 | Объектідегі соңғы 10 жылдағы өрттердің саны, жылын көрсете отырып (өрттің сипаттамасы) | Жоқ |
| 35 | Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу іс-шараларының тізбесі | Технологиялық жабдықты модернизациялау, жабдықтың сенімділігін арттыру, фланецті қосылыстардағы тығыздағыштарды уақытында ауыстыру, жекелеген учаскелерді ауыстыруға қажетті құбырлар резервін құру, жарылыстан қорғалған жабдықты пайдалануды қамтамасыз ету және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау, ақаулы цилиндрлерді орналастыруға арналған корпус жасау, бейтараптандыратын заттардың қорын құру, мамандандырылған оқу орталықтарында кадрларды даярлау, КШУ жүргізу. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
| **1** | **2** | **3** |
| **4. "Дружба" ЖШС:** | | |
| **1** | Басшының аты-жөні (байланыс телефондары: ұялы, жұмыс телефоны) | Ілиясов Серік Ескендірұлы  р.54-02-01  б.8778 533 152 |
| **2** | Ұйымның толық пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы | 150000, г.. Петропавл, Әуезов к-сі, 280  E-mail:[KMProdykt2016@mail.ru](mailto:KMProdykt2016@mail.ru) |
| **3** | КӘУЗ түрі | Аммиак |
| **4** | Объектінің орналасқан жерінің сипаттамасы | Нысанның орналасқан жері "Казмясопродукт" ЖШС аумағында орналасқан  ЖШС "Достық" Петропавл қаласының солтүстік-шығыс бөлігінің өнеркәсіптік аймағында орналасқан АҚ және ТЖ мәселелерін қамтамасыз етеді ЖШС "Достық".  Аумағы 21126 м.  Құрылыс алаңы 2519 м. |
| **5** | Табиғи-климаттық жағдайлар | Жер бедері, климаты.  жылы  Климаты күрт континенталдылықпен сипатталады. Температуралық режимнің негізгі белгілері мыналар болып табылады: қатал, суық, жеткілікті ұзақ қыс, жылы жаз, қысқа өтпелі кезеңдер, жыл, ай және тіпті жыл бойы температураның күрт ауытқуы тәуліктер. Ең суық ай - қаңтар. Ең жылы - шілде. Қыс 5-ке созылады айлар. Қар жамылғысының қалыңдығы 20 шегінде ауытқиды-30 см. Суық мезгілде оңтүстік-батыстан соғатын тұрақты желдер басым болады бағыттар. Жазғы кезеңдегі басым желдер солтүстік-батыс бағытта басым болатын солтүстік құрамдас желдер болып табылады.  Топырақтың қатуы қарашадан басталып, ең жоғары мәнге наурыз айында 2-ден 2-ге дейін жетеді 2,5 м.  Өндірістік процестерге әсер етуі мүмкін қауіпті метеорологиялық құбылыстарға мыналар жатады: найзағай (жылына шамамен 20 күн), қатты жел, бұршақ, бұрқасын (бұрқасын жауған күндер саны 15-тен 50-ге дейін).  Петропавл қаласы батыстан шығысқа қарай созылып жатыр 11 шақырым, ал солтүстіктен қарай оңтүстік-15 км.  Ауаның жылдық орташа температурасы 4. Қаңтардың орташа температурасы -13,6. Шілденің орташа температурасы +19. Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 351 мм. Максималды қар жамылғысының биіктігі 25 см. Максималды жылдамдық желдің жылдамдығы 38 м/с. |
| **6** | Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Көрсеткіштер | Дереккөздің атауы жылыжабдықтаумен жабдықтау | | | | Объект аумағындағы өрт сөндіру су қоймалары | Өртке қарсы су құбыры | Жақынобъектінің аумағынан тыс жердегі көз | | 2 | 3 | 4 | 5 | | Саны | 2 |  |  | | Сыйымдылығы (м3) | 45 |  |  | | Объектіден қашықтығы (м) | 20 |  |  | | Су құбырының түрі  Диаметрі (мм)  Ұзындығы (м) |  | Жерасты айналма жолы  ǿ100  450м |  | | Қысым (кПА) |  | 3 атм |  | |
| **7** | Ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы сипаттамалары | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ғимараттың мақсаты | Бжанасу (м2) | Қабаттылық | Отқа төзімділік дәрежесі | Өндірістің өртке қарсы қауіпсіздігінің санаты | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Әкімшілік | 196 | 2 | 1 | Д | | Өнімтік | 1024 | 1 | 1 | Д | | Көмекші |  |  |  |  | | Қазандық бөлмесі | 13.5 | 1 | 1 | Ж | | Компрессорлық цех | 864 | 1 | 1 | В-1Б | | Мехмастерлік | 46.4 | 1 | 1 | Жылы | | Автогараж | 158.6 | 1 | 1 | Жылы | | Тоңазытқыш | 1250 | 1 | 1 | Д | | Дезблок қоймасы | 201.7 | 1 | 1 | Жылы | |
| **8** | Жұртшылықты хабардар етуге және олармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты тұлға туралы мәліметтер | Жәнеинженер Еңбекті қорғау және еңбекті қорғау бойынша- Матюшин С.С.. |
| **9** | Өндірістік қызметтің қысқаша сипаттамасы | Аммиакты компрессорларға және ет өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыш камераларға қызмет көрсету. "Дружба" ЖШС кәсіпорнындағы жұмысшылар саны 10 адамды құрайды. Кәсіпорын құрамына төмен температуралы тоңазытқыш кіреді, компрессорлық цех. Көмекші: қазандық, тері шеберханасы. |
| **10** | Қауіпті заттардың тізбесі және негізгі сипаттамалары | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Р/ н р/н | Параметрдің атауы | Параметр | | 1 | 2 |  | | 1  1.1  1.2 | Заттың атауы  Химиялық  Саудаое | Аммиак | | 2  2.1  2.2 | Формула  Эмпирикалық  Құрылымқоқыс жәшігі | NH3 | | *3*  *3.1*  *3.* | *Құрамы % (салмақтық)*  *Негізгі өнім*  *Қоспалар (сәйкестендірумен)* | *Түссіз газ* | | 4  4,1  4,2 | Жалпы мәліметтер  Молекулалық салмағы  Қайнау температурасы (101 кПА қысымда)  Тығыздығы 20-да кг/ (10 кПА қысымда) | 17,03  -33,5  0,771 г/л | | 5 | Жарылыс-өрт қауіптілігі туралы деректер | Ауамен жарылыс қаупі бар қоспа түзетін жанғыш газ t өсж – 651 | | 6 6,1 6,2 6,3 6,4 | Уытты қауіптілігі туралы деректер  Жұмыс аймағының ауасындағы ШРК  Атмосфералық ауадағы ШРК  Өлімге әкелетін токсодоза LC  Шекті токсодоза PC | 20 мг/  0,04 мг/  1500-2700 мг/  0,5 мг/ | | 7 | Реактивтік қабілеті |  | | 8 | Иіс | Өткір | | 9 | Коррозиялық әсер | Жоқ | | 10 | Сақтық шаралары | Технологиялық режимді және өндірістік процестерді сақтау индуструкциялар | | 11 | Адамдарға әсер ету туралы ақпарат | Ингаляция кезінде қауіпті, қатты жөтел, тұншығу, өлімге әкелуі мүмкін | | 12 | Қорғау құралдары | ЖҚҚ: К, КД, АСВ, КИП-8 маркалы газқағарлар; Л-1, КИХ-4, КИХ-5 костюмдері | | 13 | Төтенше жағдайлар кезінде затты зиянсыз күйге ауыстыру шаралары | Атомдалған сумен бейтараптандыру | | 14 | Заттың әсерінен зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету шаралары | Зардап шегушіні таза ауаға шығару керек. Жылулық пен тыныштықты қамтамасыз етіңіз. Ылғалдандырылған беріңізй оттегі. Теріні, шырышты қабықтарды және көзді сумен немесе 2% сумен кем дегенде 15% минут шайыңыз | |
| **11** | Ықтимал авариялар, төтенше жағдайлар және олардың салдары туралы қысқаша мәліметтер. | **Компрессорлық цехтағы жағдайлардың және апаттардың туындауын талдау.**  1) Авариялық жағдайлардың туындауының және дамуының ықтимал себептері:  -компрессорлық цехта жабдықтың ақауларына байланысты төтенше жағдайлар туындауы мүмкін, яғни. ыдыстар мен қабылдағыштардың қысымының төмендеуі (өшіру клапандарында ағып кетудің пайда болуы, ыдыстар мен құбырлардағы үзілістердің немесе шламдардың пайда болуы және т.б.);  - персоналдың қате әрекеттері себебінен  - ҚТ ережелерін бұзу  - террористік акт. |
| **12** | Авариялар кезінде халықты хабардар ету тәсілдері және апат кезінде қажетті іс-қимылдар туралы ақпарат. | **Төтенше жағдайлар туралы хабарлау жүйесі**  1) "Дружба" ЖШС кәсіпорнында апаттық жағдай туындаған жағдайда, апат ауқымына байланысты персоналды хабардар ету екі нұсқа бойынша жүзеге асырылады:  А) салдары объект шегінен шықпайтын авариялар кезінде кезекші ауысымдар, жұқтыру аймағына түсетін цехтар, кәсіпорынның басшы құрамы хабарланады. Құлақтандыру электросирена, дауыс зорайтқыш, жергілікті телефон, қалалық телефон, ұялы байланыстарды пайдалана отырып, объектілік құлақтандыру жүйесі бойынша жүзеге асырылады. Болған жағдай туралы кезекші ТЖД-не телефон байланысы арқылы хабарлайды.  Б) салдары объект шегінен шығып кететін апаттар кезінде өртке қарсы қызметтің, медициналық қызметтің, жұқтыру аймағына түсетін цехтардың кезекші ауысымдары, кәсіпорынның басшы құрамы хабарланады. Сонымен қатар, кәсіпорындардың, мекемелердің басшыларына және химиялық ластану аймағына кіретін тұрғындарға қосымша хабарланады. Ол үшін қалалық телефон байланысы пайдаланылады, байланыс үшін ТЖД-нің жедел кезекшісі хабардар етіледі, ол бұқаралық ақпарат құралдарын (радио, теледидар) халықты хабардар етуге қосады.  2) Құлақтандыру кезінде берілетін ақпаратқа қойылатын талаптар:  Берілетін ақпаратта апат туралы мәліметтер, ластанған ауа бұлтының таралу бағыты, мекемелердің объектілері, ластану аймағына кіретін тұрғын аудандар, тұрғындар қабылдауы қажет шаралар, тұрғындарға одан әрі қалай әрекет ету керектігі туралы нұсқаулар болуы керек. . |
| **13** | Принциптік технологиялық схемалар | Технологиялық сызба компрессорлық цехқа кіре берісте орналасқан |
| **14** | Объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі | **Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша техникалық шешімдер**  1) Жабдықтың герметикалығын төмендетуді болдырмау және авариялық жағдайлардың алдын алу жөніндегі шешімдерді қамтуға тиіс. Іс-шаралар кешенін жүзеге асыру арқылы жүзеге асырылады, негізгілері:  - технологиялық талаптарға сәйкес қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды уақтылы тексеру және техникалық тексеруден өткізу;  - бекіту арматурасына, сақтандырғыш клапандарына ревизия жүргізу;  - ернемектік қосылыстардағы төсемдерді ауыстыру;  - аммиак құбырларын сынау және уақтылы ауыстыру.  2) Компрессорлық цехта өнеркәсіптік авариялардың дамуының алдын алуға және қауіпті заттардың шығарындыларын оқшаулауға бағытталған шешімдер:  - компрессорлық цехтағы жабдықтарды жаңарту және уақытылы ауыстыру;  - учаскелерді ауыстыруға арналған құбырлардың резерві;  - су пердесін жасау үшін портативті су бүріккіштерін жасау;  - жабдықтарға және ыдыстарға сақтандырғыш клапандарды орнату;  - бейтараптандыратын заттардың (судың) қорын құру.  3) Компрессорлық цехта және қазандықта жарылыс-өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шешімдер:  - компрессорлық цехтың үй-жайлары жанбайтын материалдардан тұрғызылған, бірінші дәрежелі отқа төзімділік дәрежесіне және өндірістің өртке қарсы қауіпсіздігінің "Д" санатына ие.  - электрмен жарықтандыру - жарылыстан өртке қауіпсіз орындауда;  - үй–жайларды жылыту - сумен;  - үй-жайларда жоспарлы және авариялық жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жарылыстан қорғалған жабдықты пайдалану және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау арқылы жарылыстан өртке қарсы қауіпсіздік қамтамасыз етіледі.  4) Бұғаттауларды, сигнализацияларды автоматты реттеу жүйелерінің сипаттамасы:  - Барлық жүйе мен технология қолмен реттеледі.  Кәсіпорында 3 сатылы бақылау схемасы әзірленді. |
| **15** | Қызметтер тізбесі және олардың сандық құрамы | **Мамандандырылған команданың жеке құрамы**  **"Дружба" ЖШС және "Казмясопродукт" ЖШС**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Командадағы лауазымы | АТЫ-ЖӨНІ | Мекенжайы | Тел | | 1. | Команда командирі | Сторожко В.С. | Жабаев к-сі, 143, 6 пәтер | 70-17-75 | | 2. | Телефоншы | Куминова Р.Т. | Островский көшесі, 82-104 | 8705 256 20 24 | | 3. | Өрт сөндіру бөлімінің командирі | Гаценко П.В. | Пушкин көшесі 128-4 | 8707 626 37 6 | | 4. | Өрт сөндіруші | Бейс В.А. | Пушкина128-1 | 8747 203 21 40 | | 5. | Дезагаторшы | Мартынов А.Н. | Орал 14-1 | 50-88-20 | | 6. | Өрт сөндіру командасының командирі | Козинский Е.К. | Мүсірепов көшесі, 11-14 | 8705 559 95 97 | | 7. | Компрессоршы | Куров Н.Н. | Кеңестік 63-39 | 8705 508 20 07 | | 8. | Компрессоршы | Штах М. | Бейбітшілік 284-172 | 8705 320 17 72 | | 9. | Сантехник | Калинин В.С. | Үміт үйі 4 | 36-71-64 | | 10. | Санитариялық-құтқару буынының командирі | Савинков В. |  | 8775 278 64 05 | | 11. | Санитар | Липпард А.А. | Ружейников көшесі, 49 | 31-02-73 | | 12 | Жүргізуші | Бастапурнин А. | Гагарин көшесі 5-16 | 8777 324 97 08 | | 13  14 | Жүргізуші-тракторшы  Электрик | Құмырашы Н.Ф.  Осипов А. | 3-ауыстыру. Ұсталық 4 Лобкова 59 | 42-35-03  8777 338 09 78 | |
| **16** | Объектідегі жарақаттану және авариялылық туралы мәліметтер | Тіркелген жоқ |
| **17** | Мәліметтер о кәсіптік және аварияға қарсы дайындықтар персоналдың | Кәсіптік және аварияға қарсы дайындық қызметкерлердің төтенше жағдайларда қорғану және іс-қимыл жасау тәсілдері, зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсету туралы білімдерін жетілдіруді көздейді. Қызметкерлер кәсіпорында бекітілген кестеге сәйкес өткізілетін дәрістерде, практикалық сабақтарда, объектілік жаттығуларда барлық білімдері мен дағдыларын игереді және жетілдіреді. Қызмет көрсетуші персоналмен компрессорлық-аммиакты учаскеде аварияға қарсы жаттығулар жоспар-кестеге сәйкес тоқсан сайын жүргізіледі. |
| **18** | Объект персоналы мен халықты хабардар етудің жергілікті жүйесі | **Апат туралы ақпарат жергілікті атқарушы органға нысан бойынша кәсіпорын басшысы – директордың қолы қойылып беріледі:**  - кәсіпорынның атауы  - оқиғаның болған күні, уақыты, орны  - жабдықтың сипаттамасы мен типі, аммиактың ағу орны  - оқиғаның себебі  - оқиғаның мән-жайы мен салдары, аммиак бұлтының таралу ауқымы. |
| **19** | Төтенше жағдайлар туралы хабарлаудың сызбалары мен тәртібі (сызба қоса беріледі) | Мамандандырылған команда жеке құрамының іс-қимылы.  Компрессорлық цехтың кезекші персоналынан төтенше жағдай туралы сигнал алғаннан кейін (тоңазытқыш қондырғысы жүйесінен аммиактың шығуы) кезекші диспетчер-күзетші аммиактың шамамен алынған мөлшерін, апат болған жерді, зардап шеккен аймақты анықтайды, желдің бағыты мен жылдамдығын анықтайды Одометр құрылғысы.  Дыбыстық сиренаны 2-5 минутқа қосады.  Төтенше жағдайлар департаментіне, Медициналық қызметке, кәсіпорын басшысына төтенше жағдай туралы дереу хабарлайды.  Авариялық-құтқару жасағының құрамын жұмыс уақытында 1в, ал жұмыс уақытынан тыс уақытта 2 сызбаға сәйкес хабардар етеді.  -Мамандандырылған команданың командирі лауазымдық міндеттеріне сәйкес команда мүшелеріне нұсқаулар береді:  Өрт сөндіру бөлімі (өрт кезінде) мамандандырылған өрт сөндіру қызметі келгенге дейін алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндірумен айналысады.  -АХУ машинистері (Компрессоршы) авариялық жағдайды жоюмен айналысады.  -Дегозаторшы залалдану аймағын жоюмен айналысады, апат аймағын газсыздандырады.  -Санитарлық-құтқару бөлімі төтенше жағдай салдарынан зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетеді, медициналық мекемелерге кезекші автокөліктермен жеткізеді. |
| **20** | Күштер мен құралдарды қолдануға әзірлікті құру және қолдау жөніндегі іс-шаралар | Күштер мен құралдарды қолдануға дайындықты қалыптастыру және қолдау жөніндегі іс-шаралар. Апаттық жағдайларды жою үшін "Дружба" ЖШС-де арнайы құрылған.қажетті ЖҚҚ-мен жабдықталған 13 адамнан тұратын команда. Команда мүшелерімен жаттығу сабақтарын, дабылдарды өткізу бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.  Персоналды қорғау жөніндегі іс-шаралар.  Кәсіпорын қызметкерлерін қорғау үшін келесі іс-шаралар жүргізіледі:  А) ЖҚҚ қамтамасыз ету  Б) қорғаныс құралдарын қолдануға үйрету  В) персоналдың ТЖ кезіндегі іс-қимылдарына оқыту  Г) төтенше жағдайларды жою кезінде жұмыспен қамтылмаған персоналды төтенше жағдайлар кезінде хабарлау және эвакуациялау тәртібі туралы ақпараттандыру және оқыту.  Кәсіпорында персоналға арналған келесі жеке қорғаныс құралдары бар:  Қорғаныш костюмдері Л-1 – 3 дана.  ГП-5 газқағарлары - 35 дана, оның ішінде "КД" маркалы қорабы бар - 25 дана.  Азаматтық қорғаныс объектісінің бастығы КӘЖ шығарындыларымен болған апат туралы ақпарат алғаннан кейін дереу объектіге келіп, апатты жою және адамдарды құтқару бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады, хабарлау және олардың күштері мен құралдарын дайын күйге келтіру туралы қажетті бұйрық береді. . |
| **21** | Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі күштер мен құралдардың іс-қимыл тәртібі | Кәсіпорын телефон байланысымен жабдықталған. Өндірістік цехтар, қауіпсіздік, әкімшілік арасында жергілікті телефон байланысы орнатылған. Күзет және компрессорлық цех қосымша домофонмен жабдықталған. Дабыл сигналдары сирена арқылы беріледі. Қосымша хабарлау және түсіндіру дауыс зорайтқыш байланыс арқылы жүзеге асырылады. Хабарландыру мәтіндері, кезекші диспетчерге нұсқаулық, шығарындымен (төгілуімен) авария болған жағдайда кезекші диспетчердің (күзетшінің) іс-қимылы жөніндегі нұсқаулық КӘУЗ .  Кәсіпорын жеке автокөлікпен қамтамасыз етілген: 25 жолаушыға арналған ПАЗ автобусы, "Соболь" шағын автобусы - 6 орындық. Басшылар объектіге келу үшін жеке көлікті пайдаланады.  Кәсіпорынның әрбір цехы а-мен жабдықталғаналғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған құспен,  ЖҰМЫСШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  ЖЕКЕ ҚОРҒАНЫШ ҚҰРАЛДАРЫМЕН   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Халық санаты | Сандықы | Тиесілі | | | | Бар | | | | %  қамтамасыз ету | | Қорабы бар газқағарларой | | |  | | БП-5 | ЖК-4 | КҚ | Л-1 | БП-5 | ЖК-4 | КҚ | Л-1 | | Жұмысшылар мен қызметшілердің барлығы | 57 | - | - | 10 | 3 | 19 | - | 6 | 3 | 40% | | Оның ішінде оның ішінде  ҰБФҚ | 11 | 11 | - | 15 | 3 | - | - | 6 | 3 | 100% | |
| **22** | Бротивоөрттен қорғау | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № р/с | Көрсеткіштердің атауы | Таңба | Саны  (дана) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Стацинарна өрттен қорғау | Өрт сөндіру гидранты | 1 | | 2 | Жылжымалы өрт сөндіру техникасы | Жоқ |  | | 3 | Автоматты жүйелер өрт сөндіруші. | Жоқ |  | | 4 | Алғашқы өрт сөндіру құралдары | ОП-2 өрт сөндіргіштері,  ОПУ-8,  ОП-5,  ОП-10,  ОУ-8, | 4  5  5  2  1 | | 5 | Түтіндерді жою жүйесі | Сыртқа шығарылатын желдету. | 1 | | 6 | Өрт сигнализациясы | ВЭРС-КҚ 8 | Үй-жайлардың қамтамасыз етілуі 100% | | 7 | Өрт сөндірушілер (резервтік су қорлары) | 45м3 | 1 | | 8 | Өрт сөндірушілер гидраны | 0.100 (сақиналық) | 1 | | 9 | Өрт сөндіру жеңдері | 0,65резеңке матадан жасалған | 2 | | 10 | Бассейн | 25 текше метр | 1 |   Кірме жолдардың болуы 0,15 км  Кірме жолдардың техникалық жағдайы қанағаттанарлық (бағалау). |
| **23** | Объектідегі медициналық қамтамасыз ету күштерінің құрамы | **Төтенше жағдайлар кезінде медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру**  1) Өнеркәсіптік объектідегі медициналық қамтамасыз ету күштерінің құрамы:  Кәсіпорында ауысым алдындағы медициналық тексеруден өту үшін барлық қажетті медициналық кабинет бар және қамтамасыз етілген; барлық өндірістік бөлімшелерде, бөлімшелерде бал бар.дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетуге арналған алғашқы медициналық көмек қобдишалары; жыл сайын дәрігерге дейінгі алғашқы көмекті көрсету бойынша жүргізіледі; жазатайым оқиғадан зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмекті көрсету бойынша жыл сайынғы сабақтар өткізіледі - нұсқаулықтәжі  Мед. персонал-мал дәрігері ; са буынынитарлы-құтқару - 3 адам; Қаражат: медициналық зембілдер - 1 дана. Медициналық сөмке - 2 дана.  Газқағарлар - 2 дана, респираторлар - 2 дана. |
| **24** | Жабдықтың істен шығуы мен ақауларын, персоналдың ықтимал қате әрекеттерін, табиғи және техникалық сипаттағы сыртқы әсерлерді ескере отырып, авариялық жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Даму сатысының атауы авариялық жағдайда­ции (апаттар) | Ава пайда болу жағдайларын талдаудың негізгі принциптері­жағдай (авария) және оның салдарлары туралы | Алдын алу тәсілдері мен құралдары­апаттың болған жері, орналасқан жері | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Параметрлердің шығуы сыни үшін мәндері | Қысымның жоғарылауы жүйеде 15 кг/см2-ден астам,темпераатурлар 150ºС жоғары,  Арттыру деңгейдің ыдыстардағы сұйықтық жүйесінің.Мұның бәрі мыналарға әкелуі мүмкін бұзылуға немесе герметизацияның бұзылуына­циялар компрессорларда ылғалды жүрістің пайда болу жүйесі | Сынақтан өткендердің қолданылуы және тексерілген сақтандырғыш клапандардың, аммиак пен судың бу қысымына арналған автоматты қорғаныс құрылғылары, сұйық аммиак деңгейінің релесі. Оқшаулау кезіндегі авариялар шектік көмек вентильдер-арасындағы ысырмаларду функционалдық ұұклер. | | 2. | Істен шығу сақтандырғыш­құрылғылардың | Сақтандырғыштарды қолдану клапандары жоқ испы өткізу­және мерзімдік тексерулер. | Сақтандырғыштармен жарақтандыруклапанлер, өткен сыналды­ния кестеге сәйкес жылына бір рет және алты айда бір рет - бақылау. | | 3. | Тозу немесе тозу­материалдың сапасы | Дәнекерленген ақаулықтар тігістердің, материалдардың біртектілігі, емес­материалдар маркасының сәйкестігі, ернемектер, арматуралар дайындау үшін пайдаланылатын. Ақауларды пайдалану­материалдардың жөндеу жұмыстары кезінде. Бқайта­пайдалану мерзімдерін арттыру жабдықтарды. Б кезіндеревышендержәне тақырыптардың параметрлеріпературалар мен қысымдар өтуі мүмкін­қысымның төмендеуіне немесе бір рет кетіңіз­жабдықтардың, тжқ-ның бұзылуы­құбырлардың, бекіту арматураларының. | Сынақтарды жүргізу және бақылау жабдықтарды, ыдыстарсақтандырғыш клапандар, ПБЭ АХУ нұсқауларының талаптарына сәйкес автоматика.  Де­фектоскоптармен.Уақытылы туралы­жоспарлы алдын алуды жүргізу­дық күтім және жөндеу.СШое­ескіргенін уақытша ауыстыру жәнетозған жабдықтың. Мысал­тиімді қорғаныс жабындарын жасау. | | 4. | Қателер персоналдыңкезінде жөндеуе және қызмет көрсетуҒЗИ | Жұмысқа қызмет көрсетумен жіберу­ақ және жөндеу персоналы тиісті нұсқаулықсыз, оқыту, білімдерін тексеру, ПӘК­лификациялар. | АХУ-да жұмыс істеуге арнайы білімі, белгілі бір тәжірибесі бар адамдарға рұқсат беру, ква­лификацию, нұсқаулықтардан өткендер, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша сынақтардан өткендер. АХУ машинисінің аттестациясын ала отырып, жыл сайын кәсіптік оқытуды жүзеге асыру. | | 5. | Кезіндегі көріністер­босану (найзағай, жер сілкінісіены) | Техногендік сипаттағы авариялардың зардаптары (қорғаныс құралдары істен шыққаннан кейін) | Жүйелі түрдеая найзағайдан қорғауды тексеру, аж­қорғау құралдарының дұрыстығы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 6. | Қысымды төмендету  жабдықтарды  аммиакты құбырлардың, тиекті арматуралардың, ыдыстардың, салқындатқыштардың батареяларының | Критикалық параметрлердің жоғарылауы, материалдардың шаршауы, қауіпсіздік клапандарының дұрыс жұмыс істемеуі, персоналдың қателіктері, құрылғылардың істен шығуы, табиғаттың көрінісі (найзағай, жер сілкінісіены). | Регламенттік ережелерді сақтау­метр, жарамды сақтандырғыштармен жарақтандыру клапандармен, автоматикамен, аспаптармен, беріктікті арттыру жабдықтың сипаттамаларын, сіз­кестені толтыруов брүстіненок және сынақтар, кезінде­тексерілген аспаптарды ауыстыру | | 7. | Жану | Мүмкін болатын шамаларды бағалау өрт, бар-жоғые және эф­тиімділікы өрт сөндірушіге құралдар­біліктер, білгірлермен персоналдың іс-қимылы­ошақтарды жою кезінде жою ДДҰжаратылыс. | Өртті оқшаулау өрт сөндіру құралдарымен. Нәтижелі­нтөст әрекет етй қызметкерлер мен арнайы қызметкерлер­бөлімшелермен бойынша адамдарды құтқаружәне бойынша сөндіру­ыстық. | | 8. | Жарылыс және осоққы толқынының пайда болуы | Өртті уақтылы сөндірмеу­ра әкеледі критикалық температура мен жарылыс кезінде. Жарылыс толқынықұрылымға және онда тұрақты тұратын адамдары бар жапсарлас ғимараттарға (үй-жайларға) әсер етеді. | Уақытылы тиімді тш­өртті сөндіру, ғимараттардың қауіпсіздігі мен тұрақтылығын арттыру шараларын жүзеге асыру. Қауіп туралы хабарлауды ұйымдастыру және персоналды қауіпті аймақтан шығару, адамдарды құтқару үшін арнайы жасақтың іс-әрекеті. | | 9. | Адамдардың уыттануы | Ұтымдылықты бағалау жоспардың,болуы садамдардың исленділігіаймақтардыңе мүмкін болатын бкөріністер; жеке қорғану құралдарымен жарақтандыру­сіз, ескертулер және эвакуациялар люқауіпті аймақтан шыққан күндер | Санның азаюы қызметкерлердің жылы қауіпті аймақ, тиімділікті жабдықтау­қорғаныс құралдарымен, адамдарды хабардар ету және эвакуациялау; персоналдың және арнайы жасақтардың іс-қимылы­адамдарды құтқару жөніндегі бөлімшелердің. | |  |  |  |  | |
| **25** | Авариялар кезіндегі жағдайды болжай отырып, ықтимал авариялардың сценарийлерін айқындау | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ықтимал апаттар | Персоналдың іс-қимылы | Кімге хабарланады | | Пайдаланылатын құралдарқорғаныс құралдары мен құралдары | Аварияларды жою жөніндегі шаралар | | **Компрессорлық цех** | | | | | | | Компрессордың су балғасынан жарылуы және аммиактың зақымдалған жерлерден шығуы  Эл жануы АВ100 компрессорлық қозғалтқышының қуаты 30 кВТ | Кәсіпорын бойынша хабарлау сызбасына сәйкес апат туралы барлық адамдарға ескертілсін. Аммиактың зақымдалған жерлерден шығуын тоқтату үшін компрессордың алдындағы айдау және сору коллекторларындағы клапанды жабыңыз. Барлығын электр желісінен ажыратыңыз. Жабдықты және апаттық желдету мен жарықтандыруды қосыңыз. Адамдарды газдалған үй-жайдан шығару бойынша шаралар қабылдау  Цехты авариялық түймемен токтан ажыратыңыз. ДДҰ ошағын алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндіруорани, компрессордағы клапанды жабыңыз, электр желісін ажырату шараларын қолданыңыз. қозғалтқышты қуат тізбегінен | Цех бастығы, директор, бас инженер, тех. БОТ бойынша басшы.  Цех бастығы, директор, Бас инженер,  комирир арнайы командалары (жеке құрам), ТЖД, ГППС, жедел жәрдем | ЖҚҚ және құрал компрессорлық цехта орналасқан  Л-1 костюмдері, КД қораптары бар газқағарлар | | Қызмет көрсетуші персонал жеке қорғаныс құралдарын киеді және №1,2 клапанды жабады, содан кейін есіктерді, терезелерді ашады, қажет болған жағдайда адамдарды газдалған аймақтан эвакуациялайды, алғашқы медициналық көмек көрсетеді  ЖҚҚ-дағы персонал төгілген сұйық аммиак ошағын делокализациялау бойынша шаралар қабылдайды. Үшінбұл барлық мүмкін құралдарды барынша пайдаланады. | |  |  |  |  | |  | | **Аммиак қоймасы** | | | | | | | Аммиакты сақтауға арналған қабылдағыштың жарылуы сұйықтықты қабылдағыштан оның зақымдалған жерлері арқылы төгу | Кезекші машинистер апат туралы барлық мүдделі тұлғаларға бекітілген хабарлау сызбасына сәйкес хабарлайды. "Баршаның назарына!" сигналын береді. сиренаны қосу арқылы | Цех бастығы, Директор, Бас Инженер, ТЖ және ТЖ жөніндегі басшы, арнайы құрамның жеке құрамы.командалар, ТЖД, ГППС, жедел жәрдем | | Л-1 костюмдері, КД қораптары бар газқағарлар. Резеңке бұрыштаржәне құрал-саймандар компрессорлық цехта орналасқан. | Кезекші машинистер ЖҚҚ киіп, қажетті құралды алып, апаттық қабылдағышты бүкіл жүйеден ажырату үшін № 1,2,3,4 клапанды дереу жауып тастайды. Содан кейін төгілген майды газсыздандыру шаралары қабылданадыаммиакты кім жұқтырса, адамдар, жануарлар, көліктер ластанған жерлерден шығарылады. Газсыздандыру өрт сөндіру машиналарынан төгілген аммиакты сумен молынан құю арқылы жүзеге асырылады жәнебасқа да көздерденжабдықтауды қамтамасыз ету | |
| **26** | Аварияға қатысуға қабілетті заттардың мөлшерін бағалау | Қауіпті заттардың мөлшері.  Апаттың пайда болу жағдайларына, түріне және ауқымына байланысты оған 0,5-тен 2,5 тоннаға дейін аммиак қатысуы мүмкін.  КӘУЗ шығарындысының шамасы үшін – оның көлемі бойынша ең үлкен бірлік сыйымдылықтағы (технологиялық, қоймалық) құрамы  Метеорологиялық жағдайлар – инверсия, желдің жылдамдығы 1м/с.  Қабылданған жорамалдар – құрамында КӘУЗ бар ыдыс апат кезінде толығымен жойылады; төселген бетке еркін төгілетін КӘУЗ қабатының қалыңдығы төгілудің барлық ауданы бойынша 0,05 м-ге тең деп қабылданады. |
| **27** | Авариялар мен төтенше жағдайлардың салдарлары | Аммиак фермасындағы апаттың нәтижесі (компрессорлық цех және аммиак қоймасы) аммиак сақталатын ыдыстардың қысымының төмендеуі, оның цехта, конденсатор-қабылдағыш қондырғысында төгілуі және аммиактың атмосфераға шығуы болып табылады. Бірақ осылайша аммиак ауадан жеңіл, ол бұлт түрінде көтеріліп, жолындағы барлық нәрсені улайды. Аммиакты өткізгіштердегі клапандардан аммиактың ағуы объектінің аумағынан шықпайтын локализацияланған ағып кетулер ретінде қарастырылады. Оларды оқытылған қызметкерлер тез арада жояды және жеке тұлғаларға да, заңды тұлғаларға да зиян келтірмейді. Қан тамырлары бұзылған жағдайда олардың салдары қайғылы болуы мүмкін. |
| **28** | Негізгі зақымдаушы факторлардың әсер ету аймақтары | "Дружба" ЖШС аумағы  Ыдыстың қысымы төмендеп, 3 тонна төгілген жағдайда аммиак ықтимал ластану аймағының тереңдігі 1,42 құрайды. Ықтимал жұқтыру аймағының ауданы – 3,17 км  1981 жылғы ПУБЭАХУ аммиакын сақтау, тасымалдау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелеріне сәйкес аммиак қоймалары үшін қауіпті аймақтың радиусы 50 м құрайды.  Компрессорлық цех үшін зақымдаушы концентрациясы бар аймақтар есептеу арқылы анықталады. 3 тонна аммиак төгілген апат кезінде ластанған ауаның бұлты желдің көтерілуіне сәйкес оңтүстік-батыс бағытта орташа жылдамдықпен таралады 6 км/сағ  Зақымдану аймағы қалыптасады – тереңдігі 1,42 км, зақымдану аймағының бұрыштық өлшемі – 180о, жұқтыру ықтималдығы бар ауданы 3,17 км2. Жұқтыру ошағының тұрақтылығы – 1 сағат.  Бұл ретте жалпы шығын 265 құрайды. адам, санитарлық – 56 адам, қайтарымсыз – 4 адам. |
| **29** | Азаматтық қорғаныс құралымдары (Т.а.ә., басшының деректері, л/с, техника саны) | **Ілиясов Серік Ескендірұлы – "Достық" директоры**  Мамандандырылған команда **әлеуетті-қауіпті объектінің**  **"ДРУЖБА" ЖШС**  *Команда командирі – 1*  **Авариялық-техникалық байланыс буыны**  **және ескертулер**  Байланысшы-1  Электромонтер-1 Компрессорлаушы-3  Сантехник-1  **Патрульдік-бекеттік буын**-1**Өрт сөндіру бөлімінің командирі-1**  Патрульдік-2 Өрт сөндіруші-2  Жүргізуші-1  **Хим байланысы. барлау және бақылау Санитарлық-құтқару бөлімі-1**  **Санитарлық буын командирі-1**  Санитарка-1  Жүргізуші-1  **ФГО**   |  |  | | --- | --- | | Жеке құрам | 3 | | Техника | | | Өртші оқпан | 3 | | Өрт сөндіру жеңі | 3 | | Автокөлікхабарлағышы бар биль | - | |  |  |   **Материалдық-техникалық қамтамасыз ету**   |  |  | | --- | --- | | Сүзгіш газқағар | 20 | | Респиратор | - | | Зқалқанды костюм Л-1 | 3 | | Жеке дәрі қобдишасы | 10 | | Пакетті аударузынды-лар | 10 | | Қалталы шам | 2 | | КҚ өнеркәсіптік газқағарлары | 25 | | Оқшаулағыш газқағар | - | |  |  | |
| **30** | Тәуекелді азайту бойынша әзірленген шаралардың тізбесі | ӨЖЖ жоспары, ЖҚҚ сатып алу, БӨА жұмысын бақылау |
| **31** | Негізгі қорлардың тозуы % | 60 % |
| **32** | Халықты эвакуациялау аудандары | СҚО халқын, объектілері мен аумақтарын табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ-дан қорғау жоспарына сәйкес |
| **33** | Жылды көрсете отырып, соңғы 10 жылдағы объектідегі авариялардың саны; (аварияның сипаттамасы) | Тіркелген жоқ |
| **34** | Объектідегі соңғы 10 жылдағы өрттердің саны, жылын көрсете отырып (өрттің сипаттамасы) | 2011 жылғы өрт.Киім ауыстыратын бөлмелерде қолдан жасалған Электрлі жылыту құрылғысын пайдалану. |

**Евразан милк" ЖШС»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
| **1** | **2** | | **3** |
| **6. " ЖШС Еуразиялық сүт »:** | | | |
| **1** | Басшының аты-жөні (байланыс телефондары: ұялы, жұмыс телефоны) | Гриценко Андрей Валерьевич 8 (7152) 33 06 61 | |
| **2** | Ұйымның толық пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы | 150010, Петропавл қ., Ахременко к-сі, 15  E-mail:mols@rambler.ru | |
| **3** | КӘУЗ түрі | Аммиак | |
| **4** | Объектінің орналасқан жерінің сипаттамасы | Петропавл қаласының оңтүстік-шығыс бөлігінің өнеркәсіптік аймағында орналасқан  Аумақтың ауданы – 31000 м2 | |
| **5** | Табиғи-климаттық жағдайлар | Орта моауаның қосымша температурасы - +3,6 Бастапо, қаңтардың орташа температурасы - -16,3 Бастапо, шілденің орташа температурасы - +22,0 Со, орташа жылдық жауын–шашын мөлшері - 411 мм, максималқар жамылғысының жылдық биіктігі – 50 см, желдің басым бағыты оңтүстік-батыс,солтүстік-шығыс. желдің максималды жылдамдығы – 38 м/с | |
| **6** | Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау | Өрт сөндірушілеробъект аумағындағы одоемы - 3, өртке қарсы су құбыры – 1, аумақтан тыс ең жақын көз - 1 | |
| **7** | Ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы сипаттамалары | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ғимараттың мақсаты | Ауданы (м2) | Қабаттылық | Отқа төзімділік дәрежесі | Өндірістің өртке қарсы қауіпсіздігінің санаты | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Әкімшілік | 724 | 2 | 1 | Д | | Өндірістік | 2508 | 2 | 1 | Д | | Қазандық бөлмесі | 294 | 1 | 1 | Ж | | Амиакты-компессорлық цех | 294 | 1 | 1 | В-1Б | | Трансформаторлық қосалқы станция | 124 | 1 | 1 | Ж | | Төмен температуралы тоңазытқыш | 1220 | 1 | 1 | Д | | Май салқындатқыш | 662 |  |  | Д | | Мехмастерлік | 469 | 1 | 1 | Жылы | | Автогараж | 1281 |  | 1 | Жылы | | Жорықтық | 194 | 1 | 1 | Жылы | | Өндірісті тазалау станциясы. ағынды сулардың | 48 | 1 | 1 | Жылы | | Қойма | 2484 | 1 | 1 | Жылы | | СМГ (сұйытылған мұнай газдары) қоймасы | 63 |  | 1 | В-1Б | | Буландырғыш сұйытылған газ | 19,5 | 1 | 1 | В-1Б | | ТМД құю колонкасы | 2,5 |  | 1 | В-1Б | | Компрессорлық-төгу модулі | 5 |  | 1 | В-1Б | | |
| **8** | Жұртшылықты хабардар етуге және олармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты тұлға туралы мәліметтер | Инженер бойынша ТБ және ОТ, ББ, ҚОҚ, МО және ТЖ Алексеевене Е.А. | |
| **9** | Өндірістік қызметтің қысқаша сипаттамасы | Өндірістік қызметтің негізгі түрлері болып табылады өндіріс ірімшіктер, ірімшік өнімдері, мал майы, спредтер және басқа да сүт өнімдері. | |
| **10** | Қауіпті заттардың тізбесі және негізгі сипаттамалары | Аммиак, түссіз газ өткір иісі бар, балқу температурасы - Бастап, қайнау температурасы – , суда, спиртте және басқа да бірқатар органикалық еріткіштерде жақсы ериді. | |
| **11** | Ықтимал авариялар, төтенше жағдайлар және олардың салдары туралы қысқаша мәліметтер. | Авариялық жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері компрессорлық және қазандық цехтарында:  - жабдықтың ақауларына байланысты, яғни ыдыстар мен қабылдағыштардың қысымының төмендеуіне байланысты және құбырлар (өшіру клапандарында ағып кетудің пайда болуы, үзілістердің немесе саңылаулардың пайда болуы)ыдыстардағы изей және т.б.);  - қызмет көрсетушінің қате әрекеттері персоналдың  - ҚТ ережелерін бұзу  - террористік актіні  Ықтимал аввриялардың зиянды салдары:  Ғимараттар мен адамдарға АСГ жарылысының артық қысымының төгілуі салдарынан болған өрттегі құрылыстар мен адамдарға жылу әсерлері. | |
| **12** | Авариялар кезінде халықты хабардар ету тәсілдері және апат кезінде қажетті іс-қимылдар туралы ақпарат. | ТЖ туралы хабарлау сызбасы мен тәртібіне сәйкес | |
| **13** | Принциптік технологиялық схемалар | Бар | |
| **14** | Объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі | Тәулік бойғы күзет, бейнебақылау жүйесі, "черный Ястреб" ЖШС-нің дабыл түймесі | |
| **15** | Қызметтер тізбесі және олардың сандық құрамы | Басшылық -2 адам. Есеп–қаржы бөлімі - 5 адам. Жұмыс жөніндегі бөлім  персоналмен – 1 адам. Жоспарлау-экономикалық бөлімі – 1 адам. Ақпараттық технологиялар бөлімі – 2 адам. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімі -7 адам.  Қауіпсіздік қызметі – 14 адам. Сапаны бақылау зертханасы – 16 адам.  Өндірістік қауіпсіздік қызметі – 2 адам. Бас механик бөлімі – 16 адам.  Бас энергетик бөлімі – 11 адам. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің учаскесі – 15 адам. Көлік қызметі – 27 адам. Әкімшілік-шаруашылық бөлімі – 5 адам. Технологиялық департамент – 6 адам. Ірімшік өндіру цехы – 43 адам. Қабылдау-аппаратты цех – 28 адам. Дайын өнім тәттілері – 8 адам. | |
| **16** | Объектідегі жарақаттану және авариялылық туралы мәліметтер | Трабматизм және апаттар тіркелген жоқ. | |
| **17** | Персоналдың кәсіби және аварияға қарсы даярлығы туралы мәліметтер | Парсы тілін оқыту және қайта даярлау туралы шартөндіріс "ПромЭкспертПлюс" ЖШС-мен | |
| **18** | Объект персоналы мен халықты хабардар етудің жергілікті жүйесі | Бар | |
| **19** | Төтенше жағдайлар туралы хабарлаудың сызбалары мен тәртібі (сызба қоса беріледі) | Бар | |
| **20** | Күштер мен құралдарды қолдануға әзірлікті құру және қолдау жөніндегі іс-шаралар | Күштер мен құралдарды қолдануға дайындықты қалыптастыру және қолдау жөніндегі іс-шаралар. Төтенше жағдайларды жою үшін "Молочный союз" ЖШС-де арнайы құрылған.қажетті ЖҚҚ-мен жабдықталған 27 адамнан тұратын команда. Команда мүшелерімен жаттығу сабақтарын, дабылдарды өткізу бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.  Персоналды қорғау жөніндегі іс-шаралар.  Кәсіпорын қызметкерлерін қорғау үшін келесі іс-шаралар жүргізіледі:  А) ЖҚҚ қамтамасыз ету  Б) қорғаныс құралдарын қолдануға үйрету  В) персоналдың ТЖ кезіндегі іс-қимылдарына оқыту  Г) төтенше жағдайларды жою кезінде жұмыспен қамтылмаған персоналды төтенше жағдайлар кезінде хабарлау және эвакуациялау тәртібі туралы ақпараттандыру және оқыту. | |
| **21** | Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі күштер мен құралдардың іс-қимыл тәртібі | Азаматтық қорғаныс объектісінің бастығы КӘЖ шығарындылары бар авария туралы ақпарат алғаннан кейін дереу объектіге келіп, аварияны жою және адамдарды құтқару бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады, хабарлау және дайындық туралы қажетті бұйрықтар береді. кәсіпорынның күштері мен құралдары. Басшылық құрамға міндет қояды. Аварияны жою жөніндегі басшыны тікелей тағайындайды.  Мақсат қоюдың жалпы жиналысынан кейін азаматтық қорғаныс құрылымдарын, ЖҚҚ жұмысшылары мен қызметкерлерін қамтамасыз ету, барлау, оқшаулау және ӨЖСҚ күштерінің инфекция ошағын жою ұйымдастырылады.  Авариялық-қалпына келтіру және құтқару жұмыстарының барысы туралы облыстың ТЖ департаментін хабардар етеді. Қажет болған жағдайда құтқару және басқа да шұғыл АҚҚ жүргізу үшін қосымша көмек сұралады. | |
| **22** | Бротивоөрттен қорғау | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № пб | Көрсеткіштің атауыоған | Таңба | Саны  (дана) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Алғашқы өрт сөндіру құралдары | Өрт сөндіргіштер  ОУ-10  ОП-50  ОП-10,5 | 2  2  60 | | 2 | Өрт сигнализациясы | Болид | 1 | | 3 | Ішкі өртке қарсы су құбыры | d=57  p=5 кПА | Өндірістік  және әкімшілік рәтивдық ғимараттар | | 4 | Біріктірілген су құбыры (шаруашылық-ауыз су, өртке қарсы) | d=150  p=5 кПА | 1 | | 5 | Өрт сөндірушілер басшылық | Ду-65 | 8 | | 6 | Өрт сөндірушілер гидрағта | Н-200 | 2 | | |
| **23** | Объектідегі медициналық қамтамасыз ету күштерінің құрамы | Медісинскшы бғкт  Медбике – 1 адам. | |
| **24** | Жабдықтың істен шығуы мен ақауларын, персоналдың ықтимал қате әрекеттерін, табиғи және техникалық сипаттағы сыртқы әсерлерді ескере отырып, авариялық жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері | Авариялық жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері:  -компрессорлық цехта жабдықтың ақауларына байланысты төтенше жағдайлар туындауы мүмкін, яғни. ыдыстар мен қабылдағыштардың қысымының төмендеуі (өшіру клапандарында ағып кетудің пайда болуы, ыдыстар мен құбырлардағы үзілістердің немесе шламдардың пайда болуы және т.б.);  - персоналдың қате әрекеттері себебінен  - ҚТ ережелерін бұзу  - террористік актіні | |
| **25** | Авариялар кезіндегі жағдайды болжай отырып, ықтимал авариялардың сценарийлерін айқындау | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ықтимал апаттар | Персоналдың іс-қимылы | Кімге хабарланады | Қолданылатын қорғаныс құралдары мен құралдары | Аварияларды жою жөніндегі шаралар | | ҚО алшақтығыгидрооқшаулағыштан жасалған престер және аммиактың айлардан шығуы зақымданулар | Кәсіпорын бойынша хабарлау сызбасына сәйкес апат туралы барлық адамдарға ескертілсін. Аммиактың зақымдалған жерлерден шығуын тоқтату үшін компрессордың алдындағы айдау және сору коллекторларындағы клапандарды жабыңыз. Барлығын электр желісінен ажыратыңыз. Жабдықсондай-ақ апаттық желдету мен жарықтандыруды қосыңыз. Жою бойынша шаралар қабылдауда газдалған бөлмеден шыққан адамдар. | Цех бастығы, директор, орынбасар. өндіріс жөніндегі директорлар, ҚТ, ТЖ жөніндегі инженер | ЖҚҚ және құрал компрессорлық цехта орналасқан | Қызмет көрсетужұмыс істейтін персонал ЖҚҚ киіп, № 1,2 клапанды жабады, содан кейін есіктерді, терезелерді және т.б. ашадыакадамдарды газдалған аймақтан шығарады, қажет болған жағдайда дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді. | | Қуаты 30 кВТ АВ100 компрессорының эл. қозғалтқышының жануы | Цехты авариялық түймемен токтан ажыратыңыз. Бастапқы өрт сөндіру құралдарымен тұтану көзін сөндіріңіз, клапанды жабыңыз н компрессор, электр желісін өшіру бойынша шаралар қабылдау. Қозғалтқыштың қуат тізбегінен. | Кәсіпорын басшылығы |  | Технологиялық цехтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін басқа компрессорды іске қосыңыз. Бқозғалтқышты бөлшектеуге немесе оны ауыстыруға арналған шаралар | | Дренажды қабылдағыштың істен шығуы Vsм3 | Теракт салдарынан болған апат туралы барлық адамдарға ЖҚҚ-ны қолдана отырып, № ескерту сызбасына сәйкес ескертіңіз, клапанды жауып, 1 қабылдағышты бүкіл жүйеден ажыратыңыз IV,VII,VIII,X, төгілгенді бейтараптандыруға кірісіңіз аммиакты сумен | Кәсіпорын учаскесінің бастығы, директор, орынбасар. өндіріс жөніндегі директорлар, ӨЖБК, мед. қызмет, ТЖД | Л-1 костюмдері, КД қорабы бар газқағарлар | ЖҚҚ-дағы техникалық қызмет көрсету персоналы төгілген сұйық аммиак ошағын делокализациялау бойынша шаралар қабылдауда. Ол үшін барлық мүмкін құралдарды барынша пайдаланыңыз | | Аммиакты сақтау қоймасы | | | | | | Аммиакты сақтауға арналған қабылдағыштың жарылуы, оның зақымдануы арқылы қабылдағыштан сұйықтықтың төгілуі | Кезекші машинистер бекітілген хабарлау сызбасына сәйкес барлық мүдделі тұлғаларға апат туралы хабарлайды. "Баршаның назарына!" дабылы эл. сиренаны қосу арқылы беріледі | Кәсіпорын учаскесінің бастығы, директор, орынбасар. өндіріс жөніндегі директорлар, ӨЖБК, мед. қызмет, ТЖД | Компрессорлық цехта Л-1 костюмдері, КД қорабы бар газқағарлар, резеңке қолғаптар, оқшаулағыш аспаптар КИП-5 және құрал-саймандар бар | Кезекші жүргізушілер апаттық қабылдағышты бүкіл жүйеден ажырату үшін ЖҚҚ киіп, қажетті құралдарды алып, No1, 2, 3, 4 клапандарын дереу жауып тастайды.содан кейін төгілген сұйық аммиакты газсыздандыру шаралары қабылданады, адамдар, жануарлар мен жабдықтар ластанған жерлерден шығарылады. Газсыздандыру өрт сөндіру машиналарынан және басқа да сумен жабдықтау көздерінен төгілген аммиакқа суды молынан құю арқылы жүзеге асырылады. | | |
| **26** | Аварияға қатысуға қабілетті заттардың мөлшерін бағалау | Бір мезгілде Авриядағы ең нашар дамумен 1,2 қатысуы мүмкін тонна аммиак | |
| **27** | Авариялар мен төтенше жағдайлардың салдарлары | Ғимараттарға, электр беру желілеріне және басқа да инженерлік желілерге зақым келуі мүмкін. Азаматтық қорғанысты бейбіт зауыттан әскери зауытқа жоспарлы түрде ауыстыру кезінде мыналар көзделедіжеке құрамда шығын болмайды.  Химиялық қауіпті объектілердегі диверсия нәтижесінде химиялық ластану аймақтары пайда болуы мүмкін. | |
| **28** | Негізгі зақымдаушы факторлардың әсер ету аймақтары | 1981 жылғы ПУБЭАХУ аммиакын сақтау, тасымалдау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелеріне сәйкес аммиак қоймалары үшін қауіпті аймақтың радиусы 150 м құрайды.  Компрессорлық цех үшін зақымдаушы концентрациясы бар аймақтар есептеу арқылы анықталады. 3 тонна аммиак төгілген апат кезінде ластанған ауаның бұлты желдің көтерілуіне сәйкес солтүстік-шығыс бағытта орташа жылдамдықпен таралады 6 км/сағ.  Зақымдану аймағы қалыптасады – тереңдігі 1,42 км, зақымдану аймағының бұрыштық өлшемі – 180о, жұқтыру ықтималдығы бар ауданы 3,17 км2. Инфекция ошағының тұрақтылығы – 1 сағат.Петропавл қаласы тұрғындарының орташа тығыздығын ескере отырып -1,67 мың адам /км2 залалданған аумақта 5,36 мың адам болады. Халықтың шығыны мыналарды құрауы мүмкін: жалпы – 2,78 мың адам, оның ішінде санитарлық - 1,81 мың адам, қайтарымсыз – 0,97 мың адам. 30 тонна аммиак төгілген апат кезінде ластанған ауа бұлтының таралу тереңдігі 5 км, ықтимал ластану аймағының ауданы (ЗВЗ) 39,25 км құрайды2. ЗВЗ-да 0,2 мың адам болуы мүмкін. жұмысшылар және 65,55 мың адам. нелді мекендер. Халықтың шығыны болуы мүмкін: жалпы – 32,78 мың адам, оның ішінде санитарлық - 21,31 мың адам, қайтарымсыз – 11,47 мың адам. | |
| **29** | Азаматтық қорғаныс құралымдары (Т.а.ә., басшының деректері, л/с, техника саны) | Авариялық-техникалық құралымдар – Бастық Бас механик Қонау Сергей Александрович. Тел: 8 777 417 03 17. " АҚ жауынгерлік жасағыӨрт Сөндіруші» авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу туралы 01.06.2021 жылғы № 128 шартқа сәйкес.  Радиациялық және химиялық қорғанысты қалыптастыру – Аммиак-компрессорлық қондырғының аға инженері Симонов Серней Владимировичтің бастығы. Тел: 8 705 610 18 08. Инженер-химик Клименко Юлия Сергеевна. Тел: 8 705 701 18 22.  Энергетиканы, хабарландыруды және байланысты қалыптастыру Жоғары вольтты электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электрик Епанешников Илья Николаеви.  Тел: 8707 626 09 44. АТ бөлімінің байланысшы–менеджері Евгений Вячеславович Клишин.  Теле: 8 777 417 87 77.  Дәрігерге дейінгі алғашқы көмекті қалыптастыру – Тұрғынова Бақытжамал нұрақантоқты.  Тел: 8705 255 35 71.  Эвакуацияны қалыптастыру – Қауіпсіздік қызметінің қорқынышты инспекторы Омаров Думан Жәкенұлы. Тел: 8702 861 77 15. | |
| **30** | Тәуекелді азайту бойынша әзірленген шаралардың тізбесі | ПУБЭАХУ аммиакын сақтау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау 1981 ж. | |
| **31** | Негізгі қорлардың тозуы % | От10% 50-ге дейін % | |
| **32** | Халықты эвакуациялау аудандары | Сәйкес Бытыраңқы және эвакуацияланатын халықты орналастыру есебінен үзінді көшірме  СҚО Петропавл қ. СҚО ТЖ депортациясымен ҚТ-да орналастыру пункті анықталды  Есіл ауданы Явленка ауылы. | |
| **33** | Жылды көрсете отырып, соңғы 10 жылдағы объектідегі авариялардың саны; (аварияның сипаттамасы) | Жоқ | |
| **34** | Объектідегі соңғы 10 жылдағы өрттердің саны, жылын көрсете отырып (өрттің сипаттамасы) | Жоқ | |

**"Фрегат" ЖШС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
| **1** | **2** | **3** |
| **13. "Фрегат" ЖШС:** | | |
| **1** | Басшының аты-жөні (байланыс телефондары: ұялы, жұмыс телефоны) | ө. 540503 |
| **2** | Ұйымның толық пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы | 150004, Петропавл қ., М. Әуезов к-сі, 287  тел. 501647, факс 540474, 540487  E-mail:fregat-55@mail.ru |
| **3** | КӘУЗ түрі | Аммиак |
| **4** | Объектінің орналасқан жерінің сипаттамасы | Шығыс өнеркәсіптік аймақ батыс бағытта тұрғын алаптарынан 2230 метр қашықтықта орналасқан |
| **5** | Табиғи-климаттық жағдайлар | Климаты шұғыл континенттік, ауданы сейсмикалық емес, жер бедері тегіс |
| **6** | Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау | Өрт сөндіру гидранты – сыртқы, ғимараттарда суы бар резервуарлар 30 м3 |
| **7** | Ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы сипаттамалары | Ғимараттар мен құрылыстар кірпіш-темірбетон, профильді жабындар, шифер өртке қарсы нормаларға сәйкес келеді |
| **8** | Жұртшылықты хабардар етуге және олармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты тұлға туралы мәліметтер | Бас инженер Елемесов Мейрам Құдабайұлы  б. 87772846444 |
| **9** | Өндірістік қызметтің қысқаша сипаттамасы | Етті қайта өңдеу кешені, етті қайта өңдеу, шұжық өнімдерін өндіру |
| **10** | Қауіпті заттардың тізбесі және негізгі сипаттамалары | Аммиак – өткір, тұншықтыратын иісі және өткір дәмі бар түссіз газ |
| **11** | Ықтимал авариялар, төтенше жағдайлар және олардың салдары туралы қысқаша мәліметтер. | Санына байланысты атмосфераға ҰШҚ-ның шығарылуы немесе ағуы зақымдану аймағы артады |
| **12** | Авариялар кезінде халықты хабардар ету тәсілдері және апат кезінде қажетті іс-қимылдар туралы ақпарат. | Құлақтандыру және байланыс жүйесінің ақпараттық стендтері, өту және компрессорлық үй-жайлардағы құлақтандыру тәртібі мен құлақтандыру мәтіндері |
| **13** | Принциптік технологиялық схемалар |  |
| **14** | Объектідегі қауіпсіздікті бақылау жүйесі | Жыл сайын кәсіпорын бойынша бұйрықпен өртке қарсы жай-күйге, куәландыруға, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды сынауға жауаптылар тағайындалады. |
| **15** | Қызметтер тізбесі және олардың сандық құрамы | ӨЖБК 1/13/- |
| **16** | Объектідегі жарақаттану және авариялылық туралы мәліметтер | Тіркелген жоқ |
| **17** | Персоналдың кәсіби және аварияға қарсы даярлығы туралы мәліметтер | Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес аммиакты тоңазытқыш қондырғыларының жауапты тұлғаларын, жүргізушілерін даярлау және сертификаттау |
| **18** | Объект персоналы мен халықты хабардар етудің жергілікті жүйесі | Телефон байланысы |
| **19** | Төтенше жағдайлар туралы хабарлаудың сызбалары мен тәртібі (сызба қоса беріледі) |  |
| **20** | Күштер мен құралдарды қолдануға әзірлікті құру және қолдау жөніндегі іс-шаралар | ЖҚҚ қолдану арқылы оқу дабылдары мен апатқа қарсы жаттығулардың жоспары құрастырылды |
| **21** | Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі күштер мен құралдардың іс-қимыл тәртібі | Жұмысшылар мен қызметкерлерді КӘУЗ-дан қорғау жоспарына сәйкес |
| **22** | Бротивоөрттен қорғау | Суға арналған сыйымдылықтар 30 м3, өрт сөндіру қалқандары – 4 дана. |
| **23** | Объектідегі медициналық қамтамасыз ету күштерінің құрамы | Санитарлық-құтқару звеносы – 2 адам. |
| **24** | Жабдықтың істен шығуы мен ақауларын, персоналдың ықтимал қате әрекеттерін, табиғи және техникалық сипаттағы сыртқы әсерлерді ескере отырып, авариялық жағдайлардың туындауы мен дамуының ықтимал себептері | Компрессорлық қондырғылардың авариялық істен шығуы, құбырлардың сыртқы факторлардың әсерінен үзілуі, дәнекерленген тігістердің үзілуі, адами фактор, персоналдың қателігі |
| **25** | Авариялар кезіндегі жағдайды болжай отырып, ықтимал авариялардың сценарийлерін айқындау | Апат болуы мүмкін жағдайда жұмысшылар мен қызметкерлерді КӘУЗ-дан қорғау жоспарына сәйкес әрекет ету |
| **26** | Аварияға қатысуға қабілетті заттардың мөлшерін бағалау | 3 тонна аммиак |
| **27** | Авариялар мен төтенше жағдайлардың салдарлары | Аммиак өндірісіндегі апаттардың нәтижесі (компрессорлық цех және аммиакты сақтайтын қойма) аммиак сақталатын ыдыстардың қысымының төмендеуі, оның цехта, конденсатор-қабылдағыш бөлімінде төгілуі және атмосфераға шығуы болып табылады. Аммиак құбырларындағы тиекті арматурадан аммиактың ағуы объект аумағының шегінен шықпайтын оқшау ағып кетулер ретінде есептеледі. |
| **28** | Негізгі зақымдаушы факторлардың әсер ету аймақтары | Төгіліп болған авария кезінде 0,5 тонна аммиак ластанған ауа бұлтының таралу тереңдігі болады 1,4 км, ықтимал жұқтыру аймағының ауданы (ЗВЗ) – 3,2 км2. Жұлдыздарда 0 болуы мүмкін,065 мың адам жұмыс істейді және 1,0 мың адам нелді мекендер. Халықтың шығыны болуы мүмкін: жалпы – 0,530 мың адам, оның ішінде санитарлық -0,34 мың адам, қайтарымсыз – 0,19 мың адам |
| **29** | Азаматтық қорғаныс құралымдары (Т.а.ә., басшының деректері, л/с, техника саны) | ӨЖБК 1/13/- |
| **30** | Тәуекелді азайту бойынша әзірленген шаралардың тізбесі | Оқу-жаттығу және аварияға қарсы жаттығуларды өткізудің жоспары әзірленді |
| **31** | Негізгі қорлардың тозуы % | 30 % |
| **32** | Халықты эвакуациялау аудандары | СҚО халқын, объектілері мен аумақтарын табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ-дан қорғау жоспарына сәйкес |
| **33** | Жылды көрсете отырып, соңғы 10 жылдағы объектідегі авариялардың саны; (аварияның сипаттамасы) | Тіркелген жоқ |
| **34** | Объектідегі соңғы 10 жылдағы өрттердің саны, жылын көрсете отырып (өрттің сипаттамасы) | Тіркелген жоқ |

**Өнеркәсіптік қалдықтарды көму орындарының сипаттамасы**

(әрбір объект бойынша бояу)

таблица 42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Өнеркәсіптік қалдықтарды көму түрі** | **Жалпы сипаттамасы (атауы, орналасқан жері, координаттары, пайдалану мерзімдері, өндірістік қалдықтардың қауіптілік деңгейі, қалдықтардың агрегаттық жағдайы және т.б.)** | **Түрлері және шығу тегі** | **Орналастырылатын қалдықтардың ауданы/көлемі** | **Ластаушы заттардың концентрациясы** | **Қалдықтарды жою жөніндегі шаралар** | **Қоршаудың болуы** | **Күзеттің болуы** | **Жер асты суларының деңгейі, жел раушаны** | **Ең жақын елді мекенге дейінгі арақашықтық, елді мекеннің атауы** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | қалдық қоймалары | Жоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Күл үйінділері | СҚО, Қызылжар ауд., Белое а.М. №2 күл үйіндісі  секция №3  Қатты күл  Күл-қождардың орташа жылдық шығымы 701,164 болған кезде күл үйіндісін пайдалану мерзімі мың т. – 11, 12 жас.  Жер асты сулары барлық жерде ашық. Геоморфологиялық және құрылымдық ерекшеліктеріне қарай жер асты суларының жату тереңдігі 1,60-4,00 аралығында ауытқиды. Абсолюттік белгілер 130,22-139,80. Жер асты суларының жалпы ағыны солтүстік-батысқа бағытталған. | Көмірді жағу | 8740060м3 | Қолданыстағы нормаға сәйкес норма шегінде рұқсат беру құжаттамасымен | Қалпына келтіру | Бөгеттер | күзетілетін |  | Белое а.М. 2,5 км |
| **1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | шлам жинағыштардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | радиоактивті қалдықтарды (көмінділерді) сақтау орындары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | тұрмыстық қалдықтар үйіндісі | Петропавл қаласының оңтүстік-шығыс бөлігі Полигон алаңы құрайды 25,9 га, жобалық толтыру көлемі - шамамен 2,2 млн. м3, санитарлық-қорғау аймағының мөлшері - 1000 метр. Пайдалану кезеңінде қалалық ҚТҚ полигонында 522,7 мың тонна қалдық жинақталған. | Тұрғындардың тұрмыстық қалдықтарыния |  | Норма шегінде, қолданыстағы рұқсат беру құжаттамасына сәйкес | Қалпына келтіру |  | күзетілетін |  | Петропавл қ. 3 км |
| **1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Тарау 11**

**Туындау тәуекелінің көрсеткіштері төтенше жағдайлар радиациялық қауіпті объектілерде,**

**жәнесәулелендірудің оларды төмендететін көздерінде (әрі қарай - ИСК)**

Объектілер қаласы аумағындаиондаушы сәулелену көздерінің жоқ, бірақ өндіріс процесінде жабық типті иондаушы сәулелену көздерін (бұдан әрі- ИСК), рентгендік диагностикалық және терапиялық аппараттарда, зертханалық газ хроматографтарында пайдаланатын кәсіпорындар мен ұйымдар бар. Барлығы 7 нысан.

ИСК қолданатын кәсіпорындар, мекемелер жұмысты радиациялық қадағалау бөлімінің рұқсатымен және бақылауымен жүзеге асырады Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің. Объектілерде бұйрықпен көздермен жұмыс істеуге рұқсат етілген адамдардың тізімі анықталды (А санаты).

2009 жылдан бастап HP – 10N типті статикалық электр энергиясын бейтараптандырғыштар қараусыз қалды, олардың құрамында 16 дана ИСК бар (жалпы белсенділігі 77,4х109 ГБк, "Петропавл электр құрылыс материалдары кәсіпорны" ЖШС кәсіпорнының банкротқа ұшырауына байланысты Я. Гашек көшесі, 40.

таблица 43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Радиациялық қауіпті объектілердің және ИСК пайдаланатын объектілердің жалпы саны** | **Түрі** | **Санат** | **Түрі** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**Жалпы сипаттамасы** (әрбір объект бойынша бояу)

таблица 44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
|  | **1** | **2** |
| **1. "Республикалық ветеринариялық зертхана" ШЖҚ РМК СҚОФ және ҚР АШМ ҒК:** | | |
| **1** | Орналасқан жері (аудан, көше, №, координаттары) | Петропавл қ. Универсальная 2-ші өткелі, 8 |
| **2** | Басшының аты-жөні (байланыстар) | Әлімбаева Минслу Рахымқызы  ө. 422358 |
| **3** | Объектінің алып жатқан алаңы; | Жалпы Sзертхананың ауданы 0,717 га, 1 кабинет 16 ш.м. 2 қабатта |
| **4** | Ғимараттың немесе құрылыстың құрылымдық сұлбасы, қабаттарының саны, ауданы, ұзындығы, бөліктердің саны мен ұзындығы; | 2 қабатты, кірпіш, 2 қабаттағы 11 кабинет, 1 дәліз, ауданы – 160 м2 |
| **5** | Құрылысты қорғау шаралары; | Қабырғалары кірпіштен қаланған |
| **6** | Пайдалану кезеңінде жүзеге асырылатын көзделген қорғау шаралары туралы деректер; | Сору экраны |
| **7** | ЖҚҚ болуы; | Халаттар, алжапқыштар, қолғаптар, респираторлар |
| **8** | Сақтандыру полисінің болуы (№, қолданылу мерзімі); | Лицензия ГЛА № 0002586 03.03.2011 ж. |
| **9** | Объектідегі жұмыс ауысымы (адам саны). | 2 адам. |
| **10** | Ядролық реактордың типі радионуклидтің атауы | Никель-63 |
| **11** | Радиоактивті заттың түрі; радионуклидтің 1-ші түрінің мөлшері | 1дана |
| **12** | Сақтаудағы радиоактивті заттардың жиынтық белсенділігі, Ки | 15 мАМ |
| **13** | Санитариялық-қорғаныш аймақтарының жалпы алаңы, км2 | 16 м2 |
| **14** | Радиациялық қауіпті объектідегі соңғы 10 жылдағы оқиғалардың (авариялардың) саны, барлығы, бірлік, жылды көрсете отырып (аварияның сипаттамасы) | Тіркелген жоқ |
| **15** | Соңғы бес жылдағы желдің бағыты мен жылдамдығының таралуы бойынша метеорологиялық сипаттамалар; |  |
| **16** | ТЖ-ға ден қоюдың объектілік күштерінің болуы туралы ақпарат | 1/4/1 |
| **17** | Құлақтандыру, сигнализация, өрт сөндіру жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың резервтік көздерінің болуы туралы ақпарат | Телефон, өрт сөндіру сигнализациясы |
| **18** | Жағдайды бақылау аспаптарының болуы туралы ақпарат | Дозиметр ДР-01Т1 |
| **19** | Жергілікті құлақтандыру жүйелерінің қолданылу аймағы | Үй-жай ішіндегі телефон байланысы |
| **20** | Зақымдаушы факторлардың әсер ету аймағына түсетін елді мекендер (олардың қысқаша сипаттамасы) | Үй-жаймен шектеледі |
| **21** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдарды есептеу |  |
| **22** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдардың орналасу орындары |  |
| **23** | Эвакуацияға тартылған тұрғындардың күштері мен құралдарын есептеу |  |
| **24** | Зақымдаушы факторлардың ықтимал әсер ету аймақтарынан эвакуациялау маршруттары (маршруттың сипаттамасы) | Қарастырылмаған |
| **25** | Эвакуацияланған халықты орналастыру аудандары | Қарастырылмаған |
| **26** | РҚБ зақымдаушы факторларының әсер ету аймағына жататын кәсіпорындардың тізбесі (олардың қысқаша сипаттамасы) | Үй-жаймен шектеледі |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
|  | **1** | **2** |
| **2. ҚР ДСМ Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің "Облыстық онкологиялық диспансер" ШЖҚ КМК:** | | |
| **1** | Орналасқан жері (аудан, көше, №, координаттары) | Петропавл қ. Әуезов к-сі, 133 |
| **2** | Басшының аты-жөні (байланыстар) | Белоног Ю.А.  б. 500045 |
| **3** | Объектінің алып жатқан алаңы; | 633,3 м2 |
| **4** | Ғимараттың немесе құрылыстың құрылымдық сұлбасы, қабаттарының саны, ауданы, ұзындығы, бөліктердің саны мен ұзындығы; | 1-ші ғимарат, ауданы 22,7 м2х27,9м2 |
| **5** | Құрылысты қорғау шаралары; | Қабырғалары мен едендері қалыңдығы 60 см-ден асатын темірбетон, баритті сылақпен қапталған |
| **6** | Пайдалану кезеңінде жүзеге асырылатын көзделген қорғау шаралары туралы деректер; |  |
| **7** | ЖҚҚ болуы; | Халаттар, алжапқыштар, қолғаптар, респираторлар |
| **8** | Сақтандыру полисінің болуы (№, қолданылу мерзімі); | "А" тобының қызметкерлері № 060-13-02/017545 шартымен сақтандырылған, жарамдылық мерзімі 19.07.2013 жылдан 18.07.2014 жылға дейін. |
| **9** | Объектідегі жұмыс ауысымы (адам саны). | 4 адам. |
| **10** | Ядролық реактордың типі радионуклидтің атауы | Кобальт-60 |
| **11** | Радиоактивті заттың түрі; радионуклидтің 1-ші түрінің мөлшері | 3 дана. |
| **12** | Сақтаудағы радиоактивті заттардың жиынтық белсенділігі, Ки | 11698,09 |
| **13** | Санитариялық-қорғаныш аймақтарының жалпы алаңы, км2 | Үй-жаймен шектелген |
| **14** | Радиациялық қауіпті объектідегі соңғы 10 жылдағы оқиғалардың (авариялардың) саны, барлығы, бірлік, жылды көрсете отырып (аварияның сипаттамасы) | 2008 жылы 30 маусымда "радио көзін қоймаға қайтармау" штаттан тыс жағдай орын алды |
| **15** | Соңғы бес жылдағы желдің бағыты мен жылдамдығының таралуы бойынша метеорологиялық сипаттамалар; | Желдің басым бағыты – оңтүстік-батыс, желдің нормативті жүктемесі – 0,30 кПА |
| **16** | ТЖ-ға ден қоюдың объектілік күштерінің болуы туралы ақпарат | Байланыс звеносы - 1/3/-  МТО – 1/9 тобы/-  КООП – 1/7/-  Өрт сөндіру командасы - 1/5/-  ЭЭГ – 1/7/- |
| **17** | Құлақтандыру, сигнализация, өрт сөндіру жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың резервтік көздерінің болуы туралы ақпарат | Телефон байланысы арқылы хабарлау, орталық пультке және "Барс" күзет пультіне шығатын барлық үй-жайлардағы өрт дабылы.  Хирургиялық ғимараттың АВР арқылы қосылатын 320 кВТ контейнерлік типті ДГҚ және 5,5 кВТ жылжымалы қондырғы бар. |
| **18** | Жағдайды бақылау аспаптарының болуы туралы ақпарат | Сәулелендіру залдарында фондық дозиметрлер, жеке дозиметрлер бар |
| **19** | Жергілікті құлақтандыру жүйелерінің қолданылу аймағы |  |
| **20** | Зақымдаушы факторлардың әсер ету аймағына түсетін елді мекендер (олардың қысқаша сипаттамасы) | Үй-жаймен шектеледі |
| **21** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдарды есептеу |  |
| **22** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдардың орналасу орындары |  |
| **23** | Эвакуацияға тартылған тұрғындардың күштері мен құралдарын есептеу |  |
| **24** | Зақымдаушы факторлардың ықтимал әсер ету аймақтарынан эвакуациялау маршруттары (маршруттың сипаттамасы) | Қарастырылмаған |
| **25** | Эвакуацияланған халықты орналастыру аудандары | Қарастырылмаған |
| **26** | РҚБ зақымдаушы факторларының әсер ету аймағына жататын кәсіпорындардың тізбесі (олардың қысқаша сипаттамасы) | Үй-жаймен шектеледі |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** |
|  | **1** | **2** |
| **3. "Қазақстандық аграрлық сараптама" АҚ Солтүстік Қазақстан филиалы:** | | |
| **1** | Орналасқан жері (аудан, көше, №, координаттары) | Петропавл қ. Ульянов к-сі, 59 |
| **2** | Басшының аты-жөні (байланыстар) | Купеева С.М.  ө. 531734 |
| **3** | Объектінің алып жатқан алаңы; | Жабық көздер (ИСК) "Цвет-500М" және "Цвет-500М" газ хроматографтарының құрылғыларының бөлігі болып табылады.VARIAN СР 3800», деп аталатындарда иондау камерасы, камераның көлемі 125 см3, хроматографтар шамамен 2 м аумақты алып жатыр2, хроматографтар химиялық зертханада орналасқан, бөлменің ауданы 45 м2 |
| **4** | Ғимараттың немесе құрылыстың құрылымдық сұлбасы, қабаттарының саны, ауданы, ұзындығы, бөліктердің саны мен ұзындығы; | 2 қабатты (бұрынғы балабақша ғимараты), кірпіш, құрылыс алаңы – 361,5 м2, жалпы ауданы – 555,4 м2, химиялық зертхана 1 қабатта орналасқан |
| **5** | Құрылысты қорғау шаралары; | Талап етілмейді, ИСК аспаптардың иондаушы камерасының қабырғаларымен сенімді қорғалған |
| **6** | Пайдалану кезеңінде жүзеге асырылатын көзделген қорғау шаралары туралы деректер; | Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі талаптары Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықта баяндалған, аспаптардың конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты персоналдың ИСК-мен байланысы жойылған, персоналды қорғаудың арнайы шаралары талап етілмейді. |
| **7** | ЖҚҚ болуы; | Талап етілмейді |
| **8** | Сақтандыру полисінің болуы (№, қолданылу мерзімі); | Лицензия ГЛА № 16008861 01.06.2016 жылдан 2021 жылға дейін |
| **9** | Объектідегі жұмыс ауысымы (адам саны). | 2 адам. |
| **10** | Ядролық реактордың типі радионуклидтің атауы | Никель-63 |
| **11** | Радиоактивті заттың түрі; радионуклидтің 1-ші түрінің мөлшері | 2 дана. |
| **12** | Сақтаудағы радиоактивті заттардың жиынтық белсенділігі, Ки | 0,03245 |
| **13** | Санитариялық-қорғаныш аймақтарының жалпы алаңы, км2 | Жоқ |
| **14** | Радиациялық қауіпті объектідегі соңғы 10 жылдағы оқиғалардың (авариялардың) саны, барлығы, бірлік, жылды көрсете отырып (аварияның сипаттамасы) | Тіркелген жоқ |
| **15** | Соңғы бес жылдағы желдің бағыты мен жылдамдығының таралуы бойынша метеорологиялық сипаттамалар; |  |
| **16** | ТЖ-ға ден қоюдың объектілік күштерінің болуы туралы ақпарат |  |
| **17** | Құлақтандыру, сигнализация, өрт сөндіру жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың резервтік көздерінің болуы туралы ақпарат | Дабыл және өрт сөндіру жүйесі бар (химиялық зертханаларға қойылатын талаптар) |
| **18** | Жағдайды бақылау аспаптарының болуы туралы ақпарат | Жеке дозиметрлер, "РАД-АСТ" ЖШС-мен келісім-шарт (Астана қ.) |
| **19** | Жергілікті құлақтандыру жүйелерінің қолданылу аймағы |  |
| **20** | Зақымдаушы факторлардың әсер ету аймағына түсетін елді мекендер (олардың қысқаша сипаттамасы) | Үй-жаймен шектеледі |
| **21** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдарды есептеу |  |
| **22** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдардың орналасу орындары |  |
| **23** | Эвакуацияға тартылған тұрғындардың күштері мен құралдарын есептеу |  |
| **24** | Зақымдаушы факторлардың ықтимал әсер ету аймақтарынан эвакуациялау маршруттары (маршруттың сипаттамасы) |  |
| **25** | Эвакуацияланған халықты орналастыру аудандары |  |
| **26** | РҚБ зақымдаушы факторларының әсер ету аймағына жататын кәсіпорындардың тізбесі (олардың қысқаша сипаттамасы) | Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық әзірленді, радиациялық қауіпсіздікке жауаптылар тағайындалды, жеке дозиметрлік бақылауға келісім-шарт жасалды |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Көрсеткіштің атауы** | | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** | |
|  | | **1** | | **2** | |
| **4. ҚР ҚОҚМ "Қазгидромет" ШЖҚ РМК Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы:** | | | | | |
| **1** | | Орналасқан жері (аудан, көше, №, координаттары) | | Петропавл қ., Парковая к-сі, 57А | |
| **2** | | Басшының аты-жөні (байланыстар) | | Мергалимова Кымбат Гумарбаевна  ө. 500343, 500-345 | |
| **3** | | Объектінің алып жатқан алаңы; | | Жабық көз (ДАР) құрылғыда орналасқан газды хроматограф Agilent 6890N химиялық күйде болады сынақ зертханалар жеке кабинетте, үй-жайдың ауданы 10 м2 | |
| **4** | | Ғимараттың немесе құрылыстың құрылымдық сұлбасы, қабаттарының саны, ауданы, ұзындығы, бөліктердің саны мен ұзындығы; | | 2 қабатты, темірбетон плиталары, химия зертханасы 1 қабатта орналасқан | |
| **5** | | Құрылысты қорғау шаралары; | | Талап етілмейді, ИСК аспаптардың иондаушы камерасының қабырғаларымен сенімді қорғалған | |
| **6** | | Пайдалану кезеңінде жүзеге асырылатын көзделген қорғау шаралары туралы деректер; | | Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі талаптары Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықта баяндалған, аспаптардың конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты персоналдың ИСК-мен байланысы жойылған, персоналды қорғаудың арнайы шаралары талап етілмейді. | |
| **7** | | ЖҚҚ болуы; | | Халаттар, алжапқыштар, етіктер, респираторлар | |
| **8** | | Сақтандыру полисінің болуы (№, қолданылу мерзімі); | | Мемлекеттік лицензия № 13012038 27.07.2013 ж. | |
| **9** | | Объектідегі жұмыс ауысымы (адам саны). | | 1 адам. | |
| **10** | | Ядролық реактордың типі радионуклидтің атауы | | Никель-63 | |
| **11** | | Радиоактивті заттың түрі; радионуклидтің 1-ші түрінің мөлшері | | 1 дана. | |
| **12** | | Сақтаудағы радиоактивті заттардың жиынтық белсенділігі, Бк | | 5,55х108 | |
| **13** | | Санитариялық-қорғаныш аймақтарының жалпы алаңы, км2 | | Жоқ | |
| **14** | | Радиациялық қауіпті объектідегі соңғы 10 жылдағы оқиғалардың (авариялардың) саны, барлығы, бірлік, жылды көрсете отырып (аварияның сипаттамасы) | | Тіркелген жоқ | |
| **15** | | Соңғы бес жылдағы желдің бағыты мен жылдамдығының таралуы бойынша метеорологиялық сипаттамалар; | |  | |
| **16** | | ТЖ-ға ден қоюдың объектілік күштерінің болуы туралы ақпарат | |  | |
| **17** | | Құлақтандыру, сигнализация, өрт сөндіру жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың резервтік көздерінің болуы туралы ақпарат | | Дабыл және өрт сөндіру жүйесі бар (химиялық зертханаларға қойылатын талаптар) | |
| **18** | | Жағдайды бақылау аспаптарының болуы туралы ақпарат | | Дозиметриялық бақылау, "КАТЭП-АЭ" ЖШС-мен келісім-шарт (Алматы қ.) | |
| **19** | | Жергілікті құлақтандыру жүйелерінің қолданылу аймағы | |  | |
| **20** | | Зақымдаушы факторлардың әсер ету аймағына түсетін елді мекендер (олардың қысқаша сипаттамасы) | | Үй-жаймен шектеледі | |
| **21** | | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдарды есептеу | |  | |
| **22** | | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдардың орналасу орындары | |  | |
| **23** | | Эвакуацияға тартылған тұрғындардың күштері мен құралдарын есептеу | |  | |
| **24** | | Зақымдаушы факторлардың ықтимал әсер ету аймақтарынан эвакуациялау маршруттары (маршруттың сипаттамасы) | |  | |
| **25** | | Эвакуацияланған халықты орналастыру аудандары | |  | |
| **26** | | РҚБ зақымдаушы факторларының әсер ету аймағына жататын кәсіпорындардың тізбесі (олардың қысқаша сипаттамасы) | | Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық әзірленді, радиациялық қауіпсіздікке жауаптылар тағайындалды, дозиметриялық бақылауға келісім-шарт жасалды | |
|  | |  | |  | |
| **№** | | **Көрсеткіштің атауы** | | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу сәті** | |
|  | | **1** | | **2** | |
| **5. Ұлттық сараптама орталығының ШЖҚ РМК филиалы СҚО бойынша ҚР ҰҚ ҚДСК**  **:** | | | | | |
| **1** | | Орналасқан жері (аудан, көше, №, координаттары) | | Петропавл қ. Бейбітшілік к-сі, 236 | |
| **2** | | Басшының аты-жөні (байланыстар) | | Исенеев Қайырғали Қапызұлы  ө. 411198, 41-01-91 | |
| **3** | | Объектінің алып жатқан алаңы; | | Жабық көз (ДАР) 2 газды хроматографтарда кездеседі AgilentTechnologes, объектінің жалпы ауданы 318 м2, | |
| **4** | | Ғимараттың немесе құрылыстың құрылымдық сұлбасы, қабаттарының саны, ауданы, ұзындығы, бөліктердің саны мен ұзындығы; | | 3 қабатты, кірпіш | |
| **5** | | Құрылысты қорғау шаралары; | | Талап етілмейді, ИСК аспаптардың иондаушы камерасының қабырғаларымен сенімді қорғалған | |
| **6** | | Пайдалану кезеңінде жүзеге асырылатын көзделген қорғау шаралары туралы деректер; | | Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі талаптары Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықта баяндалған, аспаптардың конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты персоналдың ИСК-мен байланысы жойылған, персоналды қорғаудың арнайы шаралары талап етілмейді. | |
| **7** | | ЖҚҚ болуы; | | Талап етілмейді | |
| **8** | | Сақтандыру полисінің болуы (№, қолданылу мерзімі); | | Лицензия ГЛА № 0002180 29.07.2009 ж. | |
| **9** | | Объектідегі жұмыс ауысымы (адам саны). | | 1 адам. | |
| **10** | | Ядролық реактордың типі радионуклидтің атауы | | Никель-63 | |
| **11** | | Радиоактивті заттың түрі; радионуклидтің 1-ші түрінің мөлшері | | 2 дана. | |
| **12** | | Сақтаудағы радиоактивті заттардың жиынтық белсенділігі, Ки | | 3х10-2 | |
| **13** | | Санитариялық-қорғаныш аймақтарының жалпы алаңы, км2 | | Көзделмеген | |
| **14** | | Радиациялық қауіпті объектідегі соңғы 10 жылдағы оқиғалардың (авариялардың) саны, барлығы, бірлік, жылды көрсете отырып (аварияның сипаттамасы) | | Тіркелген жоқ | |
| **15** | | Соңғы бес жылдағы желдің бағыты мен жылдамдығының таралуы бойынша метеорологиялық сипаттамалар; | |  | |
| **16** | | ТЖ-ға ден қоюдың объектілік күштерінің болуы туралы ақпарат | |  | |
| **17** | | Құлақтандыру, сигнализация, өрт сөндіру жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың резервтік көздерінің болуы туралы ақпарат | | Телефон арқылы хабарлау жүйесі және өрт дабылы жүйесі бар | |
| **18** | | Жағдайды бақылау аспаптарының болуы туралы ақпарат | | Дозиметр-радиометрлер -2 дана.  Радиометр – 2 дана. | |
| **19** | | Жергілікті құлақтандыру жүйелерінің қолданылу аймағы | |  | |
| **20** | | Зақымдаушы факторлардың әсер ету аймағына түсетін елді мекендер (олардың қысқаша сипаттамасы) | | Үй-жаймен шектеледі | |
| **21** | | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдарды есептеу | |  | |
| **22** | | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдардың орналасу орындары | |  | |
| **23** | | Эвакуацияға тартылған тұрғындардың күштері мен құралдарын есептеу | |  | |
| **24** | | Зақымдаушы факторлардың ықтимал әсер ету аймақтарынан эвакуациялау маршруттары (маршруттың сипаттамасы) | |  | |
| **25** | | Эвакуацияланған халықты орналастыру аудандары | |  | |
| **26** | | РҚБ зақымдаушы факторларының әсер ету аймағына жататын кәсіпорындардың тізбесі (олардың қысқаша сипаттамасы) | | Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық әзірленді, радиациялық қауіпсіздікке жауаптылар тағайындалды | |

**Тарау 12**

**Биологиялық қауіпті объектілерде авариялардың туындау қатерінің көрсеткіштері**

Петропавл қаласының аумағында биологиялық қауіпті объектілер жоқ.

таблица 45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Биологиялық қауіпті объектілердің жалпы саны** | **Түрі** | **Санат** | **Түрі** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**Жалпы сипаттамасы**

(әрбір объект бойынша бояу)

таблица 46

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Көрсеткіштің жай-күйі бойынша мәні**  **әзірлеу кезінде** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Объектінің атауы** | | |
| **1** | Орналасқан жері (аудан, көше, №...) |  |
| **2** | Басшының аты-жөні (байланыстар) |  |
| **3** | Объектінің алып жатқан алаңы; |  |
| **4** | Зақымдану аймағы |  |
| **5** | Төтенше жағдайдың болжамы |  |
| **6** | Құрылысты қорғау шаралары; |  |
| **7** | Пайдалану кезеңінде жүзеге асырылатын көзделген қорғау шаралары туралы деректер; |  |
| **8** | Сақтандыру полисінің болуы (№, қолданылу мерзімі); |  |
| **9** | Туралы ақпарат авариялық жағдайлардың болуы-құтқару және өртке қарсы бөлімшелердің |  |
| **10** | Құлақтандыру, сигнализация, өрт сөндіру жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың резервтік көздерінің болуы туралы ақпарат |  |
| **11** | Аудандар, зардап шеккендерді уақытша орналастыру орындары |  |
| **12** | Биологиялық қауіпті объектілердегі аварияларды жою жұмыстарына мамандандырылған бөлімшелер |  |
| **13** | ТЖ салдарын жою үшін күштер мен құралдарды тарту |  |
| **14** | ТЖ жоюға тартылатын күштер мен құралдардың орналасу орындары; |  |
| **15** | Биологиялық қауіпті объектідегі соңғы 10 жылдағы оқиғалардың (авариялардың) саны, барлығы, бірлік, жылды көрсете отырып (аварияның сипаттамасы) |  |

**Тарау 13**

**Өрттердің туындау қаупінің көрсеткіштері** (жарылыстардың) **жарылыс-өрт қауіпті орындарда**

**объектілерде** (елді мекендерге қауіп төндіретін)

Петропавл қаласының аумағында 79 жарылыс, өрт қаупі бар объектілер тіркелді, олардың қызметінде қауіпті заттар пайдаланылады, өндіріледі немесе сақталады. Астықты қайта өңдеу кәсіпорындары (Элеваторлар, АҚК), оларды өңдеу кезінде тұтану көзі болған кезде жарылуы мүмкін астық шаңы пайда болады. Сондай-ақ мұнай базалары, газ және газ баллондары қоймалары, жанар-жағармай құю станциялары бар.

Өндірістік қызметтің нәтижесінде мыналар мүмкін: газ тәріздес заттардың жануы және жарылуы, шаңды ауа қоспаларының жарылуы, дизель отынының таралуы және қоршаған ортаның ластануы.

Соңғы 10 жылда жарылыс-өрт қауіпті объектілерде авариялар, жарылыстар тіркелген жоқ. Өрттер тіркелді–

**15.02.2013 ж. 19:40 ж.Петропавл Қазақстан Егемен көшесі,14.** Меркурий-М" ЖШС №3 жанармай құю станциясындағы өртунай онимдери». Өрттен 5 және 6-баған зақымданды. Аз-ка директоры Жидайкина Г.Н. 1975 г.р. Учаскеде 3-МӨСБ және операның 2 бөлімшесі жұмыс істеді. СҚО ТЖД тобы. Өрттің шығуына қысқа тұйықталу, 100 мың теңге шығын себеп болған.

**27.06.2013 ж. Сағат 15: 43-те** Петропавл қ. Ғ. Мүсірепова, 15. "Резерв" РМК "Орбита" филиалының №2 аумағында орналасқан консервацияланған қойма ғимараттарындағы өрт. Өрттен жалпы ауданы 3600 шаршы метрді құрайтын 3 қойма жойылды.м. Анықтамаға сәйкес материалдық шығын келтірілген жоқ. Өрт-техникалық сараптамасының қорытындысына сәйкес өрттің туындауының техникалық себебі қойма үй-жайларының айналасында жиналып қалған тез жанатын заттардың (терек мамығы мен құрғақ шөп) калориясы төмен от көзінен (сөндірілмеген темекінің, сөндірілмеген сіріңкенің және т.б. б.) жануы болып табылады. .) анықталмаған адамдардың отты абайсыз пайдалануы нәтижесінде.

**30.07.2013 ж. 20 сағат 34 минутта Петропавл қ.,** еңбектің жүріп өтуі, 1 көлемі 60х30 м №17 қоймада өрт шықты. Қоймалардың жалпы көлемі 360х30м. Қойманың шатыры өрттен зақымданған S-40 ш.м. 1 газ баллоны эвакуацияланды. АҚ тиесілілігі "Сұлтан-ЭММК" бас директоры Ыдырыс Қартал 1964 ж.т. Өрт 21 сағат 24 минутта ауыздықталды. 22 сағат 49 минутта жойылды.Жануды жоюға СҚО ТЖД "ӨСжАҚЖҚ" ММ СПЧ-3, ПЧ-1, СПЧ-2 күштері мен құралдары, Т/Ж ӘПК, ФАО жұмылдырылды. "Өрт сөндіруші». "Бикрост" илектелген материалмен шатырды жөндеу кезінде уақытша өрт сөндіру жұмыстарын жүргізу кезіндегі ӨҚСҚ себебі. Материалдық шығын 26 мың 300 теңге.

**29.10.2014г. "ХПП ТНС-Экспорт" ЖШС**, Ғ. Мүсірепов көшесі, 38-Г "ХПП ТНС-Экспорт" ЖШС №1 астық кептіргіштегі өрт, Технологиялық процестің бұзылуы Материалдық шығын90 900 теңге

27.03.2015 ж."СевЕсильЗерно" ЖШСК. Ленинградская, 116-А Астықты алдын ала тазарту жөніндегі оператор цехының ғимаратындағы өрт Директор Дадашов Р.М. Ленинградская көшесі, 116-А Электр сымдарының қысқа тұйықталуы420 000 теңге.

**27.01.2018 ж.** "Альфа-Север" ЖШС тұрмыстық ғимаратындағы өрт.Петропавл қ.

Индустриальный даңғылы, 29. Электр сымдарының қысқа тұйықталуы. Материалдық шығын 43 000 тг.

Көлемі 5х6 м, өлшемі 12х70 м, биіктігі 7 м темірбетон гаражының ішінде орналасқан тұрмыстық үй-жайдағы өрт. Тиістілігі: "Альфа Север" ЖШС. Өрттен зақымданған: төбе жабыны, жұмысшылардың жиһаздары мен жеке заттары жартылай қираған. Өрттің жалпы ауданы 20 шаршы метрді құрады. Техника мен іргелес бөлме құтқарылды.

**03.05.2018г.** Петропавл қ., Теплые Кусти к-сі, 2 "А", ДСТ СК ЖШС, ӨҚСҚ эл. Жабдықтың қызып кетуі.

№3 шақыру. "ДСТ-СК" ЖШС асфальт-бетон зауытының аумағында 15 тонналық битумы бар 10 резервуардағы және көлемі 2 тонналық 1 бөшкедегі өрт. 1 газ эвакуацияланды. баллон. Өрттің жалпы ауданы 80 шаршы метрді құрады.

**17.08.2018 ж.** Петропавл қ., Теплые Кусти к-сі, 2 "А" "ДСТ-СК" ЖШС асфальт-бетон зауыты аумағында. NPPB қызып кеткен электрондық пошта. Жабдық.

№3 шақыру. "ДСТ-СК" ЖШС асфальт-бетон зауытының аумағында көлемі 15 текше метр битумы бар 3 резервуардағы өрт. Өрттің жалпы ауданы құрады: 70 ш.м. Директор: Ветер А.В. 1984 ж.т. Өрттің шығу себебі: битумның қызып кетуі.

**17.12. 2018 ж.** Петропавл қ., Крепостная к-сі, 2. сағат 01-04-те "ИЗОЛИТ" ЖШС №3 бір қабатты цехында өрт шықты.

БИС № 2. Өлшемдері 20х15 м "Изолит" ЖШС-нің бір қабатты ғимаратындағы өрт, қабырғалары кірпіш, ағаш жәшіктегі профильді қаңылтырдан жасалған шатыр. Шақырту орнына келген кезде ғимараттың шатыры ашық жалынмен жанып жатқаны анықталды. Сағат 01-де. 23 минут өрт орнында штаб және 2 ӨҚП ұйымдастырылды. Өртпен жойылды: ғимараттың шатыры 50 шаршы метр аумақта.м. Өрттің жалпы ауданы 50 шаршы метр.м. "Изолит" ЖШС бас директоры Бебешко А.В. 1950 ж.т. Жылыту пешін кесу кезінде ӨҚҚС өрттің шығу себебі.

**21.02.2021г.** Петропавл қ., Интернациональная к-сі, 21, 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің 1-қабатында орналасқан "Қаражорға" кафесінде *(бұрынғы дәліз үлгісіндегі жатақхана, 1971 ж.т., 109 пәтер, жалпы ғимараттың ауданы 3609 ш.м.)* көлемі 27 литр болатын газ баллонының жарылуы орын алды, одан кейін 110 шаршы метр аумақта өрт шықты. м. және 81 шаршы метр аумақта ішкі қалқалардың құлауы.м. ТЖД күштері баспалдақпен 120 адамды, оның ішінде 23 баланы эвакуациялады. Сағат 18-19-да 1-қабаттағы пәтердегі үйінділер астынан 1999 жылы туған Нұрахмет А.М. мәйіті табылды. Сағат 19-11-де өрт сөндірілді. Қаланың медициналық мекемелеріне барлығы 16 адам жүгініп, жеткізілді, оның ішінде Камалтай С., 1994 ж.т. - түрлі жарақаттармен және улы газбен уланып қайтыс болды ауруханаға 8 адам жатқызылды, оның ішінде 2010 жылы туған бала. *(үшеуі ауыр,петярларда ауырлығы орташа бөліністегі сору бар) және 7 адам үйлеріне жіберілді. Жарылыс және одан кейінгі өрт салдарынан дәмхана, шаштараз және екі пәтер зардап шекті.*

Объектілерде төтенше жағдайларды жою жөніндегі бірінші кезектегі іс-шараларды басқаруды олардың бірінші басшылары (азаматтық қорғаныс бастықтары) немесе олар уәкілеттік берген адамдар төтенше жағдайлар жөніндегі комиссияның өкілдері келгенге дейін жүзеге асырады.

Жағдайды бағалағаннан кейін төтенше жағдайларды жою бөлімінің бастығы объект персоналын және апат әсер еткен аймақтағы тұрғындарды эвакуациялау туралы шешім қабылдайды.

Байланысты ұйымдастыру үшін мыналар қолданылады: жалпыға ортақ пайдаланылатын телефон арналары, ұялы байланыс, объектінің филиалдары, сондай-ақ ішкі істер департаментінің жылжымалы радио байланыс арналары. Петропавл, СҚО ТЖД "ӨСжАҚЖҚ" ММ, Денсаулық сақтау басқармасы.

Өндірістік аварияның (жарылыстың, өрттің) көлеміне байланысты зардаптарды жою үшін мыналарды пайдалануға болады:

өрт сөндіру бөлімдері, мамандандырылған медициналық көмек бригадасы,қоғамдық тәртіпті қорғау бригадасы

**Жалпы сипаттамасы**

(әрбір объект бойынша бояу, аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында толтырылады)

таблица 47

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Әзірлеу сәтіндегі жағдай бойынша көрсеткіштің мәні** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Аудан атауыа** | | |
| **1. "Сұлтан-ЭММК" АҚ Петропавл қ., Еңбек даңғ., 1, 8(7152)31-72-00 Мехмет Өзен** | | |
| **1)** | Ведомстволық тиесілілігі | Ауыл шаруашылығы |
| **2)** | Өндіріс түрі | Макарон өнімдерін сақтау, қайта өңдеу, ұн өндіру |
| **3)** | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Негізгі ғимараттар темірбетон, кірпіш - отқа төзімділігі 2,3 градус |
| **4)** | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | Орталық сумен жабдықтау бір-біріне тәуелсіз екі түрлі кіріс дөлшемом 100 мм. Бір ысырма өрт сөндіру бөлімінде орналасқан сорғы бөлмесі, екінші сыртқы сорғы станциясының |
|  | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Тұйық, 8 дана. |
|  | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | ӨК диірмен-макарон кешенінде (макарон цехы, дайын өнім қоймасы, зертханалық-тұрмыстық ғимарат және екі диірмен), сондай-ақ элеватор ғимаратындағы кептіру құбырларында бар |
|  | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | 2 бойынша су айдынының 300 м3, 2 бойынша 150 м3 |
|  | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | Жолдардың жағдайы | Жағдайы жақсы |
| **6)** | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | 6.1) өрт дабылы | Жәнеөлшенеді тиесілілік нормалары бойынша |
|  | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | Жоқ бар |
|  | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 127 дана |
| **7)** | Өртке қарсы қызметтің түрі | Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет |
|  | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | кәсіпорынның өртке қарсы қызметінен 15 адам және "Семсер" ЖШС-нен 5 адам-Өрт сөндіруші» |
|  | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | 8(7152)31 72 50 |
|  | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | АЦ-40 (66)-2 дана. 1 мотопомпа. |
| **8)** | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| 9) | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Мамандығы бойынша ГО Байтоков А.Е.  тел: 8(777) 546 72 54  42 адам.,5 бірлік техника |

*2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Көрсеткіштің атауы** | **Әзірлеу сәтіндегі жағдай бойынша көрсеткіштің мәні** |
| **1** | | **2** | **3** |
| **1. Аудан атауыа** | | | |
| **2."ХПК Петропавл-Астық" ЖШС Петропавл қ. 314 Атқыштар дивизиясы көшесі,5 (консервацияланған)** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Ауыл шаруашылығы |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Макарон өнімдерін сақтау, қайта өңдеу, ұн өндіру |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | БІРГЕ-I,II |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | Диаметрі 100 мм, клапандар сорғы станциясында орнатылған |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Тұйық, 2 дана. |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | 65 дана, |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | 1-150м3,1-300м3 |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | - |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | қанағаттанарлық |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | Жоқ |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 109 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 21 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | АЦ-40 (130)-1 дана. |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| 9) | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Қашағанов С.М.   1. адам.,5 бірлік техника |
|  | | | |
| **3. "ТНС-Экспорт" АҚК" ЖШС Петропавл қ. Ғ. Мүсірепов к-сі, 38 `Г үй.** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы-2000 м3  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | 100 куб.м. -1 дана. |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 14 дана |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **СҚО "Гелиос" ЖШС Көкшетау филиалы, г. Петропавл, к. Я.Гашек, 36Дир. Мамырова Ж. А. 36-54-47** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Гараждық бокс – І-де |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | Өтпе жолы бар операторлық - І |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | Құю станциясы - І-де |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Өтпелі - І-де |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | АБК - В-I |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | Өрт сөндіру құралдарының қоймасы – П-ІІа |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | І-дегі резервуарлық парк |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Өрт сөндіру сорғы бөлмесі – І-де |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | І-дегі машина залы |
|  | | 6.1) өрт дабылы |  |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | Ø-80, құдық бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | Бар – 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | Бар – 4 дана. |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 300 куб.м. - 2 дана. |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | жоқ |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | Жол төсемі – асфальтбетонды |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | (қанағаттанарлық) |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| 1. **№1 жанармай құю станциясы "Гелиос" ЖШС Көкшетау филиалы, СҚО, Петропавл, к. Жабаев көшесі, 98Дир. Мамырова Ж. А.36-54-47** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 15 текше метрден 5 дана.м. |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | Операторлық |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | В-І санаты |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар болады |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | бар болады |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | жоқ |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | жоқ |
|  | | 6.1) өрт дабылы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | (қанағаттанарлық) |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) |  |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | АПС – операторлық |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | - |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | 8 дана. |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 12 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| 1. **№2 жанармай құю станциясы "Гелиос" ЖШС Көкшетау филиалы СҚО, Петропавл қ., Юбилейная к-сі, 2гДир. Мамырова Ж. А.36-54-47** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 3 дана.м. |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | 10 текше метрден 2 дана |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | Операторлық |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | В-І санаты |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар болады |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | бар болады |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | жоқ |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | жоқ |
|  | | 6.1) өрт дабылы |  |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | (қанағаттанарлық) |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | АПС – операторлық |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | 8 дана. |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | 10 |
|  | |  |  |
| **7. АҚ филиалы ЖШС "PetroRetail»**  **СҚО бойынша, Батыр Баян көшесі, 303 Жылы бұталар, 47** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | РВС 5000- 15 дана  РВС 400-2 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | қолда бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | қолда бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 48 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | | | |
| **8.№ 324 ЖМҚС Ш. Уәлиханов к-сі, 340 ЖШС филиалы ЖШС "PetroRetail» СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
| **9.№ 325 ЖМҚСЕгемен Казахстана,14 ЖШС филиалы «ҚазМұнайгазӨніөдерi» СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - 25 данадан 4 дана текше м.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **10.№ 326 ЖМҚС Омбы сақинасы Филиал ЖШС "PetroRetail»**  **СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **11.№ 327 ЖМҚС Жабаев көшесі, 247 ЖШС филиалы «PetroRetail»**  **СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **12.№ 328 ЖМҚС Омбы сақинасыЖШС филиалы «PetroRetail»**  **СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **13.№ 329 ЖМҚС бейбітшілік көшесі, 256 ЖШС филиалы «PetroRetail»**  **СҚО бойынша Петропавл қ., директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **14.№ 330 ЖМҚС к. Алтын жалатылған 48-а, ЖШС филиалы «PetroRetail» бойынша СҚО қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **15.№ 331 ЖМҚС Ғ. Мүсірепов көшесі 19-аЖШС филиалы «PetroRetail»**  **СҚО бойынша Петропавл қ., директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **16.№ 335 ЖМҚС Г. Пушкин көшесі, 176-аЖШС филиалы «PetroRetail»** **СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт дабылы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
| **17.№ 336 ЖМҚС Явленское шоссе көшесі, 38 ЖШС филиалы «PetroRetail»** **СҚО бойынша қ. Петропавл, директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.ддиректорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Исақанов Ербол Серікұлы** |
|  | |  |  |
|  | **18. ЖШС «Munai Invest Kо», СҚО, Петропавл қ.   Батыр баян көшесі, 308 дир. Пак В.П.39-13-39 , 39-13-40** | |  |
| **1)** | Ведомстволық тиесілілігі | | Жеке меншік |
| **2)** | Өндіріс түрі | | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | | РВС 3000 м3  РВС 1000 м3  РВС 800 м3  РГС 100 м3  РГС 60 м3  РГС 50 м3  РВС 10000 м3  РВС 2000 м3  РВС 1000 м3  РВС 700 м3  РВС 400 м3  РВС 200 м3  РГС – 75 м3  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | |  |
|  | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | | бар болады |
|  | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | | бар болады |
|  | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | | бар болады |
|  | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | | жоқ |
|  | 4.5) табиғи су көздері | | жоқ |
| **5)** | Жолдардың жағдайы | | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | Өртке қарсы жабдықтар | |  |
|  | 6.1) өрт сигнализациясы | | қолда бар |
|  | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | | қолда бар |
|  | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | | 61 дана. |
| **7)** | Өртке қарсы қызметтің түрі | | МЕӨҚҚ |
|  | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | | 15 |
|  | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | | - |
|  | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | | 1 |
| **8)** | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | | 1 |
| **9)** | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | | - |
|  |  | |  |
| **19. "Петропавл мұнай базасы" ЖШС, Петропавл қ., Нефтепроводная к-сі, 15, директор Омаров Ж.Ж.** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | РВС 3000 м3  РВС 1000 м3  РВС 800 м3  РГС 100 м3  РГС 60 м3  РГС 50 м3  РВС 10000 м3  РВС 2000 м3  РВС 1000 м3  РВС 700 м3  РВС 400 м3  РВС 200 м3  РГС – 75 м3  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, клапанды орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар болады |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | қолда бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | қолда бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 61 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | МЕӨҚҚ |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 20 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **20. "Петропавл мұнай базасы" ЖШС №1 жанармай құю станциясы, Петропавл қ., Дзержинский даңғ., 1-а, директор Омаров Ж.Ж.** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Қарсы көрсеткіштерқуыруға арналған жабдық |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 20 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (қолдың аты-жөніожүргізушінің, денелердің, л/с, техниканың саны) | - |
|  | |  |  |
| **21. "Петропавл мұнай базасы" ЖШС №2 жанармай құю станциясы, қ. Петропавл, к. Мұнай құбыры, 15, директор Омаров Ж.Ж.** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар болады |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 12 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **22. "ТИМ Консалтинг" ЖШС, Петропавл қ., Сәтпаев к-сі, 38, Дир. Травкин Игорь Михайлович** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 25 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | 47-57-16 |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **23. "ТИМ Консалтинг" ЖШС жанармай құю станциясы, г. Петропавл к. Мерейтойлық-Кірпіш** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана. |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 4 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **24. №19 жанармай құю станциясы "Северная отланатын компания" ЖШС Петропавл қ., Жабаев к-сі, 189** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **25. №20 жанармай құю станциясы "Северная отланатын компания" ЖШС Петропавл қ., Кәрім Сүтішев к-сі,** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары- әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **26. "Солтүстік отын компаниясы" ЖШС №21 жанармай құю станциясыПетропавл Омбы айналымы,** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саныо) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: бойынша қоғамдық инспекторларжылу қауіпсіздігі (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **27. "Солтүстік отын компаниясы" ЖШС №22 жанармай құю станциясыПетропавл Юбилейная -Хименко көш.,** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи суағарларқалдықтар | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 5 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **28. "Солтүстік отын компаниясы" ЖШС №23 жанармай құю станциясы Петропавл, Әуезов к-сі, 195,** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Вид өндіріс | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол жамылғысын жабуе – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **29. "Солтүстік отын компаниясы" ЖШС №27 жанармай құю станциясы, қала.Петропавл қ. Караванная, 146,** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Су айдынының сипаттамасыдық |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (Т.А.Ә.)жүргізуші, тел, л/с саны, техника) | - |
|  | |  |  |
| **30. "Эталон-регион" ЖШС, Петропавл қ., Чкалов к-сі, 48** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана. |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтартік |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **31. "Эталон-регион" ЖШС №1 жанармай құю станциясы, Петропавл қ., Пушкин к-сі, 140** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана. |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **32. "Эталон-регион" ЖШС №2 жанармай құю станциясы қ.Петропавл, Еңбек көшесі, 34,Директор Жұмағұлов Мәден Дәуренбекұлы** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **№3 ЖҚС "Эталон-регион" ЖШС Петропавл қ.Радищев к-сі,6,Директор Жұмағұлов Мәден Дәуренбекұлы** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Частның |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **№4 ЖҚС "Эталон-регион" ЖШС қ.Петропавл, Омбы айналма жолы, 1,Директор Жұмағұлов Мәден Дәуренбекұлы** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың санысапасы мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғатенные су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **№5 ЖҚС "Эталон-регион" ЖШС қ. Петропавл, Әуезов к-сі, 264-а,Директор Жұмағұлов Мәден Дәуренбекұлы** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **№6 ЖҚС "Эталон-регион" ЖШС қ.Петропавл, Мамлют трассасы, 523 км а/д**   **Петропавл-Новосибирск ,Директор Жұмағұлов Мәден Дәуренбекұлы** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқаөрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автокөлік сорғылары, мотор сорғылары және т.б.).б. |  |
| **8)** | | Объектіде бар: қоғамдық өрт инспекторлары жоқомәліметтер (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **№13 ЖҚС "Эталон-регион" ЖШС қ.Петропавл Жабаев к-сі, 217,Директор Жұмағұлов Мәден Дәуренбекұлы** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлықмен  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **"РОКА" ЖШС СҚО, Петропавл қ., Я. Гашек к-сі, 42 Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | АҚҚ сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Сақтауға арналған резервуарлар  54м3  100м3  Операторлық |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Болу |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Болу |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 61 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адамк) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: қоғамдық инспекцияларөрт қауіпсіздігі жөніндегі инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдарыныңы (Басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл. Хименко - Юбилейная көшесі, Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл. Егемен Қазақстан к-сі , Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) өнервеналық су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 2 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС Петропавл қ. Исмаилов – Мир к-сі, Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондарын толтыружаңа және автомобильдер |
| **3)** | | Қатысты негізгі ғимараттардың сипаттамасыотқа төзімділігі бойынша жәнеыстық қауіптің | Операторлық ТҚК, шатыр жабыны металич., ағаш жәшік бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | жоқ |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | - |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 3 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл. Юбилейная көшесі (Омбы айналма жолы), Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | жоқ |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты түрдее, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 2 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл. Мүсірепов-Базарбаев көш., Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, метрысырманың жүз қондырғысы) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 2 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл. Пугачев көшесі-Тепловозная, Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Қатысты негізгі ғимараттардың сипаттамасы отқа төзімділік және өрт қауіптілігі | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | жоқ |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөніитель, тел, л/с саны, техника) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС ЖШС "Рока" қ. Петропавл. Әуезов к-сі, 164, Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволықтиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Вид өндіріс | Загаз баллондары мен автомобильдерді түзету |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адамк) |  |
|  | | 7.2) нөмірі өрт сөндіру депосының телефоны |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Қалыптастырулар азаматтық қорғаныс (Басшының аты-жөні, тел., л саны/с, техникалар) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл. к. Рыжова- Мамлют тас жолы, Фель А.Н 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) жылыішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Рока" ЖШС қ. Петропавл қ. 2-ші даңғыл 9 қаңтар, Фель А.Ф 8(7152) 520205** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі білім беру бағдарламаларының сипаттамасыотқа төзімділікке және өрт қауіптілігіне қатысты ғзи | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **ф. "SK Alma-A" ЖШС СҚО Петропавл қ., Петропавл қ., Ж. Жабаев к-сі, 247 Семухин В.М. 8(7152) 425701** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) сумен жабдықтау (жүйе, диаметр, құбырдың орны).ысырманың тановкалары) |  |
|  | | 4.2) өсарные гидранттар (түрі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрттеррын қраларны |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.).) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС ф. "SK Alma-A" ЖШС СҚО Петропавл қ., Петропавл қ., Западная к-сі 2. Семухин В.М. 8(7152) 425701** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) саны туралықысым сөндіргіштер (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 1. **"Уралтранснефтепродукт" ААҚ филиалы "Петропавл" ЛПДС Петропавл қ. Тимирязев к-сі, 15,станция бастығы Ромазан А.М.** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Магистральдық мұнай құбыры |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары |  |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар болады |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Болу |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Болу |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 61 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | МЕӨҚҚ |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| 1. **"Промгаз" ЖШС СҚО, Петропавл қ., Караванная к-сі, 142 Игбаев М.А. 8(7152) 535385** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөніитель, тел, л/с саны, техника) | - |
|  | |  |  |
| 1. **"Промгаз" ЖШС СҚО, Петропавл қ. Петропавл қ. Пушкин-Пржевальский к-сі Игбаев М.А. 8(7152) 535385** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Промгаз" ЖШС, Петропавл қ. Батыр Баян к-сі, 261А** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана. |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| 1. **№53 ЖҚС "Промгаз" ЖШС, Петропавл қ., Егемен Қазақстан к-сі, 2Б,** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол-жөнекейе жабу – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **ЖҚС "Промгаз" ЖШС, СҚО, Петропавл қ., Кеншінбаев к-сі, 53а** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Жоқ |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Алысгаз" ЖШС қ.Петропавл, к.Өнеркәсіптік,1 Костоломов В.М. 8(7152) 380168** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | - |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | - |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | - |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жасанды - 2 дана. 200 кв, 300 кВ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 4 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 303 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру депосының телефон нөмірі | 112 |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | Мотопомпа-1 дана |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Қалыптастыру газаматтық қорғаныс (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **АГҚС "Алысгаз" ЖШС қ.Петропавл, Медведев к-сі -30, Костоломов В.М. 8(7152) 380168** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | - |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | - |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | - |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **"Газ-Сервис" ЖШС, Петропавл қ. Бейбітшілік к-сі, 217, Халин А.В. 8(7152) 511057** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ баллондары мен автомобильдерге жанармай құю |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орныки) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары |  |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 5 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Нысанда мыналар бар: қоғамдареөрт қауіпсіздігі жөніндегі инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **"Горгаз сервис" ЖШС СҚО, Петропавл қ., Бөкетов к-сі, 34 Шишкин Ю.Н. 8(7152) 460055** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ толтыру станциясы |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматтұрмыстық, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 15 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| 1. **ҚР ІІМ ҚМҚК "Резерв" ШЖҚ РМК "Орбита" филиалы. Петропавл қ., Индустриальный даңғ., 2 директор, А.А. Тырнышный** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Мемлекеттік меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | РВС 5000-49 дана.  РВС 2000- 7 дана.  РВС 1000-2 дана.  Операторлық |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | Бар |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері |  |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 75 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | МЕӨҚҚ |
|  | | 7.1) сандық құрамыштат бойынша (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Тырнышный А.А. |
|  | |  |  |
| 1. **"Стамина" ЖШС, Петропавл қ., Теплые Кусти к-сі, 3** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Мемлекеттік меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | РВС 5000-49 дана.  РВС 2000- 7 дана.  РВС 1000-2 дана.  Операторлық |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | Бар |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері |  |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 75 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | МЕӨҚҚ |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **63. "ProfitHouseGroup" ЖШС, СҚО, Петропавл қ., Батыр Баян к-сі, 305** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Газ толтыру станциясы |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Операторлық ТҚК, металл жабын., ағаш торлама бойынша, В1 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы |  |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Ұңғыма |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 15 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **64. "Желтоқсан Орманы" ЖШС ӨФ, СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 335Дир.Бочкар В.А. 39-00-51** | | | |
| **1)** | | Ведомдық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Мұнай өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | РВС 3000 м3  РГС 50 м3  РГС 75 м3  Әкімшілік ғимарат |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | - |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | - |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | - |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері |  |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жақсы |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 25 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **65. "Фирма Диканшы" ЖШС, Петропавл қаласы, Әмбебап 1-ші өткел , 23** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | **1)** |
| **2)** | | Өндіріс түрі | **2)** |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | **3)** |
| **4)** | | Операторлық | **4)** |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | **100** |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | **50дм** |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | **30 текше** |
|  | | 4.5) табиғи су көздері |  |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | **5)** |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | **6)** |
|  | | 6.1) өрт дабылы | **БӨП орталық пультіне** |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | **47 5-10** |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | **7)** |
|  | | 7.1) сандықштат бойынша құрамы (адам) | **67** |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | **101** |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | **Процесінде** |
|  | |  |  |
| **66. "МДМ" диірмен" сауда компаниясы" ЖШС Петропавл қ., Ленинградская көш., 116 а** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы-2000 м3 |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | 100 куб.м. -1 дана. |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 14 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **67. "Фирма ПАРС ДАНЭ" ЖШС қ. Петропавл, Васильев к-сі, 5 "А"** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы-2000 м3 |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | 100 куб.м. -1 дана. |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Дейінқара жабынды – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Қарсы топоқуыруға арналған жабдық |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 14 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 7 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Брехов С.Н. 31-18-41 |
|  | |  |  |
| **68. "ӘБИ-ЖЕР" ЖШС қ. Петропавл, Универсальная к-сі, 30 "А"** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы-2000 м3 |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | В-І санаты |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | 100 куб.м. -1 дана. |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 14 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | 25 |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 15 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 10 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **69. "Көшім" ЖШС, Петропавл қ., Ярослав Гашек к-сі, 34** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы-2000 м3 |
| **4)** | | Операторлық |  |
|  | | Категория – В-I |  |
|  | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | 100 куб.м. -1 дана. |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | (қанағаттанарлық) |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АПС – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | Бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 14 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **70. "Изолит" ЖШС, Петропавл қ., Крепостная к-сі, 2** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Изоляциялық материалдар (слюдалар) өндірісі |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы -4000 м3 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Бар |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | 100 куб.м. -1 дана. |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | Жоқ |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) |  |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | АПС – операторлық |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | Бар |
|  | | 7.2) өрт сөндіру депосының телефон нөмірі | 14 дана. |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  | Жеке меншік |
| **71. "СУ-808" ЖШС, Петропавл қ., Жабаев к-сі, 6** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Битумды, асфальтты өндіру, сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы-3500 м3 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, количество) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Бар |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | 100 куб.м. -1 дана. |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | Жоқ |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) |  |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | АПС – операторлық |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | Бар |
|  | | 7.2) өрт сөндіру депосының телефон нөмірі | 14 дана. |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **72. "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН" ЖШС, Петропавл қ., Косманавттар к-сі, 9 "А"** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Битумды, асфальтты өндіру, сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы -4500 м3 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Бар |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | 100 куб.м. -1 дана. |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | Жоқ |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) |  |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | АПС – операторлық |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | Бар |
|  | | 7.2) өрт сөндіру депосының телефон нөмірі | 14 дана. |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **73. "Жол-құрылыс трест-СК" ЖШС, Петропавл қ., к. Жылы бұталар 2 "А"** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Битумды, асфальтты өндіру, сақтау |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жалпы -3000 м3 |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) |  |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) |  |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Бар |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | 100 куб.м. -1 дана. |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | Жоқ |
|  | | 6.1) өрт сөндіру сиқуғындау | Жол төсемі – асфальтбетонды |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері |  |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) |  |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | АСЖ – операторбастапкая |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 89 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | . |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | 14 дана |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) |  |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **74. "Масло-Дел Петропавл" ЖШС, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 266** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Сүтті қайта өңдеу және сүт өнімдерін өндіру |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | В-Г өрт қауіптілігі санатындағы күрделі темірбетон және кірпіш құрылыстар |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | Қалалық су құбыры желілері |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | - |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | - |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | 3 |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Бар |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | Бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 12 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | Пожарский Дмитрий Анатольевич  моб. 8-705-762-44-25  л/с саны – 7 адам  28 сағ.техника – 1 автобус |
|  | | 7.2) өрт сөндіру депосының телефон нөмірі | - |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | Мотопомпа-1 сорғылар-2 |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Михайлова Тамара Николаевнаның үйі. 53-30-96,  Жұм. 54-04-99 |
| **75. "Молсоюз" ЖШС, Петропавл қ., к-сі. Ахременко, 15 жаста** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | Сүтті қайта өңдеу, қатты, өңделген ірімшік, қаймағысыз сүт, ашыған сүт өнімдерін, май өндіру. |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | |  | | --- | | Әкімшілік | | Өндірістік | | Қазандықның | | Амиакты-компрессорлық цех | | Мехмастерлік | | Автогараж | | Тоңазытқыш | | Қойма | |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | су құбыры – 2 |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | өртке қарсы, аумақтан тыс ең жақын көз |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | 2 |
|  | | 4.4) жасанды су қоймалары, олардың саны мен сыйымдылығы | Объект аумағындағы өрт сөндіру су қоймалары – 2 |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | - |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | - |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | СКПО 1/27/1, СКПО командирі Горлов Е.В. |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | - |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | СКПО 1/27/1, СКПО командирі Горлов Е.В. |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Кузлякин Александр Константинович  б. 335575 |
|  | |  |  |
| **76. "Молпродукт" ЖШС, Петропавл қ., Универсальная к-сі, 1А** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Сүтті қайта өңдеу және сүт өнімдерін өндіру |
| **2)** | | Өндіріс түрі | В-Г өрт қауіптілігі санатындағы күрделі темірбетон және кірпіш құрылыстар |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Қалалық су құбыры желілері |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы | - |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | бар |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері |  |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы |  |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар | бар |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясыы | бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа жүйелермы өрт сөндіру | бар |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) |  |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 7 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | л/с саны – 7 адам |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | техника – 1 автобус |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | - |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | - |
|  | |  |  |
| **77. "Петропавл ликер-арақ зауыты" ЖШС, Петропавл қ., Универсальная к-сі, 16** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | алкоголь өнімдерінің өндірісі |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | т/б 2-3ст ғимараттары.отқа төзімділік |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | - |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | қолда бар |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | бар |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | бар |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | - |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | - |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | бар |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да сөрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 200 |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі | - |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 12 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі | Операторлық |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) | 1 |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 12 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) |  |
|  | |  |  |
| **78.№ 310 ЖМҚС к.Мамлют тас жолы, 20ЖШС филиалы«ҚазМұнайгазӨнімдерi»СҚО бойынша Петропавл қ., директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Болу |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасандые су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы қызметтің түрі |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) | 167 |
|  | | 7.2) өрт сөндіру депосының телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.).) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Лентев Д.А. |
| **79.№ 326 жанармай құю станциясы Мамлют тас жолы көшесі, 20 шағынаудандағы бұрылысЖШС филиалы«ҚазМұнайгазӨнімдерi»СҚО бойынша Петропавл қ., директор Исақанов Ербол Серікұлы, орынбасар.директорлар Давыдов Сергей Александрович сот. 87772966257** | | | |
| **1)** | | Ведомстволық тиесілілігі | Жеке меншік |
| **2)** | | Өндіріс түрі | ЖҚС |
| **3)** | | Негізгі ғимараттардың отқа төзімділігі мен өрт қаупіне қатысты сипаттамалары | Жерасты резервуарлары - әрқайсысы 25 текше метрден 4 дана.  Операторлық  Санаты – В-I |
| **4)** | | Сумен жабдықтаудың сипаттамасы |  |
|  | | 4.1) су құбыры (жүйе, диаметр, ысырманы орнату орны) | Болу |
|  | | 4.2) өрт сөндіру гидранттары (типі, саны) | Болу |
|  | | 4.3) ішкі өрт сөндіру крандары | Жоқ |
|  | | 4.4) жасанды су айдындары, олардың саны мен сыйымдылығы | Жоқ |
|  | | 4.5) табиғи су көздері | Жоқ |
| **5)** | | Жолдардың жағдайы | Жол төсемі – асфальтбетонды  (қанағаттанарлық) |
| **6)** | | Өртке қарсы жабдықтар |  |
|  | | 6.1) өрт сигнализациясы | АҚЖ – операторлық |
|  | | 6.2) автоматты, жартылай автоматты және басқа да өрт сөндіру жүйелері | - |
|  | | 6.3) өрт сөндіргіштердің саны (дана) | 8 дана. |
| **7)** | | Өртке қарсы іс-қимыл түріарналық қызметтің |  |
|  | | 7.1) штат бойынша сандық құрамы (адам) |  |
|  | | 7.2) өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі |  |
|  | | 7.3) техникалық қару-жарақ (автосорғыштар, мотопомпалар және т.б.) |  |
| **8)** | | Объектіде бар: өрт қауіпсіздігі бойынша қоғамдық инспекторлар (адам) | 1 |
| **9)** | | Азаматтық қорғаныс құралымдары (басшының аты-жөні, тел., л/с, техника саны) | Лентев Д.А. |

(өнеркәсіптік кәсіпорындар – жарылыс және өрт қаупі бойынша "А", "Б" және "В1"- "В4" санатындағы өндірістермен, гидроэлектростанциялар, жылу электр станциялары, газ турбиналық электр станциялары, жел электр станциялары, электр қосалқы станциялары, мұнай базалары мен мұнай өнімдері қоймалары, газ қоймалары және газгольдер станциялары, оқ-дәрілерді сақтау, жою (жою, кәдеге жарату, көму) және қайта өңдеу объектілері, ғимараттар мен үй-жайлар санаты бар сақтау объектілері "А", "Б", және "В1"- "В4" жарылыс бойыншаогаз баллондарын сақтауға арналған ашық үлгідегі қоймалар, автожанармай құю станциялары)

**Мұнай өнімдерінің немесе басқа жанғыш заттардың қоймалары**

таблица 48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объектінің атауы (мекен-жайы, басшының аты-жөні, байланыс телефондары)** | **ЖЖМ типі** | **Бір резервуардағы ЖЖМ көлемі** | **Қоймадағы заттардың жалпы көлемі** | **Сақтау туралы мәліметтер: сақтау шарттары (жер үсті, көмілген), резервуарлар арасындағы қашықтық** | **Объект қызметкерлерінің саны** | **Автоматты, жартылай автоматты дабыл, өрт сөндіру жүйелерінің, өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің болуы және жай-күйі**  **бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуы** | **Туралы мәліметтер**  **мемлекеттік өртке қарсы қызметтің ең жақын бөлімшесіне**  **(объектіге дейінгі қашықтық, л/с, техника саны)/ мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жай-күйі туралы (л/с, техника саны)/ ерікті өртке қарсы құралымдар туралы** | **Темір жолдардың болуы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **қ.Петропавл объектілердің жалпы саны 18 кәсіпорындардың** | | | | | | | | | |
| **1.1** | ҚР ІІМ ҚМҚК "Резерв" ШЖҚ РМК "Орбита" филиалы. Петропавл қ., Индустриальный даңғ., 2 директор, А.А. Тырнышный | Бензин, дизель отыны. | РГС 50 м3 | 750м3 | Жердегі, арақашықтық 1,5 метр | 10 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 8 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Жоқ бар |
| **1.2** | ЖШС «Munai Invest Kо», СҚО, Петропавл қ.   Батыр баян көшесі, 308 Дир. Пак В.П.  39-13-39, 39-13-40 | Бензин, дизель отыны,  мазут | РВС 5000 м3  РВС 400 м3 | 80800 м3 | Жердегі, қашықтық  10 метр | 26 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 12 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.3** | АҚ филиалы «ҚазМұнайгазӨніөдерi» СҚО бойынша, Жылы бұталар, 47 | Бензин, дизель отыны. | РВС 3000 м3  РВС 1000 м3  РВС 800 м3  РГС 100 м3  РГС 60 м3  РГС 50 м3 | 6510 м3 | Жердегі, арақашықтық 8 метр | 14 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км.,46 адам л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерши" ФАО | Бар |
| **1.4** | "Петропавл мұнай базасы" ЖШС, СҚО, Петропавл қ., Нефтепроводная к-сі, 15. Бас директордың бірінші орынбасары. Омаров Ж.Ж.  618300 | Бензин, дизель отыны. | РВС 10000 м3  РВС 2000 м3  РВС 1000 м3  РВС 700 м3  РВС 400 м3  РВС 200 м3  РГС – 75 м3 | 56750 м3 | Жердегі, арақашықтық 10 метр | 120 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 5 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.5** | "Стамина" ЖШС,  СҚО, Петропавл қ.,  к. Жылы бұталар, 3 бұғы. Харин Ю.А.  41-17-52 | Бензин, дизель отыны. | РВС 2000 м3  РГС 75 м3  РГС 50 м3  РГС 25 м3  РГС 10 м3 | 3060 м3 | Жердегі, арақашықтық 2 метр | 5 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 9 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.6** | "Уралтранснефтепродукт" ААҚ филиалы "Петропавл" ЛПДС Петропавл қ. Тимирязев к-сі 15, станция бастығы Ромазан А.М.А.А. | Бензин, дизель отыны. | РГС 75 м3 РВС 50 м3 РГС 25 м3 | 1275 м3 | Жердегі, арақашықтық 2 метр | 10 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.7** | АГҚС "Алысгаз" ЖШС қ.Петропавл, к.Өнеркәсіптік,1 Костоломов В.М. 8(7152) 380168 | СКСГ. | РВС 400 м3  РГС 50 м3  РГС 75 м3 | 2350 м3 | Жердегі, арақашықтық 8 метр | 9 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-4, қашықтығы 11 км., 36 адам. л/с, 3 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.8** | "НефтеХимИмпекс" ЖШС, Петропавл қ., Теплые Кусти к-сі, 47А Дир: Рамазанов Г.А.  52-04-15, 31-53-25 | Бензин, дизель отындарыо. | РГС 50 м3  ЖТ25 метрден бастап3  РВС 2000 м3 | 8650 м3 | Жердегі, қашықтық 5 метр | 24 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, арақашықтық 11 км.,46 а.к., 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.9** | Желтоқсан" ЖШС ӨФ  Орманды", СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 335Дир.Бочкар В.А.  39-00-51 | Бензин, дизель отындарыо,  мқұмарлық. | РВС 3000 м3  РГС 50 м3  РГС 75 м3 | 14200 м3 | Жердегі, қашықтық 5 метр | 20 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 15 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.10** | "ӨБ" ДП "ЮДЗ" филиалы СҚО, Петропавл қ., Ахременко к-сі, 81 Дир. Мелашенко П.И.  38-22-55 | Дизель отыны. | РВС 2000 м3  РГС 200 м3 | 4200 м3 | Жердегі, қашықтық 5 метр | 10 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-3, қашықтығы 15 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.11** | СҚО "Гелиос" ЖШС Көкшетау филиалы, Петропавл қ., Я.Гашек к-сі, 36  Бұғы. Мамырова Ж. А.  36-54-47 | Бензин, дизель отындарыо. | РВС 400 м3  РВС 200 м3 | 2000 м3 | Жердегі, арақашықтық 8 метр | 44 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.12** | "ТИМ Консалтинг" ЖШС, Петропавл қ., Сәтпаев к-сі, 38, Дир. Игорь ТравкинМихайлович | Бензин, дизель отындарыо. | РГС 60 м3 | 960 м3 | Жердегі, арақашықтық 2 метр | 4 адам. | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.13** | "Горгаз сервис" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., ст. Бөкетов к-сі, 34  Шишкин Ю.Н.  8(7152) 460055 | СКСГ | 50м3 | 1100м3 | жердегі | 152 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-3, қашықтығы 5 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.14** | "РОКА" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., Я. Гашек к-сі, 42  Фель А.Ф  8(7152) 520205 | СКСГ | 54м3  100 м3 | 145м3 | жердегі | 121 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.15** | "Райгаз" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., Я. Гашек к-сі, 42  Черепанов В.М.  8(7152) 519692 | СКСГ | 54м3 | 585м3 | жердегі | 101 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 8 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.16** | ф. ЖШС  «SK Alma-A» жылы  Петропавл қ. СҚО, Петропавл қ., Ж. Жабаев к-сі, 247  Семухин В.М.  8(7152) 425701 | СКСГ | 50м3 | 100 м3 | жердегі | 68 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-2, қашықтығы 9 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | жоқ бар |
| **1.17** | "Промгаз" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., Караванная к-сі, 142  Игбаев М.А.  8(7152) 535385 | СКСГ |  | 150м3 | жердегі | 49 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-4, қашықтығы 11 км., 36 адам. л/с, 3 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | жоқ бар |
| **1.18** | "Газ сервис" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., ст. Бейбітшілік, 217  Градволь А.М.  8(7152) 511057 | СКСГ |  | 20м3 | жерасты | 8 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-2, қашықтығы 9 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | жоқ бар |

**Жарылыс қаупі бар өндірістік объектілер**

(толтырыладымен аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында)

таблица 49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объектінің атауы (мекен-жайы, басшының аты-жөні, байланыс телефондары)** | **ЖЖМ типі** | **Бір резервуардағы ЖЖМ көлемі** | **Қоймадағы заттардың жалпы көлемі** | **Сақтау туралы мәліметтер: сақтау шарттары (жер үсті, көмілген), резервуарлар арасындағы қашықтық** | **Объект қызметкерлерінің саны** | **Автоматты, жартылай автоматты дабыл, өрт сөндіру жүйелерінің, өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің болуы және жай-күйі**  **бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуы** | **Туралы мәліметтер**  **мемлекеттік өртке қарсы қызметтің ең жақын бөлімшесіне**  **(объектіге дейінгі қашықтық, л/с, техника саны)/ мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жай-күйі туралы (л/с, техника саны)/ ерікті өртке қарсы құралымдар туралы** | **Темір жолдардың болуы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **қ.Петропавл объектілердің жалпы саны 18 кәсіпорындардың** | | | | | | | | | |
| **1.1** | ҚР ІІМ ҚМҚК "Резерв" ШЖҚ РМК "Орбита" филиалы. Петропавл қ., Индустриальный даңғ., 2 директор, А.А. Тырнышный | Бензин, дизель отыны. | РГС 50 м3 | 750м3 | Жердегі, арақашықтық 1,5 метр | 10 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 8 км., 46 а.к., 5 бірлік техникаки\ ФАО "Орт бастапондурушы» | Емес жәнемеекомен |
| **1.2** | ТҚБ «Munai Invest Kо», СҚО, Петропавл қ.   Батыр баян көшесі, 308 Дир. Пак В.П.  39-13-39, 39-13-40 | Бензин, дизель отыны,  мазут | РВС 5000 м3  РВС 400 м3 | 80800 м3 | Жердегі, қашықтық  10 метр | 26 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 12 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.3** | АҚ филиалы «ҚазМұнайгазӨніөдерi» СҚО бойынша, Жылы бұталар, 47 | Бензин, дизель отыны. | РВС 3000 м3  РВС 1000 м3  РВС 800 м3  РГС 100 м3  РГС 60 м3  РГС 50 м3 | 6510 м3 | Жердегі, арақашықтық 8 метр | 14 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.4** | "Петропавл мұнай базасы" ЖШС, СҚО, Петропавл қ., Нефтепроводная к-сі, 15. Бас директордың бірінші орынбасары. Омаров Ж.Ж.  618300 | Бензин, дизель отыны. | РВС 10000 м3  РВС 2000 м3  РВС 1000 м3  РВС 700 м3  РВС 400 м3  РВС 200 м3  РГС – 75 м3 | 56750 м3 | Жердегі, арақашықтық 10 метр | 120 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 5 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.5** | "Стамина" ЖШС,  СҚО, Петропавл қ.,  к. Жылы бұталар, 3 бұғы. Харин Ю.А.  41-17-52 | Бензин, дизель отыны. | РВС 2000 м3  РГС 75 м3  РГС 50 м3  РГС 25 м3  РГС 10 м3 | 3060 м3 | Жердегі, арақашықтық 2 метр | 5 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 9 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.6** | "Уралтранснефтепродукт" ААҚ филиалы "Петропавл" ЛПДС Петропавл қ., ул.. Тимирязева 15, Ромаз станциясының бастығыан. | Бензин, дизель отыны. | РГС 75 м3 РВС 50 м3 РГС 25 м3 | 1275 м3 | Жердегі, арақашықтық 2 метр | 10 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.7** | АГҚС "Алысгаз" ЖШС қ.Петропавл, к.Өнеркәсіптік,1 Костоломов В.М. 8(7152) 380168 | СКСГ. | РВС 400 м3  РГС 50 м3  РГС 75 м3 | 2350 м3 | Жердегі, арақашықтық 8 метр | 9 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-4, қашықтығы 11 км., 36 адам. л/с, 3 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.8** | "НефтеХимИмпекс" ЖШС, Петропавл қ., Теплые Кусти к-сі, 47А Дир: Рамазанов Г.А.  52-04-15, 31-53-25 | Бензин, дизель отындарыо. | РГС 50 м3  РГС 25 м3  РВС 2000 м3 | 8650 м3 | Жердегі, қашықтық 5 метр | 24 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.9** | Желтоқсан" ЖШС ӨФ  Орманды", СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 335Дир.Бочкар В.А.  39-00-51 | Бензин, дизель отындарыо,  мқұмарлық. | РВС 3000 м3  РГС 50 м3  РГС 75 м3 | 14200 м3 | Жердегі, қашықтық 5 метр | 20 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 15 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **11.10** | "ӨБ" ДП "ЮДЗ" филиалы СҚО, Петропавл қ., Ахременко к-сі, 81 Дир. Мелашенко П.И.  38-22-55 | Дизель отыны. | РВС 2000 м3  РГС 200 м3 | 4200 м3 | Жердегі, қашықтық 5 метр | 10 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-3, қашықтығы 15 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.11** | СҚО "Гелиос" ЖШС Көкшетау филиалы, Петропавл қ., Я.Гашек к-сі, 36  Бұғы. Мамырова Ж. А.  36-54-47 | Бензин, дизель отындарыо. | РВС 400 м3  РВС 200 м3 | 2000 м3 | Жердегі, арақашықтық 8 метр | 44 адам | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.12** | "ТИМ Консалтинг" ЖШС, Петропавл қ., Сәтпаев к-сі, 38, Дир. Травкин Игорь Михайлович | Бензин, дизель отындарыо. | РГС 60 м3 | 960 м3 | Жердегі, арақашықтық 2 метр | 4 адам. | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Ортсондуру" ФАОшы» | Бар |
| **1.13** | "Горгаз сервис" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., к-сі. Бөкетов к-сі, 34  Шишкин Ю.Н.  8(7152) 460055 | СКСГ | 50м3 | 1100м3 | наземдық | 152 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-3, қашықтығы 5 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.14** | "РОКА" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., Я. Гашек көшесі, 42  Фель А.Ф  8(7152) 520205 | СКСГ | 54м3  100 м3 | 145м3 | жердегі | 121 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 11 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.15** | "Райгаз" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., Я. Гашек к-сі, 42  Черепанов В.М.  8(7152) 519692 | СКСГ | 54м3 | 585м3 | жердегі | 101 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-1, қашықтығы 8 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | Бар |
| **1.16** | ф. ЖШС  «SK Alma-A» жылы  Петропавл қ. СҚО, Петропавл қ., Ж. Жабаев к-сі, 247  Семухин В.М.  8(7152) 425701 | СКСГ | 50м3 | 100 м3 | жердегі | 68 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-2, қашықтығы 9 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | жоқ бар |
| **1.17** | "Промгаз" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., Караванная к-сі, 142  Игбаев М.А.  8(7152) 535385 | СКСГ |  | 150м3 | жердегі | 49 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  ӨС-4, қашықтығы 11 км., 36 адам. л/с, 3 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | жоқ бар |
| **1.18** | "Газ сервис" ЖШС  СҚО, Петропавл қ., ст. Бейбітшілік, 217  Градволь А.М.  8(7152) 511057 | СКСГ |  | 20м3 | жерасты | 8 | бар болады | СҚО ТЖД "ӨС және АҚЖҚ" ММ  МӨС-2, қашықтығы 9 км., 46 адам. л/с, 5 бірлік. техника\ "Орт сондерша" ФАО | жоқ бар |

**Жарылғыш заттарды сақтау қоймалары**

(аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында толтырылады)

таблица 50

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объектінің атауы**  (мекен-жайы, басшының аты-жөні, байланыс телефондары ) | **Жарылғыш заттың түрі** | **Бір қоймадағы жарылғыш заттың көлемі, барлығы** | **Объект қызметкерлерінің саны** | **Адамдардың тығыздығы объектіден 500 м дейінгі қашықтықта, адам/км2** | **Автоматты, жартылай автоматты дабыл, өрт сөндіру жүйелерінің, прот көздерінің болуы және жай-күйіталмен өртпен жабдықтауды**  **қолма-қол ақшабастапқы өрт сөндіру құралдарының саны** | **Туралы мәліметтер**  **мемлекеттік өртке қарсы қызметтің ең жақын бөлімшесіне**  (объектіге дейінгі қашықтық, л/с саны, техники)**/ о мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жай-күйі (л/с, техника саны)/ ерікті өртке қарсы құралымдар туралы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **1. Аудан атауы, қалалар және жалпы саны жарылғыш заттарды сақтау қоймаларының** | | | | | | |
| **1.1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Ауданның атауы, қалалар және жалпы саны жарылғыш заттарды сақтау қоймаларының** | | | | | | |
| **2.1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Жарылғыш заттар қоймалары жоқ :** | | | | | | |

**Өнеркәсіптік қауіптерді болжамдық бағалау**

**өрт-жарылыс қаупі бар объектілерде қалалар**

таблица 51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объектілердің атауы (орналасқан жерін көрсете отырып)** | **Объектінің ауданы, км2** | **Жұмысшылар мен қызметшілердің саны, (адам)** | **Жұмыс ауысымы, мах (адам)** | **2 км аймақтағы халықтың тығыздығы** | **Өрт сөндіру түріулы қауіпті заттың** | **Құлақтандыру жүйелерінің болуы** | **Аварияларды, өрттерді жоюға арналған күштер мен құралдардың болуы** | **Зақымдану радиусы мен ауданы** | **Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша санат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1. Аудан атауы, қалалар** | | | | | | | | | | |
| **1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Ауданның атауы, қалалар** | | | | | | | | | | |
| **2.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескертпе: қалалар мен аудандарда орналасуы бойынша бояу.

**Тарау 14**

**Газ, мұнай, өнім құбырларында авариялардың туындау тәуекелдері.**

Магистральдық мұнай құбырларын пайдаланатын кәсіпорындардың негізгі міндеті мұнай мен мұнай өнімдерін жүк жөнелтушіден жүк алушыға тасымалдау болып табылады. Магистральдық құбырлар қауіптілігі жоғары объектілерге жатады, олардың қауіптілігі айдау процесінің өндірістік факторларының жиынтығымен және айдалатын ортаның қауіпті қасиеттерімен анықталады. Магистральдық желілердің зақымдануыыx мұнай құбырлары құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде "ҚНЖЕ" талаптарының орындалмауынан, топырақтың маусымдық температуралық ауытқуларынан, су тосқауылдары арқылы өтетін өткелдердегі құбырлар астындағы топырақтың эрозиясынан, құбырларды топырақтың коррозиясынан қорғаудың қанағаттанарлықсыз ұйымдастырылуынан туындайды. .

Облыс аумағы арқылы трансшекаралық объектілер болып табылатын магистральдық құбыр желілері өтеді:

**а.** "Транснефть-Урал" АҚ филиалының Уфа-Омбы магистральдық мұнай құбыры ("Петропавл" ӨДҚ), диаметрі 350 мм және жұмыс қысымы 6,2 мПа., ұзындығы - 185 км;

**б.** "Транснефть-Урал" АҚ филиалының Уфа-Петропавл магистральдық мұнай құбыры ("Петропавл" ӨДҚ); диаметрі 500 мм және жұмыс қысымы 4,1 мПа, ұзындығы - 72 км;

**б.** Туймазы-Омбы-Новосибирск магистральдық мұнай құбыры "ҚазТрансОйл" АҚ "Петерфельд" мұнай өңдеу зауыты бір желі диаметрі 720 мм жұмыс қысымыменжәнеем 5,5 мПа., ұзындығы - 186,2 км (ТОННА-II), жұмыс температурасы:

- ең суық айдың жер бетіндегі ауаның орташа температурасы -18,90Ең ыстық айдан бастап 19,30Бастап,

- ең суық айдағы құбырлардың тереңдігіндегі орташа температура - 20Ең ыстық айдан бастап 100Бастап,

Желілік қондырғылардың болуы және орналасуы: тазарту және диагностикалық қондырғылардың іске қосу камерасы, оның ішінде 1002,2 км-ге No1,2,3,4,5,6,7,8 шарлы клапандар,1027,2 км-ге No1 шарлы клапан, No2 шарлы клапан және No2 клапандар. 1, No2.2 1046,1 км, No3 шарлы клапан 1059,7 км,No4 шарлы клапан 1063,4 км,шарлы клапан 1069,3 км-де No5, 1073,7 км-де No6 шарлы клапан, 1092,1 км-де No7 шарлы клапан, 1105,5 км-де No8 шарлы клапан, 1121,4 км-де No9 шарлы клапан, No10 шарлы клапан және клапандар No 10.1, 1145,4 км-де No10,2, 1173,9 км-де No11 шарлы клапан, тазарту және диагностикалық құралдарды іске қосу камерасы оның ішінде 1187,9 шақырымға арналған №№1,2,3,4,5,6,7,8 шарлы крандар

Желілік станциялардың типі: - "Петерфельд" мұнай айдау станциясы 1045,1 км. айдау процесіне қатыспайды.

- "Булаево" авариялық-қалпына келтіру пункті (1145,4 км)

Құбыр параметрлері – Ду-720мм, қабырғасының қалыңдығы: 10 - 14 мм. болат маркасы: 17Г1С - У,

Дренаждық қорғаныс қондырғылары: орналасқан жері 1021+460, 1087+530, 1101+300, 1115+500, 1123+286, 1130+960, 1140+900, 1152+730, 1178 ДРП-М1-500-У1 типі.

Туймазы-Омбы-Новосибирск, Уфа-Омбы және Уфа-Петропавл мұнай және мұнай өнімдері құбырлары Оңтүстік Орал темір жолына параллель бір техникалық дәлізде өтеді.

*Ықтимал авариялардың түрлері:*бұрумұнай құбырларын күтуомұнайдың шығуымен және оның елді мекендерге түсу қаупімен дов, бсуасты өткелінің негізгі және резервтік тармақтарының мұнай құбырын зақымдау, автожолмен мұнай құбырының зақымдануы.

Сондай-ақ ТЖ туындауының негізгі себебі жеке тұлғалардың қылмыстық әрекеттері болып табылады.

Авариялардың нәтижелері мыналар болып табылады: төмен жерлерде бу-ауа қоспаларының түзілуімен, жиналуымен мұнайдың шығуы, су ортасының және құрлықтың ластануы, қоршаған ортаға зиян

Магистральдық құбырлардағы жарылыстар мен өрттер облыстың Мамлют, Қызылжар, Аққайың аудандарындағы автомобиль жолдарындағы көлік қозғалысына айтарлықтай әсер етуі мүмкін., М.Жұмабаев аудандарының, Петропавл қ., сондай-ақ Ресей Федерациясының шекаралас аудандарының және экологиялық тұрақтылықтың бұзылуына, оның ішінде трансшекаралық төтенше жағдайларға әкеп соғады.

*Басқару органдары және ТЖ жоюды басқару:*

Мұнай өнімдері құбырындағы апат туралы ақпаратты алғаннан кейін, жедел топ апаттың болжамды орны бағытында нақты орнын, ауқымын және алдын ала себептерін (екпін, рұқсат етілмеген кірістіру, лаңкестік әрекет) анықтау үшін жіберіледі, бұл туралы төтенше жағдайларды жою басшысына хабарланады. .

Байланыс мұнай айдау ұйымдарының радиобайланыс құралдары арқылы жүзеге асырылады, қажет болған жағдайда жылжымалы басқару пункті орналастырылады.

*ТЖ жою үшін тартылатын күштер мен құралдар:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Жедел қызметтердің атауы**  **топтар** | **саны** | | |
| **қалыптастыруды** | **Жеке құрам / құрам** | **техникалар** |
| мұнай өнімдері құбырлары бойынша авариялық-қалпына келтіру командасы | 1 | 15 | 7 |
| мұнай айдау станциясының өрт сөндіру бригадасы | 2 | 26 | 1 |
| қоғамдық тәртіпті қорғау командасы | - | - | - |
| медициналық құралымдар (қажеттілігіне қарай) | - | - | - |

Құралымдардың жеке құрамы өз міндеттерін ликвидатор басшысының нұсқауларына сәйкес орындайдыидеяларжәне ТЖ.

*Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізудің жалпы тәртібі*.

Мұнай өнімдері құбырында авария болған жағдайда (ағып кету анықталған кезде) төтенше жағдайларды жою басшысының бұйрығымен құбырдағы қысым дереу жойылады (сорғы станциясының диспетчеріне хабарланады).

Төтенше жағдайларды жою бөлімінің бастығы (немесе ол уәкілеттік берген тұлға) апат болған жерді анықтау үшін құбырды төсеу бағыты бойынша кетеді.

Ірі көлемдегі апат жағдайында төтенше жағдайларды жою бөлімінің бастығы мұнай айдау станциясының кезекші диспетчері арқылы қосымша күштер мен құралдарды сұрайды.

*Мұнай өнімдері құбырындағы аварияларды жоюды материалдық қамтамасыз ету:*

ЖЖМ, азық-түлік, жылы киім (қысқы кезеңде) шұғыл ден қою жасақтары құрамаларының күштері мен құралдарымен жүзеге асырылады.

Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды жеткізу Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар жөніндегі медициналық қызметтің автокөліктерімен жүзеге асырылады.

Қажет болған жағдайда жылжымалы қоректендіру пункті өрістетіледі.

**Газ, мұнай, өнім құбырларының сипаттамасыдов**

(аудандардың, облыстық, аудандық маңызы бар қалалардың қауіпсіздік паспорттарында толтырылады)

таблица 52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құбыр желісінің атауы** | **Өнім түрі** | **Пайдалануға берілген жылы** | **Диаметрі, мм** | **Жұмыс қысымы, мПа** | **Облыс аумағы бойынша ұзақтығы** | **Автожолдармен қиылысу (мекен-жайы)** | **Темір жолдармен қиылысу (мекен-жайы)** | **Өзендермен қиылысу (жерасты, суүсті және суасты қиылыстарының түрі)** | **Елді мекендермен қиылысу (атаулары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | "Уфа-  Петропавл" | Дизель отыны | 1954 ж. | Ду 500 | 4,1 | 72 шақырым | Мамлютка-Белое автомобиль жолдары  Қорған – Петропавл  Мамлют асыл тұқымды мал зауыты  Петропавл - Соколовка  Петропавл - Бөркі  Қорған - Омбы  "Северная" құс фабрикасына  Айналма  к. Солтүстік  Мүсірепов көшесіндегі ПАМЗ зауытына  к. Әуезов | Т/Ж кіреберіс тұпик | Жерасты  өзен Есіл | қ. Мамлютка  қ. Петропавл |
| 2. | "Уфа – Омбы" | Бензин | 1954 ж. | Ду 350 | 6,2 | 185 шақырым | Петропавл – Қорған  Петропавл – Омбы | - | Жерасты  өзен Есіл | - |
| 3. | "Туймазы-Омбы-Новосибирск-2" | Мұнай | 2014ж.-2016 жылдар | Ду 720 | 5,5 | 186,2 шақырым | А/жолдар  Мамлютка-ақ  Прогресс-мамлютка  Петропавл-қорған  Петропавл-Краснознаменск  Петропавл-Есіл  Петропавл-іақлға  Петропавл-Соколовка  Петропавл-Омбы  Петропавл-Асанова  Токуши-Омбы  Тоқшын-Түмен  Полудино-Омбы  Ганькино-Омбы  Булаево – НПС Булаево  Омбы - Октябрьское  Петропавл-Комсомольск  Петропавл-Конюхово | - | Жерасты  өзен Есіл,  ЖЭО-2 жерасты каналдары | Петропавл қ. |

**15 тарау**

**Жылыту кезеңінде жылу желілерінде авариялардың туындау қаупінің көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Қазандық бөлмесі** | **"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ ПТЭЦ-2** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Орналасқан жері |  | Петропавл қ., Я.Гашик к-сі,28 |  |
| 2 | Басшының, орынбасарының аты-жөні, байланыс телефондары |  | Директор:  Бармин Виктор Николаевич  тел. 52-02-73  Бас инженер:  Әйтікеев Радий Римұлы  тел. 52-02-60 |  |
| 3 | Пайдалануға енгізу |  | 1961ж. |  |
| 4 | Қазандықтардың саны |  | 12 |  |
| 5 | Тасымалдаушының қысымы мен температурасы |  | 100 кг/см2; 5400Бастап |  |
| 6 | Отынның түрі |  | Екібастұз көмірі |  |
| 7 | Қосылған объектілердің |  | - |  |
| 1) | тұрғын үйлердің |  | - |  |
| 2) | әлеуметтік маңызы бар объектілер |  | - |  |
| 3) | білім беру |  | - |  |
| 4) | балабақшалар |  | - |  |
| 8 | Жылумен жабдықтаудың резервтік желілері |  | - |  |
| 9 | Негізгі жабдықтардың/жылу желілерінің тозуы (%-бен) |  | 62,48 |  |
| 10 | Электр энергиясын өндіру мВт |  | Белгіленген қуаты – 480,69 мВт  Қолда бар қуаты – 442,60 мВт |  |
| 11 | Жылу энергиясын өндіружаи Гкал |  | Орнатылған қуаты – 678,96 Гкал  Қолда бар қуат – 601,14Гкал |  |
| 12 | Азаматтық қорғанысты қалыптастыру (АТЫ-жөні, басшының деректері, пайдаланылған газ, техника саны) |  | **Құтқару тобы – 1/30**  Экскаватор – 1  Автокран – 1  Грейдер – 1  Автобус – 1  Тиегіш – 1  Компрессор – 1  Командир: Ягодин Вадим Петрович  **Авариялық-техникалық команда – 1/26**  Экскаватор – 2  Автокран – 1  Бульдозер – 1  Грейдер – 1  Тиегіш – 1  Компрессор – 1  Командир: Бублейник Максим Геннадьевич  **Байланыс звеносы – 1/6**  ИЖ – 2715 – 1 фургоны  ГАЗ 3110 – 1  Командир: Қосшыбаев Аслан Кенжетайұлы  **Санитарлық бекеттер – 4/16**  Автобус - 1  Командир: Фаузель Марина Георгиевна  **Өрт сөндіру командасы – 1/23**  Суару–жуу машинасы - 1  Самосвал – 1  Командир: Некрасов Андрей Валентинович  **Қоғамдық тәртіпті сақтау командасы – 1/16**  Командир: Меңдібаев Қайрат Қамалиұлы |  |

Болуы мүмкін өндірістік авариялардың, апаттар мен дүлей зілзалалардың түрлері:

Отын беру жабдығы:

* №3 төсемді бұзу;
* тасымалдаушыларды су басу;
* № 3АБ, 4АБ, 5АБ, БАБ, 7 АБ транспортерлерінің жануы;
* жекелеген өрттер.

Қазандық цехының жабдықтары:

* жоғары қысымды құбырлардың үзілуі;
* багерлі сорғы және тазартылған сорғы суларының басуы;
* мазут құбырының қазандық цехының үй-жайына жарылуы;
* мазут ыдысының зақымдануы;
* персоналдың денсаулығына не жабдықтың бұзылуына қатер төндіретін жекелеген өрттер;
* бөгеттің бөгетін шайып кету.

Турбиналық цехтың жабдықтары:

* жоғары қысымды құбырлардың үзілуі;
* цех шегіндегі желілік құбыржолдың үзілуі;
* генератордың жануы;
* сутегінің сутегі-оттегі концентрациясының рұқсат етілген мәндерінен жоғары генераторлардың тығыздағыштары арқылы ағуы;
* персоналдың денсаулығына немесе жабдықтың бұзылуына қауіп төндіретін жекелеген өрттер.

Электр цехының жабдықтары:

* тарату құрылғыларының жабдықтарының зақымдануы, яғни май толтырылған құрылғылардың өртенуі, қандай да бір себептермен оқшаулағыштардың, ажыратқыштардың және т.б.;
* генераторларды өшіру ст. № 1-7 әртүрлі себептермен, яғни статордың, ротордың, қоздырғыштың оқшаулауының бұзылуы, қорғаныс тізбектеріндегі ақаулар және т.б.;
* кабельдік ТШ-да жануннеля бойынша.

Оттегі станциясының жабдықтары:

* оттегі к-не түскен кезде ауаны бөлетін қондырғылардың жарылуыокрекингтік ыдыратылған майлардыңенсенсаты;

осы цехтың үй-жайындағы жекелеген өрттер.

**ТКШ объектілерінің сипаттамасы (жұмыс істейтін техникалық құрылғылардың сипаттамасы**

**0,07 МПА-дан төмен қысымда немесе 115-тен аспайтын судың қыздыру температурасында0 Б.**

кесте 53-54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құбыр желісінің атауы** | **Өнім түрі** | **Пайдалануға берілген жылы** | **Диаметрі, мм** | **Жұмыс қысымы, мПа** | **Облыс аумағы бойынша ұзақтығы** | **Автожолдармен қиылысу (мекен-жайы)** | **Темір жолдармен қиылысу (мекен-жайы)** | **Өзендермен қиылысу (жерасты, суүсті және суасты қиылыстарының түрі)** | **Елді мекендермен қиылысу (атаулары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | "Уфа-  Петропавл" | Дизель отыны | 1954 ж. | Ду 500 | 4,1 | 72 шақырым | Мамлютка-Белое автомобиль жолдары  Қорған – Петропавл  Мамлют асыл тұқымды мал зауыты  Петропавл - Соколовка  Петропавл - Бөркі  Қорған - Омбы  "Северная" құс фабрикасына  Айналма  к. Солтүстік  Мүсірепов көшесіндегі ПАМЗ зауытына  к. Әуезов | Т/Ж кіреберіс тұйығы | Жерасты  өзен Есіл | қ. Мамлютка  қ. Петропавл |
| 2. | "Уфа – Омбы" | Бензин | 1954 ж. | Ду 350 | 6,2 | 185 шақырым | Петропавл – Қорған  Петропавл – Омбы | - | Жерасты  өзен Есіл | - |
| 3. | "Туймазы-Омбы-Новосибирск-2" | Мұнай | 2014ж.-2016 жылдар | Ду 720 | 5,5 | 186,2 шақырым | А/жолдар  Мамлютка-ақ  Прогресс-мамлютка  Бетропавловск-қорған  Петропавл-Краснознаменск  Петропавл-Есіл  Петропавл-қоқыс орны  Петропавл-Соколовка  Петропавл-Омбы  Петропавл-Асанова  Токуши-Омбы  Тоқшын-Түмен  Полудино-Омбы  Ганькино-Омбы  Булаево – НПС Булаево  Омбы - Октябрьское  Петропавл-Комсомольск  Петропавл-Конюхово | - | Жерасты  өзен Есіл,  ЖЭО-2 жерасты каналдары | Петропавл қ. |

*Қосымша*

**Өткізуді есепке алу түзетулерді деректердің бқауіпсіздік аспорттары** (электрондық нұсқада)

таблица 55

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Деректерді түзетуді жүргізу күні**  **қауіпсіздік паспорттары** | **Орындаушының аты-жөні** | **Түзету күні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Ріс 1. Жалпы ақпарат (мінездеме)  Жалпы ақпарат  Бөлім 2. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайдың туындау қатерінің көрсеткіштері  Тарау 2. Гидрологиялық қауіпті құбылыстардың қауіптілік көрсеткіштері  Тарау 3. Табиғи өрттердің туындау қаупінің көрсеткіштері  Тарау 4. Геологиялық қауіпті құбылыстардың туындау қаупінің көрсеткіштері  Тарау 5. Қауіпті геофизикалық құбылыстардың туындау қатерінің көрсеткіштері  Тарау 6. Індеттердің туындау қаупінің көрсеткіштері  Тарау 7. Эпизоотиялардың туындау қаупінің көрсеткіштері  Тарауа 8. Ауыл шаруашылығы және басқа шаруашылықтардың зақымдану қаупінің көрсеткіштеріолардың өсімдіктерінің аурулары мен зиянкестерімен  Пайда болу тәуекелінің көрсеткіштері төтенше жағдайлар техногендік сипаттағы  Тарау 9. Көлік апаттарының тәуекел көрсеткіштері  Тарау 10. Күшті әсер ететін улы заттардың шығарындыларымен авариялардың туындау қатерінің көрсеткіштері  Тарау 11. Пайда болу қаупінің көрсеткіштерінрадиациялық қауіпті объектілердегі ТЖ АҚ, жәнесәулелендіру көздерін төмендететін  Тарау 12. Биологиялық қауіпті объектілерде авариялардың туындау қатерінің көрсеткіштері  Тарау 13. Жарылыс, өрт қауіпті объектілерде (елді мекендерге қауіп төндіретін) өрттердің (жарылыстардың) туындау қаупінің көрсеткіштері  Тарау 14. Авариялардың туындау тәуекелдері газ, мұнай, өнім құбырларында  15 тарау. Жылыту кезеңінде жылу желілерінде авариялардың туындау қаупінің көрсеткіштері |  |  |

**Орындаушылар тізімі**

таблица 56

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атқаратын лауазымы, атағы, аты-жөні** | **Қолы** |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  |  |
|  |  |  |